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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần: LÝ THUYẾT ÔTÔ
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: (4 điểm)
   Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc ?
Câu 2: (2 điểm)
            Thiết lập công thức xác định vận tốc giới hạn của ôtô khi chuyển động trên đường    bằng với vận tốc cao ?
       Câu 4: (4 điểm)
            Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu  trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1750 [Kg]; b=1,245 [m]; f=0,018; rb=0,3[m]; Lực cản gió : Pw=90 [N]; hw=0.82 [m]; L=2,55 [m] ?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần:  LÝ THUYẾT ÔTÔ
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	   Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, tăng tốc và có kéo móc ?
	4,0



	
	
	Vẽ hình 
[image: ]
Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng
	

2,0

	
	
	 Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 (điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường). Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây.  
Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:

                     
Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb         

Ta rút ra:

           
 
	



1,0










1,0


	2
	
	      Thiết lập công thức xác định vận tốc giới hạn của ôtô khi chuyển động trên đường bằng với vận tốc cao ?
	2,0

	
	
	Khi xe chuyển động với vận tốc cao, lực cản không khí Pω sẽ lớn. Khi đó khả năng lật xe sẽ có thể xảy ra. Ta sẽ xem xét trường hợp đó. 
[image: ]
Các lực tác dụng lên xe khi xe chạy với vận tốc cao trên đường bằng
	1,0

	
	
	Khảo sát ô tô chuyển động ổn định với vận tốc cao như hình. Bỏ qua lực cản lăn ta có: Lấy mô men tại điểm tiếp xúc của bánh xe sau với đường:
                                     F1L - Gb + Pωhω = 0
Ta rút ra:

                                                  
Vận tốc xe càng tăng lên, lực cản không khí Pω càng tăng lên, phản lực F1 càng giảm đi, khi F1 → 0 xe sẽ bị lật.
Điều kiện xe bi lật:   F1 ≤ 0 → Gb - Pωhω ≤ 0     

                              
	



0,5


0,5

	3
	
	Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động trên đường bằng, ổn định và không có kéo móc. Cho biết m=1700 [Kg]; b=1,24 [m]; f=0,02; rb=0,32[m]; Pw=45 [N]; hw=0.8 [m]; L=2,55 [m] ?
	4,0

	
	
	[image: ]Vẽ hình : 

	1,0

	
	
	Chú thích : 
G : Trọng lượng của toàn bộ ô tô [N];
Pk : Lực kéo tại bánh xe chủ động [N];
L : Chiều dài cơ sở của ô tô [m];
a, b : Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến cầu trước và cầu sau [m];
Pw: Lực cản gió [N];
hw : Chiều cao lực cản gió [m];
[bookmark: _GoBack]hw: chiều cao của trọng tâm đến mặt đường ;
Pj: Lực cản quán tính [N];
F1, F2 :Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước và cầu sau [N];
Pf1, Pf2 : Lực cản lăn của bánh xe với mặt đường tại cầu trước và cầu sau [N];
Mf1, Mf2 : Mô men cản lăn của bánh xe tại cầu trước và cầu sau [Nm].

	1,0

	
	
	Để tính các phản lực F1, F2 ta cân bằng mô men do các lực tạo ra lần lượt tại các điểm đặt của F1 và F2 (điểm tiếp xúc giữa bánh xe trước và sau với đường). Chú ý rằng khi xét tổng thể ô tô thì mô men chủ động Mk là nội lực, do đó không tham gia vào các phương trình cân bằng mô men dưới đây.  
Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:

                     (1)                   

	1,0

	
	
	Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb = Gfrb , 
Xe chuyển động ổn định   Pj=0    (2)
Từ (1)  kết hợp với (2) ta rút ra:


	1,0


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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