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 Nội dung đề: 003
01.  Máy giảm điện áp có cuộn sơ cấp U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)
A.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.	B.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 10A.
C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.	D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.
02.  Theo hình 1.5, là loại MBA….; nếu bị đứt dây trong đoạn Aa thì điện áp đặt vào tải Zt là…..  
A.  Tự ngẫu…. bằng không	  B.  Tự ngẫu…. 220V	C.  Cách ly….220V	D.  Tự ngẫu….110V
03. Cuộn dây sơ cấp là:Hình 1.5
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A. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào
B. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải 
C. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho nguồn
D. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn
04.  Máy giảm điện áp có cuộn sơ cấp U1đm = 220V; điện áp 
cuộn thứ cấp U2đm = 110V;công suất định mức của máy là 
2200VA (Bỏ qua tổn hao)
A.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.
      B.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.
C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.
D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.
05.  Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:
A. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,2 
B. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với công suất tổn hao ở vị trí 3
C. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3
D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3
06.  Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:
A. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1 
B. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3
C. 	Công suất suất ra của MBA bằng công suất vào trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,23,
D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3
07.  Cuộn dây máy biến áp:
A. 	Gọi là sơ cấp hay thứ cấp phụ thuộc vào số vòng dây.
B. 	Nối tải gọi là sơ cấp, nối nguồn gọi là thứ cấp. [image: ]
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C. 	Nối với nguồn gọi là sơ cấp, nối với tải gọi là thứ cấp.
D. 	Sơ cấp luôn luôn có nhiều vòng dây hơn thứ cấp
08.  Máy biến áp được gọi là máy biến áp tự ngẫu khi có:
A. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp được quấn trên một mạch từ
B. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp được quấn trên hai mạch từ riêng rẽ
C. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp chung một cuộn dây quấn lên một mạch từ 
D. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn riêng rẽ trên mỗi mạch từ
09.  Máy biến áp tự ngẫu có : 
A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, liên hệ nhau về điện.
B.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ và điện.
C.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện.
D.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ không liên hệ nhau về điện.
10.  Một máy biến áp có I1 =10A; I2 = 20A; số vòng thứ cấp W2 = 100 vòng; bỏ qua tổn hao thì số vòng sơ cấp W1 là :
A.  W1 = 220 vòng	B.  W1 = 100 vòng          C.  W1= 50 vòng                   D.  W1 = 200 vòng.                      
11.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng tiết diện dây như hình 1.2. Nếu mắc nối 
tiếp 2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng không thì:
A.  1 nối với 4.	B.  2 nối với 3.	C.  1 nối với 3; 2 nối với 4		D. 2 nối với 4.	
12.  Để điều chỉnh U2 của máy biến áp, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1 hoặc thứ cấp W2  (với U1 không đổi)
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      A.  U2 tăng khi điều chỉnh W2 tăng và W1 tăng            
B. U2 tăng khi điều chỉnh W1 giảm 	                                  
C.  U2 giảm khi điều chỉnh W1 giảm
D.  U2 tăng khi điều chỉnh W2 giảm   
13.  Điều kiện để hai máy biến áp 1 pha mắc song song : 
A.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; số vòng dây quấn cuộn sơ và cuộn thứ của hai máy như nhau
B.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; tiết diện dây quấn như nhau; điện áp định mức bằng nhau
C.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau
D.  Cùng tổ nối dây; tiết diện dây quấn như nhau; điện áp ngắn mạch bằng nhau
14.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n ngược chiều từ trường quay n1 (− ∞ < n < 0)
A. 	Máy điện việc ở chế làm độ hãm điện từ	             B. Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện
C. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng	D. Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện 
15.  Điện áp ra U2 của máy tăng giảm điện (Survolteur) được điều chỉnh như sau:
A.  Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp khi U1 tăng
B.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 tăng
C.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện
D.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm
16.  Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu bán kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:
A.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC	B.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC
C.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC	D.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC
17.  MBA hàn dây quấn sơ và thứ cấp có 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi: 
A.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1
B.  Từ thông  nên thay đổi giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp 
C.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1
D.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và tần số dòng điện I2 ở thứ cấp
18.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha: 
A.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề 
B.  Giữ nguyên một pha, đảo thứ tự nguồn vào hai trong 3 pha 
      C.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B
D.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ
19.  Động cơ không đồng bộ 3pha có:
A. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2 
B. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường 
C. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường 
D. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường 
20.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng điện áp U2đm  như hình 1.2. Nếu mắc song song  2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng U2đm  thì:
A.  2 nối với 4.		B.  2 nối với 3.	
C.  1 nối với 4; 2 nối với 3	                            D.  1 nối với 3; 2 nối với 4	
21.  Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 220V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..
A. 	 …., ……220V		B. …. Y, ……220V	
C. 	…. Y ……380V	                           D. …. , ……380V
22. 	Để động cơ không đồng bộ xoay chiều quay được thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …
A. 	Giống nhau hoàn toàn	B. Lệch pha nhau.	          C. 	Cùng biên độ	D. Cùng công suất
23. 	Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3pha rotor lồng sóc có các số liệu định mức sau: 
/Y: 220/380 V; nđm = 2880 vòng/phút. Động cơ mắc vào nguồn điện 3 pha Ud = 380 V.
A.  Động cơ mắc , 2p = 4	B.  Động cơ mắc Y, 2p = 2 	
C.  Động cơ mắc Y, 2p = 4	D.  Động cơ mắc , 2p = 2
24.  Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 380V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..
A. 	…. , ……380V	B. …. Y, ……380V	C. ….Y, ……220V		D. …. , ……220V
25.  Động cơ không đồng bộ 3pha có:
A. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường 
B. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2 
C. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường 
D. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường 
26.  Cầu dao là khí cụ điện dùng để:
A. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động	B. Bảo vệ quá tải
C. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	D. Bảo vệ thấp áp
27.  Loại máy cắt chân không: VCB: (Vacuum Circuit Breakers) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện
A.  Cao áp	                           B.  Kết hợp chống dòng rò                      
C. 	Hạ áp.                                        	D. Trung áp.                                   
28. Trong động cơ KĐB 3 pha, tốc độ quay của từ trường phụ thuộc vào:
A. 	Số cực của stator động cơ KĐB 3 pha 	B. Công suất tác dụng của động cơ
C. 	Công suất phản kháng của động cơ	D. Công suất biểu kiến của động cơ


29.  Loại máy cắt không khí: ACB (Air Circuit Breaker) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện
A.  Cao áp	                           B. Hạ áp.                                         
C. 	Trung áp.                                    	D.  Kết hợp chống dòng rò                      
30.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn … 
A. 	Hạ áp …1000V…10A	                      B. 	Hạ áp …380V…10A	     
C. 	Hạ áp …220V…10A	                      D. 	Cao áp …1000V…10A
31.  Chọn rơ le nhiệt có dòng tác động so với dòng định mức: 
A.  Itđ = (1,2 - 1,3) Iđm 	B.  Itđ = (1,5 - 1,7) Iđm 	C.  Itđ = (1,7 - 1,9) Iđm	D.  Itđ = (1 - 1,1) Iđm 
32.  Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi: 
A. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức
B. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức
C. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng so với giá trị định mức
D. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức 
33.  Aptomat là khí cụ điện đóng mạch bằng tay và cắt mạch tự động khi có sự cố như: 
A. Quá dòng, quá áp, sụt áp	B. Ngắn mạch, sụt áp, quá áp 
C. Ngắn mạch, quá dòng, quá áp, sụt áp	D. Ngắn mạch, quá dòng, quá áp 
34.  Aptômát là khí cụ điện ……….bằng tay và …………tự động:
A.  Ráp mạch…, …cắt mạch 	B.  Cắt mạch…, …đóng mạch 	
C.  Ráp mạch…, …đóng mạch 	D.  Đóng mạch…, …cắt mạch 
35.  Rơ le thời gian có công dụng 
A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ	                             B. 	Bảo vệ quá tải
C. 	Bảo vệ ngắn mạch	                      D. 	Điều khiển mạch có định giờ
36.  Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của CTT
A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng
C. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng       D. Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở
37.   Cầu dao là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay ở
A. 	Mạng điện hạ áp 	B. Gồm mạng cao áp và hạ áp 	
C. Mạng điện cao áp 	D. Mạch động lực
38.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ ba pha rotor lồng sóc là loại …
A.  AC1           B.  AC2 và AC4	C.  AC1 và AC2                      	D.  AC3                    
39.  Tải ba pha có công suất định mức là 3,8KW, điện áp định mức là 380V, cosđm là 0,8
Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp: 
A.  MCB 3P, 20A, 6kA ,400V	B.  MCB 2P,15A, 6kA ,400V
C.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V	D.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V
40.   Khởỉ động từ là khí cụ điện để điều khiển động cơ và ….. động cơ khỏi bị quá tải 
A.  Điều khiển 	B.  Bảo vệ 	C.  Đảo chiều quay	D.  Khởi động
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