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 Nội dung đề: 006
01.  Động cơ KĐB 3 pha nối vào lưới điện 3 pha có tần số 50Hz, khi rotor đứng yên thì tần số dòng điện f2 của rotor và tần số dòng điện f của stator là : 
A. 	f2 = f, f= 50Hz	B. 	f2 = 0, f= 0	C. 	f2 = 0, f= 50Hz	D. 	f2 = sf, f= 50Hz
02.  Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì
A.  Không đấu được	B.  Có thể vừa đấu Y, vừa đấu 	C.  Động cơ đấu Y 	D.  Động cơ đấu 
03.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha: 
A.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề 
B.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B
C.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề 
D.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ
04.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm động năng là:
A. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ 
B. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator 
C. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ 
D. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor
05.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (+∞ > n > n1)
A. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ
C. 	Máy điện việc ở chế làm độ máy phát điện 	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện
06.  Động cơ nào sau đây thực hiện được khởi động đổi nối -  khi mắc vào nguồn 3pha đối xứng 220/380V:
A. 	ĐC3 có giá trị định mức là :127/220V	B. 	ĐC1 có giá trị định mức là  :380/660V
C. 	ĐC1 , :380/660V và ĐC2 , :220/380V	D. 	ĐC2 có giá trị định mức là :220/380V
07. 	Động cơ KĐB 3 pha có điện áp định mức mỗi cuộn dây pha là 380V, đấu vào nguồn 3 pha 220/380V thì 
A. Động cơ đấu Y	B. Có thể vừa đấu Y, vừa đấu 	C. Động cơ đấu 	D. Không mắc được
08.  Máy điện KĐB 3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (n1 > n > 0)
A. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ
C. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện 	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện 
09.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch, khi đổi chiều quay động cơ ta đổi chiều dòng điện trong cuộn dây chính thì 
A. Công suất động cơ thay đổi	B. Chiều quay động cơ không thay đổi	
C. Chiều quay động cơ thay đổi	D. Tốc độ động cơ thay đổi	
10. Trong động cơ KĐB 3 pha, chiều quay của từ trường phụ thuộc vào:
A. 	Thứ tự pha của dòng điện xoay chiều 3 pha
B. 	Giá trị hiệu dụng của điện áp nguồn xoay chiều 3 pha
C. 	Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 3 pha
D. 	Biên độ của dòng điện xoay chiều 3 pha
11.  Máy biến áp có cấu tạo gồm hai phần chính:
A. Phần cảm và phần ứng	B. Stator và rotor	C. Cuộn dây và lõi thép	D. Sơ cấp và thứ cấp
12. 	Để khởi động động cơ KĐB một pha thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …
A. 	Cùng biên độ	B. 	Giống nhau hoàn toàn	C. 	Lệch pha nhau.	D. 	Cùng công suất
13. Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết hợp thêm tụ khởi động để …; thông thường giá trị điện dung của tụ làm việc … tụ khởi động
A. 	Tăng công suất …lớn hơn …	
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B. 	Tăng moment khởi động …lớn hơn…
C. 	Tăng moment khởi động …nhỏ hơn…	
D. 	Tăng công suất …nhỏ hơn …
14.  Phương pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi: 
A. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 20%).
B. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 20%).
C. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 10%).
D. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 10%).
15. Thông thường, trong máy điện KĐB 3 pha, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …
A. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm
B. 	Chiếm từ (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm
C. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm
D. 	Chiếm từ (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm
16.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng tiết diện dây như hình 1.1. Nếu mắc nối 
tiếp hai cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng điện áp hai cuộn dây cộng lại thì :
A.  1và 4 là điểm đầu; 2và 3 là điểm cuối   	B.  1và 3 là điểm cuối ; 2và 4 là điểm đầu	
C.  1và 4 là điểm cuối ; 2và 3 là điểm đầu	D. 1và 3 là điểm đầu; 2và 4 là điểm cuối   	
17.  Điều kiện để các máy biến áp 3 pha làm việc song song : 
A.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau; điện áp định mức bằng nhau
B.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau;điện áp ngắn mạch bằng nhau
C.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA  k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau
D.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; điện áp ngắn mạch bằng nhau
18.  Công dụng của máy biến áp dùng biến đổi:
A. 	Năng lượng từ dạng này sang dạng khác	
B. 	Điện áp nguồn xoay chiều từ giá trị này sang giá trị khác có cùng tần số.
C. 	Cơ năng thành điện năng	D. 	Điện năng thành cơ năng
19.  Một máy biến áp có U1 = 220V; U2 = 24V; dòng điện thứ cấp I2 = 10A; bỏ qua tổn hao thì dòng điện sơ cấp I1 là :
A.  I1 = 22A.	B.  I1 = 2,2A.                         	C.  I1 = 11A.	D.  I1 = 1,1A.                      
20. Cuộn dây quấn thứ cấp của máy biến áp (MBA) là:
A. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải 
B. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho nguồn
C. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn
D. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào
21. Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu toàn kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:
A.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC	B.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC
C.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC	D.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC
22.  Khi sử dụng chọn cầu dao có điện áp định mức của cầu dao UđmCD… hơn điện áp định mức của nguồn Uđmn…và dòng điện định mức của cầu dao IđmCD … hơn dòng điện định mức của…
A.  Lớn ..lớn…nguồn                      	B. 	Lớn ..lớn…phụ tải                     
C.  Lớn ..nhỏ…nguồn                      	D. 	Lớn ..nhỏ…phụ tải                     
23.  Thông thường, trong máy biến áp, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …
A. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm
B. 	Không quá (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm
C. 	Không quá (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm
D. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm
24.  Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 110V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 220V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)
A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.	B.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.
C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.	D.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.
25.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 110V; số vòng thứ cấp W2 = 100 vòng; bỏ qua tổn hao thì số vòng sơ cấp W1 là :
A.  W1= 50 vòng   B.  W1 = 100 vòng                        C.  W1 = 200 vòng.     D.  W1 = 220 vòng
26.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 12V; dòng điện sơ cấp I1 = 10A; bỏ qua tổn hao thì dòng điện thứ cấp I2 là :
A.  I1 = 0,54A.                      	B.  I1 = 5,4A.	C.  I1 = 22A.	D.  I1 = 12A.                         
27.  Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)
A.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 5A.
B.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.
C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.
D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.
28.  MBA hàn có dây quấn sơ và thứ cấp gồm 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi: 
A.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và dòng điện I2 ở thứ cấp
B.  Cảm kháng XL  của cuộn kháng; do đó thay đổi dòng điện hàn I2.
C.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1
D.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1
29. 	 Để điều chỉnh U2 của máy biến áp thay đổi, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1 hoặc dây quấn cuộn thứ cấp W2. Nếu U1 không đổi; U2 tăng thì :
A.  Điều chỉnh W2 giảm	B.  Điều chỉnh W2 tăng	                                  
C.  Điều chỉnh tỉ số W1 và W2 không thay đổi 	D.  Điều chỉnh W1 tăng
30. Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220 V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức 660VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn sơ cấp.
A. 	25,8cm2, 542vòng         B. 25,8cm2, 384vòng          C. 33,4cm2, 296vòng        D. 18,28cm2, 542vòng


31.  Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố
A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	B. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng
C. 	Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng	D. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng
32.  Aptomat là khí cụ điện được chọn theo các điều kiện sau: Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Điện áp định mức của nguồn Uđmn (V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA); Dòng điện ngắn mạch IN (KA))
A.  UđmA < Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	B.  UđmA  Uđmn; IđmA Itt; ICđmA  IN
C.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	D.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN
33.  ELCB: (Earth Leakage Circuit Breaker) là loại áptômát có tác dụng: 
A.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp
B. Bảo vệ dòng cực tiểu, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp 
C.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ cao áp
D. Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải kết hợp bảo vệ chống dòng rò                                    
34.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn … 
A. 	Hạ áp …1000V…10A	                               B. 	Hạ áp …380V…10A	
C. 	Cao áp …1000V…10A            	D. 	Hạ áp …220V…10A
35.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …
A.  AC2 và AC4                        B.  AC1	              C.  AC1 và AC2                        	D.  AC3
36.  Công dụng của rơle nhiệt trong mạch điện là 
A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	
B. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động
C. 	Bảo vệ quá tải	D. 	Bảo vệ ngắn mạch
37.  Trên nhãn của công tắc tơ (CTT) có các số liệu định mức sau: 20A- 380V là giá trị của:
A. 	Dòng và điện áp định mức của cuộn dây CTT
B. 	Dòng và điện áp định mức của tiếp điểm chính
C. 	Dòng định mức của tiếp điểm phụ- Điện áp định mức tiếp điểm chính
D. 	Dòng định mức của tiếp điểm chính- Điện áp định mức cuộn dây CTT
38.  Cầu chì là khí cụ điện dùng để
A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	
B. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động
C. 	Bảo vệ ngắn mạch	D. Bảo vệ quá tải
39.  Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB. Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:
A.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt	                                     B.  IđmCB  > Ipt
C.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt	                                     D.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt
40.   Khởỉ động từ là khí cụ điện kết hợp giữa công tắc tơ và
A.  Cầu chì 	B.  Ap tô mát 	C.  Nút nhấn 	 D.  Rơle nhiệt 
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