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Họ tên giáo viên:   

Môn dạy:  THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
   Lớp dạy:


Học kỳ : I  năm học:  2019– 2020
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :   Số tiết thực hành :  90                 Số tiết lý thuyết:  00
· Khối lượng còn lại của chương trình :   Số tiết thực hành:   00                 Số tiết lý thuyết:  00
	T.T tuần     
	Từ ngày, tháng   đến ngày, tháng    
	Số tiết thực hành
	Số tiết lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, TÊN MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ cụ thể, theo đúng chương trình qui định hiện hành )

	
	
	
	
	Chương 1:Các thiết bị tự động  điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất trong hệ thống lạnh

	1
	    03/ 09/  ( 07/ 09/ 2019
	6
	
	Rơle áp suất cao HP.

	2
	    09/ 09/  ( 14/ 09/ 2019
	6
	
	Rơle áp suất thấp LP.

	3
	    16/ 09/  ( 21/ 09/ 2019
	6
	
	Rơ le áp suất nước ( WP).

	4
	23/ 09/  ( 28/ 09/ 2019
	6
	
	Rơle áp suất dầu OP

	5
	30/ 09/  ( 05/ 10/ 2019
	6
	
	 Rơle nhiệt độ điện tử.

	
	
	
	
	Chương 2: Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản

	6
	7/ 10/  ( 12/ 10/ 2019
	6
	
	Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha

	7
	14/ 10/  ( 19/ 10/ 2019
	6
	
	Mạch luân phiên điều khiển động cơ ba pha

	8
	21/ 10/  ( 26/ 10/ 2019
	6
	
	Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

	9
	28/ 10/  ( 2/ 11/ 2019
	6
	
	 Mạch máy lạnh tủ đứng

	10
	4/ 11/  ( 9/ 11/ 2019
	6
	
	 Mạch máy lạnh tủ đứng

	
	
	
	
	Chương 3: Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp

	11
	11/ 11/  ( 16/ 11/ 2019
	6
	
	Mạch điện kho lạnh có sử dụng rơle áp suất cao,  thấp và điều chỉnh nhiệt độ.

	12
	18/ 11/  ( 23/ 11/ 2019
	6
	
	Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL

	13
	25/ 11/  ( 30/ 11/ 2019
	6
	
	Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước .

	14
	2/ 12/  ( 7/ 12/ 2019
	6
	
	Mạch điện hệ thống lạnh chiller 

	15
	9/ 12/  ( 14/ 12/ 2019
	6
	
	Mạch điện hệ thống lạnh chiller có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và rơle áp suất dầu.


                    TRƯỞNG KHOA                                                            TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

                  ĐINH ĐỒNG HIỆP                                                      ĐẶNG THẾ HUÂN


1

