MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM LÀM LẠNH BẰNG NƯỚC- MODEL: 6204

• Khung thực hành
• Thiết bị thực hành
• Phụ kiện kèm
- Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị có trong mô hình
- Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
- Thực hành khảo sát hệ thống đi ống đồng của mô hình
- Thực hành nạp gas cho hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
- Thực hành đi dây điện cho hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
- Thực hành vận hành hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
- Thực hành sử dụng các cơ cấu đo để kiểm tra các thông số về điện và lạnh của hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
- Thực hành kiểm tra và sữa chửa những hỏng hóc thường gặp của hệ thống máy điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
Mô tả chung kết cấu thiết bị:
- Màu mặt module: Xanh
- Màu nét chỉ dẫn: Trắng
- Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
- Kiểu in hình chỉ dẫn: In trên mặt  module, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tuổi thọ của thiết bị
- Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mĩ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển 
- Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện
- Đấu nối thiết bị bằng Domino
Kết cấu mô hình:
1. Compressor: 3hp nửa kín có van
2. Các thiết bị phần lạnh tương thích cho compressor:
- Van 1 chiều chống sốc hồi ga
- Bầu ngưng
- Van chặn
- Mắt gas
- Bộ lọc
- Van tiết lưu tĩnh nhiệt
- Bầu bay hơi bằng nước
- Van 1 chiều
- Đầu nạp gas + nắp bít
- Đồng hồ chỉ áp lực cao 500PSI
- Đồng hồ chỉ áp lực thấp 250PSI
- Bầu hoán nhiệt
- Bầu về
- Bầu tách dầu
- Bầu đi
- Tháp giảm nhiệt
- Đồng hồ đo áp suất dầu
- Bình chứa
3. Hệ thống điện lắp đặt dàn trải gồm:
- Nút khởi động ON/OFF
- Relay áp suất dầu
- Quạt dàn lạnh
- Ống nối
- Thermostat điều chỉnh lạnh digital
- Khởi động từ
- Relay bảo vệ quá dòng và nhiệt máy nén
- Relay định thì xả đá
- Van điện từ
- Đồng hồ đo nhiệt độ Digital
- Đồng hồ đo dòng điện 30A
- Đồng hồ đo điện áp 300VAC
- Điện trở xả băng
- Bơm nước lạnh
- Dàn lạnh nước
- Relay áp suất cao thấp
- Bục nguồn: CB 1 pha/ 15A, ổ cắm 1P có nắp đậy
- Tài liệu hướng dẫn thực hành
- Dây cắm thí nghiệm
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