Mô hinh tủ đông tiếp xúc
• Khung thực hành
• Thiết bị thực hành
• Phụ kiện kèm
Mô tả chung kết cấu thiết bị:
- Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mỹ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển 
- Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện
- Đấu nối thiết bị bằng Domino
Kết cấu mô hình:
- Nhiệt độ trong kho: -18ºC
- Kho lạnh được ghép từ các tầm panel vỏ bằng tôn lạnh trong bằng xốp cách nhiệt 100mm
Các thiết bị phần lạnh: 
- 01 Đồng hồ chỉ áp lực cao:  0-500PSI
- 01 đồng hồ chỉ áp lực thấp: 0- 250PSI 
- 01 Rơle bảo vệ áp suất bên cao áp
- 01 Rơle bảo vệ áp suất bên hạ áp
- 01 Van điện từ cấp dịch: D10-D12
- 01 Bình chứa lỏng
- 01 Bầu tách lỏng
- 01 Bầu tách dầu
- 01 Bộ lọc ẩm
- 01 mắt ga
- 01 dàn ngưng tụ phù hợp với máy nén 
- 01 dàn lạnh 
- Điện trở pha bằng 220V hoặc 380V
- Hệ thống đường ống cấp lỏng và thu hồi
Các thiết bị phần điều khiển điện: 
- Bộ lập trình PLC điêu khiển
- 01 áp tô mát 3 pha 60A
- 01 ¸áp tô mát 1 pha 20A
- 01 Công tắc tơ 30A
- 02 Công tắc tơ 9A
- 01 Rơ le nhiệt 30A
- 01 Cầu chì: 10A 
- 01 Bộ điều khiển nhiệt độ tự động: 220V/50Hz
- Công tắc điều khiển rơle xả đá¸ 5A
- Công tắc xả đá bằng tay 5A
- 01 Đèn báo độ đủ lạnh: 220V
- 03 Đèn báo nguồn 3 pha
- 01 Đèn báo hoạt động: 220V
- 01 Đèn báo đủ độ lạnh: 220V
- 01 Biến áp: 220V 
- Đồng hồ đo dòng điện: 20A, 50Hz 
- 01 Đồng hồ đo điện áp: 500V - 50Hz
- Tài liệu hướng dẫn thực hành
- Dây cắm thí nghiệm
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