


	
	
	Bước 4:
+ Cho động cơ MN làm việc
+ Kiểm tra  áp lực dầu phải đạt qui định khi tốc độ MH đạt qui định. 
+ Từ từ mở van hút đến khi đạt giá trị định mức.
	0,5

	
	
	Bước 5:
+ Từ từ mở VTL  hoặc van chặn trước VTL cấp lỏng cho TBBH
+ Chỉnh áp suất hút theo qui định.
	0,5

	
	
	Bước 6:
+ Quan sát các thông  số làm việc của hệ thống
+ Nếu mọi thông số lảm việc nằm trong dãy công tác thì việc khởi độngxong.
	0,5
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TRƯỞNG BỘ MÔN					                               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





