Bơm là máy để 

A.  ngăn dòng môi chất và tăng năng lượng của dòng môi chất .

B. thay đổi dòng môi chất và chuyển hoá thành thế năng, động năng

C. di chuyển dòng môi chất và giảm năng lượng của dòng môi chất .

D. di chuyển dòng môi chất và tăng năng lượng của dòng môi chất.
[<br>]

Các loại Bơm ly tâm; Bơm hướng trục; Bơm hướng chéo; Bơm xoáy hoạt động theo nguyên lý: 

A. Bơm chân không  .
B. Bơm thể tích .


C. Bơm phun tia .
D. Bơm cánh dẫn.
[<br>]

Các loại Bơm piston; Bơm roto hoạt động theo nguyên lý: 

A. Bơm chân không  .
B. Bơm cánh dẫn .


C. Bơm phun tia .
D. Bơm thể tích.

 [<br>]

Q gọi là lưu lượng thể tích, có đơn vị đo là: 

A. J/s .
B. m³/A .
C. V/h .
D. m³/s.
[<br>]

G gọi là lưu lượng trọng lượng, có đơn vị đo là N/s, N/h, kG/s. Được tính theo liên hệ: 
A. G = 
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C. G = 
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[<br>]

Cột áp của máy thủy khí là hiệu 
A. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi vào máy

B. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi ra khỏi máy
C. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi sửa máy .

D. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi vào và ra khỏi máy.

[<br>]

Cột áp của máy thủy khí là:

A.                    H = ZB + ZA +
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B.                    H = ZB – ZA +
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C.                    H = ZB – ZA +
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D.                    H = ZB – ZA +
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 [<br>]

Trong quá trình hút lưu chất, bánh công tác phải tạo độ chênh áp suất nhất định giữa miệng hút của bơm và mặt thoáng bể hút. Độ chênh áp suất này gọi là 

A. cột áp của bơm .

B. cột áp đẩy của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm .

C. áp suất hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất thay đổi .

D. cột áp hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm.
[<br>]

Từ công thức 
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 là Cột áp hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm.

với pv : áp suất tại cửa vào.

A. Nếu pv bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp tại cửa vào của bơm .

B. Nếu pv bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là áp ngõ ra tại cửa vào của bơm .

C. Nếu p1 bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp tại cửa vào của bơm .

D. Nếu p1 bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp chân không tại cửa vào của bơm.

[<br>]

Cột áp hút của bơm dùng để:

A. tránh hiện tượng xâm thực .

B. Khắc phục tổn thất trên đường ống đẩy .
C. Tạo thế năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm .

D. Khắc phục chiều cao hút Zh.
[<br>]

Cột áp hút của bơm dùng để:

A. tránh hiện tượng xâm thực .


B. Tăng tổn thất trên đường ống hút .
C. Tạo thế năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm .

D. Khắc phục tổn thất trên đường ống hút.

 [<br>]

Cột áp hút của bơm dùng để:

A. tránh hiện tượng xâm thực .


B. Khắc phục tổn thất trên đường ống đẩy .
C. Tăng tổn thất trên đường ống hút .

D. Tạo động năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm.

 [<br>]

Hiện tượng xâm thực làm 

A.      bánh công tác và các chi tiết khác quay nhanh hơn .
B.     các chi tiết khác trong máy bơm mất đồng bộ .
C.     tăng hiệu suất, cột áp và lưu lượng của máy .
D.    hư hỏng bánh công tác và các chi tiết khác đồng thời làm giảm hiệu suất, cột áp và lưu lượng của máy.
[<br>]

Trước khi bơm làm việc cần phải làm cho thân bơm, bánh công tác và ống hút được điền đầy lưu chất, thao tác này được gọi là: 
A.      xâm thực .
B.      tăng hiệu suất
C.      tạo động năng  cho bơm .
D.      mồi bơm.
[<br>]

Tuỳ theo trị số của 
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, nếu 
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 < 90o , gọi là: 

A.      bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .

 B.       bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .

C.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước . 

D.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau.

[<br>]

Tuỳ theo trị số của 
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, nếu 
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 = 90o , gọi là: 

A.      bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .

 B.       bánh công tác có cánh dẫn hướng kính.

C.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước . 

D.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .

[<br>]

Tuỳ theo trị số của 
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, nếu 
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 > 90o , gọi là: 

A.      bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .

 B.       bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .

C.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước. 

D.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .

[<br>]

hình vẽ dưới đây thể hiện bánh công tác loại : 

[image: image20.png]



A.      bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .

 B.       bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .

C.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước . 

D.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau.

[<br>]

hình vẽ dưới đây thể hiện bánh công tác loại : 
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A.      bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .

 B.       bánh công tác có cánh dẫn hướng kính.

C.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước . 

D.      bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .

[<br>]

Qua đồ thị ta thấy, góc ß2 càng lớn thì 
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A.      bơm có khả năng truyền động năng cho lưu chất càng nhiều .

 B.       bơm có khả năng truyền thế năng cho lưu chất càng ít .

C.      cột áp lý thuyết của bơm càng nhỏ , bơm có khả năng truyền cơ năng cho lưu chất càng nhiều .

D.      cột áp lý thuyết của bơm càng lớn, bơm có khả năng truyền cơ năng cho lưu chất càng nhiều.

[<br>]

Bơm ly tâm làm việc trong phạm vi:
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A.      tức là ứng với 
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= 75o 
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90o .
 B.       tức là ứng với 
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= 115o 
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130o .
 C.      tức là ứng với 
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= 55o 
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70o  .
D.      tức là ứng với. 
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 [<br>]

Các quan hệ H = f(Q), N = f(Q), η = f(Q) biểu thị đặc tính làm việc của bơm. Biểu diễn dưới dạng đồ thị gọi là 

A.      phương trình đặc trị của bơm .

 B.       đường đặc trưng  của bơm .

C.      phương trình đặc tính của bơm .
D.      đường đặc tính của bơm.

[<br>]
giao điểm của hai đường đặc tính của bơm và của hệ thống trong cùng một hệ toạ độ gọi là :
A.      Điểm lưa chọn cột áp  của bơm.

 B.      Điểm đặc trưng  của bơm .

C.      Điểm  đặc tính của bơm .
D.      Điểm làm việc của bơm.

[<br>]

Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm theo một yêu cầu nào đó gọi là 

A.      quá trình tiết lưu .
 B.     quá trình cân cáp .
C.      quá trình tăng áp .
D.      quá trình điều chỉnh.
[<br>]

Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm từ A sang B theo hình vẽ dưới đây gọi là điều chỉnh
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A.      bằng giảm vòng quay và công suất bơm .
 B.      bằng khóa và tăng vòng quay .
C.      bằng thay đổi vòng quay .
D.      bằng khóa.
[<br>]

Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm từ A sang B theo hình vẽ dưới đây gọi là điều chỉnh
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A.      bằng giảm vòng quay và công suất bơm .
 B.      bằng khóa .
C.      bằng khóa và tăng vòng quay .
D.      bằng thay đổi vòng quay.
[<br>]

Khi hệ thống có yêu cầu lưu lượng lớn hơn lưu lượng của một bơm, ta dùng phương pháp :

A.      hạ cột áp bơm .
 B.       ghép bơm tuần tự .
C.      ghép bơm nối tiếp .
D.      ghép bơm song song. 
[<br>]

Khi hệ thống có yêu cầu cột áp lớn hơn cột áp của một bơm, ta dùng phương pháp :

A.      hạ cột áp bơm .
 B.     ghép bơm tuần hoàn .

C.      ghép bơm nối tiếp.
D.      ghép bơm song song . 
[<br>]

Điều kiện để các bơm ghép song song có thể làm việc được là:

A.      Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 =2 H2 > … > n Hi
 B.       Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 < H2 < … < Hi
C.      Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 > H2 > … > Hi
D.      Các bơm phải làm việc với cùng cột áp. : H1 = H2 = … = Hi.
[<br>]

Điều kiện để các bơm ghép nối tiếp có thể làm việc được là:

A.      Các bơm phải làm việc đồng thời và giảm lưu lượng .
 B.       Các bơm phải làm việc với điện áp khác nhau .

C.      Các bơm ghép phải làm việc với lưu lượng khác nhau: Q1 > Q2 > … > Qi
D.      Các bơm ghép phải làm việc với lưu lượng như nhau. : Q1 = Q2 = … = Qi
[<br>]

Quạt thuộc loại máy có cánh. Chúng được dùng để: 
A.     biến quang năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .
 B.      biến nhiệt năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .

C.      biến động năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .
D.      biến cơ năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết.
[<br>]

Quạt đều được đặc trưng bởi 2 thống số cơ bản sau:
A.  Cột áp Hq (Pa ) và tỉ số nén .

B.  Lưu lượng gió V (m³/s) và áp suất hút .
C.  Hiệu suất tối đa và cột áp Hq .

D.  Lưu lượng gió, V( m³/s) và Cột áp Hq.
[<br>]

Quạt ly tâm có nhiều dạng khác nhau. Đặc điểm chung của quạt ly tâm là phải có 

A.  cánh quạt để tạo cột áp lớn .

B.  trục quạt để tạo cột áp lớn .

C.  đế quạt để tạo cột áp lớn .

D.  vỏ quạt để tạo cột áp lớn.

[<br>]
Nguyên tắc hoạt động của quạt ly tâm: Không khí được guồng cánh quay hút vào bên trong và ép lên thành vỏ quạt. Vỏ quạt có cấu tạo đặc biệt để :
A.  áp suất động thành cột áp hút động ở đầu ra .
B.  áp suất động thành cột áp hút tĩnh ở đầu ra .
C.  áp suất tĩnh thành áp suất động lớn ở đầu ra .
D.  áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra.
[<br>]

Quạt có cánh hướng cũng có vỏ trụ tương tự quạt dạng ống. Để triệt tiêu dòng xoáy và nắn thẳng dòng phía sau guồng cánh còn có thêm các cánh hướng. Các cánh hướng còn có tác dụng 
A.  áp suất động thành cột áp hút động ở đầu ra .

B.  áp suất động thành cột áp hút tĩnh ở đầu ra .

C.  áp suất tĩnh thành áp suất động lớn ở đầu ra .

D.  áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra.

[<br>]

Quạt hướng trục dạng ống thường có 6 đến 9 cánh, đặt trong vỏ trụ, hai đầu uốn cong dạng khí động 
A.  Tỉ số Rh không quá 0,03 .
B.  Tỉ số Rh không quá 30 .
C.  Tỉ số Rh không quá 3 .
D.  Tỉ số Rh không quá 0,3. 

[<br>]

Trong sơ đồ hệ thống quạt khói: Biểu thức 
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 được gọi là 

A.  cột áp tự nhiên của hệ .
B.  lưu lượng tự nhiên của hệ .
C.  vận tốc  tự nhiên của hệ .
D.  sức hút tự nhiên của hệ.
[<br>]

Muốn chọn quạt và định điểm làm việc của quạt cần phải tiến hành xác định các đại lượng:

A.  – Vận tốc cần thiết Vq ; - Cột áp cần thiết Hq .

B.  -  Hiệu suất cần thiết Hq ; - Cột áp cần thiết Hq .

C.  – Khối lượng cần thiết Mq ; - Cột áp cần thiết Hq .

D.  - Lưu lượng cần thiết Vq ; - Cột áp cần thiết Hq.

[<br>]

Máy nén có thể được phân loại theo nguyên lí làm việc thành 3 loại chính: 

A. kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu ly tâm .

B.  kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu phun tia .

C.  kiểu thể tích, kiểu trượt và kiểu phun tia .

D.  kiểu thể tích, kiểu cánh và kiểu phun tia.

[<br>]

Trong quá trình làm việc thực tế của Máy nén piston : Xilanh của máy nén luôn được làm: 

A. có khoảng thời gian chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối .

B.  có khoảng không gian thay đổi. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối .

C.  có piston chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối .

D.  có khoảng không gian chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối.

                     
                         Trang 6/6 - Mã đề thi 42 cau

_1584555006.unknown

_1584555228.unknown

_1584555253.unknown

_1584555035.unknown

_1368427203.unknown

_1584554956.unknown

_1368427743.unknown

_1368429764.unknown

_1368427221.unknown

_1368426276.unknown

_1368426586.unknown

_1364798013.unknown

_1368426162.unknown

_1364798157.unknown

_1364797934.unknown

