Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:
A. Thiếu các hiểu biết về an toàn giao thông .
B. Thao tác cẩn thận .
C. Sử  dụng thiết bị an toàn .        D. Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.
[<br>]

Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:
A. Hiểu biết về an toàn điện .
B. Tuân theo các quy tắc về an toàn điện .
C. Thực hiện các thao tác theo quy trình  .       
D. Không sử dụng thiết bị an toàn.        
[<br>]

 Trị số an toàn của cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua người là 

A. Lớn hơn 80mA.
B. Nhỏ hơn 80mA.
C. Lớn hơn 8 mA.
D. Nhỏ hơn 8mA.
[<br>]

Trị số an toàn của cường độ dòng điện một chiều chạy qua người là 
A. Lớn hơn 7A.
B. Nhỏ hơn 7mA.
C. Lớn hơn 70mA.
D. Nhỏ hơn 70mA

 [<br>]

Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như 
A. Cơ quan thần kinh tăng điều khiển các giác quan bên trong của người ,
B. Cơ quan hô hấp tăng cường hoạt động .

C. Tăng khả năng tuần hoàn máu .
D. Làm tê liệt cơ bắp.

 [<br>]

Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như 
A. Tăng khả năng vận động 
B. Huỷ hoại quần áo bảo hộ .
C. Giảm trí nhớ, nói lắp
                                       D. Huỷ hoại cơ quan thần kinh điều khiển. 
 [<br>]

Điện trở của cơ thể người:
A.  Do lớp mỡ có điện trở lớn nhất
B. Chủ  yếu do quần áo mặc có điện trở lớn nhất
 C.  Do chiều cao mỗi người 
 D. Da có điện trở lớn nhất 
 [<br>]

Điện trở của người không ổn định và phụ thuộc:
A.  Thời tiết
B.  môi trường, từ  trường xung quanh .
C. điều kiện làm việc

D. trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh
 [<br>]

Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Thời gian làm việc .

B. Tần suất dòng điện .
C. Đường đi của điện áp .

D. Biên độ dòng điện (trị số dòng điện).
 [<br>]

Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Biên độ điện trở  .
B. Tần số tụ điện .
C. Thời gian làm việc .

D. Đường đi của dòng điện.
 [<br>]

Con đường dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là 
A. 0.1%.
B. 0.2%.
C. 0.3%.
D. 0.4%.
 [<br>]

Con đường dòng điện đi từ từ tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là 
A. 7 %.
B. 1.2 %.
C. 5 %.
D. 3.3 %.
 [<br>]

Tần số dòng điện gây nguy hiểm nhất là:
A. 20 -40 Hz.
B. 60 -100 Hz.
C. 10 -20 Hz.
D. 40 -60 Hz.
 [<br>]

Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi trường có yếu tố :

A. Ánh sáng nơi  làm việc phù hợp .
B. Sàn nhà có điện trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện .
C. Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C .
D. Độ ẩm tương đối của môi trường luôn trên 75%.
 [<br>]

Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là 

A. Do con người chạm vào các máy móc sử dụng điện đang hoạt động .

B. Quá đông người làm việc .
C. Không gian làm việc chật hẹp .

D. Khoảng cách giữa người và đường dây cao thế gần hơn khoảng cách an toàn tối thiểu.
 [<br>]

Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là 

A. Do tuân theo khoảng cách an toàn tối thiếu .

B. Thiếu dụng cụ làm việc .
C. Không gian làm việc chật hẹp .

D. Do con người chạm vào các bộ phận hở vỏ bảo vệ .
 [<br>]

Tình huống dễ gây tai nạn điện thường gặp là:
A. Sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện đang ngắt nguồn.
B. Các thiết bị đóng - cắt điện an toàn.
C. Các vỏ cách điện của thiết bị, động cơ đang dùng điện còn tốt .
D. Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

 [<br>
Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:
A. Sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện phải thực hiện nhanh .
B. Không cách điện cho dây dẫn, thiết bị máy móc khi sửa chữa .
C. Sử dụng điện áp cao, không sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ.
D. Nối đất bảo vệ thiết bị điện.
 [<br>]

Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:
A. Tổ chức nơi làm việc tùy ý .

B. Trang bị đầy đủ phương tiện đi lại nơi làm việc.
C. Sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ có kích thước nhỏ gọn .

D. Đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo cách điện các trang thiết bị điện.
 [<br>]

Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:
A. Tổ chức nơi làm việc kín đáo .

B. Kiểm tra thiết bị khi không sử dụng được .
C. Sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ chưa kiểm định .
D. Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc.
 [<br>]

Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định: Nhân viên kỹ thuật phải :
A. ăn mặc kín đáo .

B. có kỹ năng giao tiếp tốt .
C. hiểu biết về nơi làm việc.

D. hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm.

 [<br>]

Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần kiểm tra:
A. giá trị sử dụng các thiết bị, dụng cụ .

B. Trị số điện dung cách điện cho phép .

C. vận hành theo đúng ý thích cá nhân .
D. Cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ.
 [<br>]

Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần 
A. Nghiêm chỉnh sử dụng thiết bị điện đúng thao tác .
B. kiểm tra trị số điện dung cách điện cho phép:
C. kiểm tra  khối lượng thiết bị điện .
D. Trị số điện trở cách điện cho phép.

 [<br>]

Biện pháp cấp cứu người bị tai nạn điện:
A. Nới rộng quần áo nạn nhân, tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh .
B. Đặt nạn nhân nằm sấp, tiến hành hố hấp nhân tạo nếu nạn nhân bị bất tỉnh .
C. Kéo nạn nhân ra khỏi vật mang điện, ngắt nguồn điện, cử người đi mời thầy thuốc.
D. Ngắt dòng điện, tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh.
 [<br>]

Nguyên tắc sơ cứu người bị tai nạn điện:
A. Cho đến khi nạn nhân ngừng thở.
B. Cho đến khi có chỉ định của người nhà bệnh nhân .
C. Trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi bị tai nạn.
D. Cho đến khi nạn nhân tự thở lại được.
 [<br>]

Để tránh tai nạn điện do điện áp bước ( khi người đi chân không) :
A. Đi bộ ra khỏi vùng có điện áp bước .
B. Đứng tại chỗ kêu cứu .
C. Chạy nhanh ra khỏi vùng có điện áp bước.
D. Nhảy 1 chân nhanh ra khỏi vùng có điện áp bước.
 [<br>]

