Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, các yêu cầu về áp suất:

A. Từng thiết bị lạnh phải không được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt .

B. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm toàn hệ thống.
C. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.
D. Từng thiết bị lạnh phải được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt, sau đó là từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.
 [<br>]

Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, là các yêu cầu về :

A. bảo dưỡng đ ịnh kỳ .


B. an toàn trong thiết kế nhà xưởng .

C. an toàn về trang thiết bị, kỹ thuật .
D. môi chất, vận hành, lắp đặt thiết bị.
 [<br>]

Khi tháo môi chất ra khỏi hệ thống phải tuân thủ theo quy định
A. Chỉ cần nạp vào một bình chứa nào đó cũng được .


B. Cho theo cống thoát nước không cần thu hồi .

C. Xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài .

D. Nạp đúng vào bình chứa đã qui định.

 [<br>]

Khi thao tác nạp môi chất lạnh vào hệ thống phải tuân thủ theo quy định
A. Ai thao tác nạp cũng được .


B. Bất kỳ người nào biết quy trình nạp .

C. Nạp bất kỳ môi chất nào vào hệ thống cũng được .

D. Phải đúng nhân viên có kỹ thuật và nhiệm vụ.

 [<br>]

Khi tiến hành nạp môi chất lạnh, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh người thực hiện là:
A. Nhân viên trong công ty thực hiện .


B. Người có kiến thức chuyên môn về điện .

C. Bất kỳ ai cũng thực hiện được .

D. Người được quản lý giao nhiệm vụ
 [<br>]

yêu cầu phòng máy trong xây dựng lắp đặt:

A. Vị trí phòng máy gần khu tập trung khu đông người .


B. Cửa ra vào 1 cái và đúng quy cách .
C. Nền nhà bằng phẳng, rãnh đặt đường ống phải hở để thao tác .
D. Thông gió tự nhiên và nhân tạo.  
[<br>]

yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :
A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .


B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.
C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .

D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…
[<br>]

các thiết bị điện trong hệ thống lạnh: 

A. Không phải tuân theo quy tắc xây dựng các trạm điện và quy phạm nối đất các thiết bị điện.


B. đặt các trạm phân phối, trạm biến thế trong cùng tòa nhà phòng máy và thiết bị lạnh.
C. Động cơ điện của quạt gió đặt trong phòng máy đảm bảo thông gió khi cần thiết.
D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…
[<br>]

yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :
A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .


B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.
C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .

D. Phòng máy phải có chống sét.
[<br>]

yêu cầu màu sơn đường ống đối với freon  : 
A.Ông dẫn lỏng : trắng .   
B. Ống hút : đen .
C. Ống dẫn nước: đỏ
D. Ông đảy: đỏ                     
[<br>]

