Bài 6: ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN 

MẠCH ĐÈN 1 CÔNG TẮC, 1 CẦU CHÌ, 1 BÓNG ĐÈN
I. MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên  làm được:


-  Đọc được sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt động mạch đèn.

 

-  Lắp thành thạo mạch điện theo đúng sơ đồ. 

 

- Xác định được nguyên nhân sai hỏng và biết cách khắc phục, sửa chữa.

  

- Đảm bảo an toàn điện cho người và thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.

II. VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ: 
    1. Vật liệu:  Dây điện, băng keo cách điện.

    2. Thiết bị: Bóng đèn sợi đốt (75W hoặc 100W) số lượng 1 bóng, Cầu chì 1 cái, công tắc 2 cực 1 cái
    3. Dụng cụ: Kìm cắt: 1 Cái, Kìm bằng: 1 Cái, Kìm nhọn: 1 cái, Tuốc nơ vít 4 cạnh: 2 Cái. Bút thử điện: 1 Cái. Đồng hồ vạn năng: 1 Cái. Phích cắm: 1 Cái.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:
1. Giới thiệu mạch điện.

a. Sơ đồ nguyên lý
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b. Nguyên lý họat động

Bật công tắc, tiếp điểm 1 và 2 nối với nhau. Dòng điện từ dây lửa L qua cầu chì CC, qua tiếp điểm công tắc CT, qua bóng đèn và về dây nguội N. Bóng đèn có dòng điện chạy qua, đốt sợi dây đốt và phát sáng.

Tắt công tắc, tiếp điểm 1, 2 mở ra đèn tắt.

2. Trình tự đấu dây:

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt: 

       Bóng đèn, công tắc, cầu chì, dây điện, băng keo cách điện, kìm, tuốcnơvít, bút thử điện, đồng hồ đo điện (VOM).

Bước 2: 
- Đo các đầu ra từng thiết trên mô hình.



- Đánh dấu các đầu ra trên thanh Đôminô.

Bước 3: Lắp mạch điện.
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Lưu ý: 



- Các vít nối phải đ​ược vặt chặt để tiếp xúc điện tốt.

- Đi dây gọn, khoa học.


- Dây pha L và dây trung tính N phải đư​ợc phân biệt.
Bước 4: Kiểm tra mạch điện 

            
Đồng hồ vạn năng, bút thử điện. 


Lưu ý:
-     Kim đồng hồ chỉ 0 ohm ( ngắn mạch.

· Giá trị điện trở đo được bằng điện trở bóng đèn
Bước 5: Vận hành thử mạch.

              
Nguồn 220 Volt


Lưu ý: - Kiểm tra điện áp phải đạt (5%Vđm.

3. Các Hư Hỏng Thường Gặp

	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1. Bật công tắc bóng đèn không sáng.
	- Mất điện nguồn.

- Lắp sai sơ đồ.

- Đứt cầu chì.
	- Kiểm tra điện nguồn.

- Kiểm tra chỗ mắc sai, lắp lại theo đúng sơ đồ.

- Thay cầu chí mới. 

	2. Bật công tắc, cầu chì nổ. 
	- Mạch điện bị chập.


	- Kiểm tra chỗ mắc sai, lắp lại theo đúng sơ đồ.



4. Nhắc Nhở An Tòan.


  - Khi đấu mạch điện vào nguồn phải đảm bảo an toàn điện cho người và thiết bị.
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