	PHIEÁU HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN

	Tröôøng CÑ  Lyù Töï Troïng
 Khoa: CN NHIỆT LAÏNH
	Moân: THÖÏC TAÄP ÑIEÄN LAÏNH CƠ BẢN 
	Lôùp:

Teân sinh viên:

	
	Coâng vieäc: ĐẤU MẠCH ĐÈN 1 CÔNG TẮC, 1CẦU CHÌ, 1 BÓNG ĐÈN
	

	
Noäi dung bao goàm:

TT bưíc 
Néi dung c«ng viÖc 
Dông cô, thiÕt bÞ 
Yªu cÇu kü thuËt 
1
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt:

Bóng đèn, công tắc, cầu chì, dây điện, băng keo cách điện, kìm, tuốcnơvít, bút thử điện, đồng hồ đo điện (VOM)
· Dông cô vËt tư​ thiÕt bÞ ®óng chñng lo¹i vµ ®ñ sè lư​​îng
· KiÓm tra chÊt l​ưîng c¸c thiÕt bÞ tr​íc khi l¾p ®Æt.
2
- Đo các đầu ra từng thiết trên mô hình.

- Đánh dấu các đầu ra trên thanh Đôminô

đồng hồ đo điện (VOM)
- Đo chính xác từng vị trí và ghi lại rõ ràng
3
Lắp mạch
Kềm, tuốc nơ vít
- Nối dây theo trình tự (sơ đồ) từ dây lửa L, tới cầu chì CC, tới tiếp điểm 1 của công tắc CT, nối dây từ tiếp điểm 2 tới bóng đèn, từ bóng đèn về dây nguội N.
       Lưu ý: - Các vít nối phải đ​ược vặt chặt để tiếp xúc điện tốt.

· Đi dây gọn, khoa học.

· Dây pha L và dây trung tính N phải đư​ợc phân biệt.
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Kiểm tra mạch điện
Đồng hồ VOM bút thử điện.
- Quan s¸t toµn bé m¹ch (Dùa theo s¬ ®å nguyªn lý) t×m ra lçi m¾c sai (nÕu cã).
- Dïng ®ång hå VOM đo 2 đầu mạch điện 
Lưu ý:- Kim đồng hồ chỉ 0 ohm ( ngắn mạch.

· Giá trị điện trở đo được bằng điện trở bóng đèn
5
Vận hành thử mạch
Nguồn điện 220V
- Dïng ®ång hå VOM  kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån.
        Lưu ý: - Kiểm tra điện áp phải đạt (5%Vđm
- Bật tắt công tắc bóng đèn sáng tắt.
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