	Câu 3

(5.0 điểm)
	a. Định tên các thiết bị.

1_Máy nén; 2_Bình tách dầu; 3_TBNT; 4_BCCA; 

5_Phin lọc; 6_Mắt xem ga; 7_TBHN; 8_Van điện từ; 

9_Van tiết lưu; 10_TBBH; 11_BTL; 12_Tháp giải nhiệt; 

13_Bơm nước; 14_Kính xem ga lỏng ở BCCA; 15_Đồng hồ cao áp đầu đẩy MN; 16_Đồng hồ thấp áp đầu hút MN.
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	b. Giải thích nguyên lý làm việc

Hơi môi chất có áp suất nhiệt độ thấp P0T0 từ TBBH được Máy Nén hút về qua bình tách lỏng , khử các hạt ẩm ra khỏi hơi , bảo đảm hành trình kho cho Máy Nén tránh va đập thủy lực. Máy Nén nén hơi môi chất từ P0T0 lên PkTk qua BTD rồi đẩy vào TBNT.


Tại TBNT hơi môi chất được làm mát nhờ nước ngưng tụ thành lỏng ở áp suất nhiệt độ cao PkTk rồi đổ vào BCCA. Nước sau khi giải nhiệt môi chất ở TBNT, được đưa về lại tháp giải nhiệt làm hạ nhiệt độ nước xuống nhiệt độ môi trường.





Lỏng cao áp PkTk ra khỏi BCCA qua phin lược mắt gaz vào TBHN để quá lạnh rồi đến VTL giảm áp suất nhiệt độ xuống P0T0 vào TBBH .




          Tại đây môi chất thu nhiệt của vật cần làm lạnh , sôi , bay hơi làm lạnh về TBHN để quá nhiệt rồi được Máy Nén hút về . Cứ thế chu trình tiếp tục
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	c. Mạch điện động lực
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	1.0


	
	  - Mạch điện điều khiển:
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	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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