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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi
· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1:	Không nằm trong nhóm máy nén thể tích là:
A.	Máy nén pittông
B.	Máy nén ly tâm
C.	Máy nén trục vít
D.	Máy nén xoắn ốc

Câu 2:	Khi ghép hai bơm 1 và 2 nối tiếp liền nhau theo thứ tự cần chú ý. 
A.	Bơm 2 phải có lưu lượng lớn hơn bơm 1
B.	Bơm 2 phải làm việc với áp suất thấp hơn bơm 1
C.	Bơm 2 phải có lưu lượng thấp hơn bơm 1
D.	Bơm 2 phải làm việc với áp suất cao hơn bơm 1

Câu 3:	Đối với quạt ly tâm, khi có cùng số vòng quay, bánh công tác có cánh dẫn cong về phía trước sẽ có áp lực cao hơn bánh công tác có cánh thẳng hoặc cong về phía sau, nhưng 
A.	Hiệu suất thủy lực sẽ cao hơn
B.	Hiệu suất thủy lực sẽ thấp hơn
C.	Hiệu suất thủy lực sẽ bằng nhau 
D.	Tất cả đều sai. 

Câu 4:	Những phương thức điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén là. 
A.	Thay đổi số vòng quay
B.	Tiết lưu ở ống nạp hoặc mở van nạp
C.	Thay đổi thể tích khoảng không gian chết 
D.	Tất cả các cách trên

Câu 5:	Bơm trục vít được sử dụng nhiều trong công nghiệp vì có ưu điểm. 
A.	Lưu lượng điều hòa, ít dao động và hiệu suất tương đối cao
B.	Có thể làm việc với số vòng quay lớn và áp suất cao
C.	Kết cấu nhỏ gọn, làm việc tin cậy và không ồn 
D.	Tất cả các cách trên

Câu 6:	Khi thay thế bánh công tác quạt ly tâm, cần chú ý   
A.	Thay đúng chủng loại.
B.	Bôi trơn
C.	Sử dụng loại có nhiều cánh hơn.
D.	Sử dụng loại có ít cánh hơn

Câu 7:	Nguyên nhân gây ra tiếng ồn cơ học của quạt là do 
A.	Ổ đỡ là ổ bi, không là ổ trượt
B.	Số vòng quay quá cao
C.	Cân bằng động không tốt.
D.	Tất cả đều đúng

Câu 8:	Để giảm ồn cho máy nén khi vận hành, người ta thường sử dụng phương thức  
A.	Châm thêm nhớt cho máy nén
B.	Điều chỉnh tăng số vòng quay
C.	Đệm lót cao su và lò so giảm chấn 
D.	Dùng nước giải nhiệt

Câu 9:	Sử dụng máy nén piston nhiều cấp để khắc phục 
A.	Tỉ số nén quá cao
B.	Yêu cầu máy có công suất quá lớn
C.	Nhiệt độ cuối tầm nén quá thấp 
D.	Dầu bôi trơn không đủ  

Câu 10:	Ưu điểm của máy nén trục vít là  
A.	Ma sát ít
B.	Tuổi thọ cao
C.	Số vòng quay cao (trên 3000vòng /phút) 
D.	Tất cả đều đúng

Câu 11:	Dung tích thừa (thể tích chết) của máy nén piston thì… 
A.	Có hại 
B.	Có lợi 
C.	Vừa có hại vừa có lợi
D.	Làm máy nén khó khởi động 

Câu 12:	Quạt lắp sau dàn trao đổi nhiệt theo hướng thổi thì có… 
A.	Công suất lớn hơn so với trường hợp lắp phía trước
B.	Công suất nhỏ hơn so với trường hợp lắp phía trước
C.	Công suất bằng so với trường hợp lắp phía trước
D.	Tất cả đều đúng

Câu 13:	Các bơm sau thuộc nhóm bơm thể tích:
A.	Ly tâm, piston				B.	Bánh răng, hướng trục
C.	Piston, bánh răng				D.	Bánh răng, ly tâm

Câu 14:	Các máy thủy lực sau thuộc nhóm máy cánh dẫn:
A.	Bơm ly tâm, bơm piston			B.	Bơm bánh răng, bơm hướng trục
C.	Bơm piston, Bơm bánh răng		D.	Turbin, bơm ly tâm

Câu 15:	So sánh khả năng làm việc bơm hướng trục và bơm ly tâm
A.	Bơm hướng trục tạo được cột áp cao và lưu lượng cao hơn
B.	Bơm hướng trục tạo được cột áp cao và lưu lượng thấp hơn
C.	Bơm hướng trục tạo được cột áp thấp và lưu lượng cao hơn
D.	Bơm hướng trục tạo được cột áp thấp và lưu lượng thấp hơn

Câu 16:	Máy thể tích được dùng khi cần:
A.	Lưu lượng nhỏ, áp suất lớn
B.	Lưu lượng lớn, áp suất nhỏ
C.	Công suất lớn
D.	Hiệu suất cao

Câu 17:	Cột áp của máy thủy lực được tính bằng độ chênh:
A.	Áp suất trước và sau máy
B.	Động năng trước và sau máy
C.	Vị trí bể hút và bể đẩy
D.	Năng lượng đơn vị của dòng chảy trước và sau máy

Câu 18:	Dòng chuyển động do bơm piston tạo nên: 
A.	Giảm lực nâng cánh khi lưu lượng nhỏ
B.	Giảm công suất khi lưu lượng tăng 
C.	Tất cả đều sai
D.	Luôn luôn là dòng ổn định

Câu 19:	Hiện tượng xâm thực là  hiện tượng
A.	Sinh ra các bọt khí trên đường hút gây ra rung động, mài mòn và phá hủy bơm
B.	Chất lỏng có độ nhớt cao.
C.	Đường ống hút bị bít kín.
D.	Chất lỏng chuyển động qua bánh công tác với vận tốc quá nhỏ.

Câu 20:	Công thức tính Công suất thủy lực của bơm là
A.	Ntl = G.H
B.	Ntl = γ.H
C.	Ntl = g.H
D.	Ntl = G.Q.H

Câu 21:	Cột áp hút của bơm là
A.	Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến tâm bơm
B.	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến tâm bơm
C.	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến đầu hút chất lỏng
D.	Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến mặt thoáng.

Câu 22:	Đối với bơm ly tâm, để đạt được trường hợp có lợi nhất về cột áp thì tam giác vận tốc ở cửa vào phải là 
A.	Tam giác cân
B.	Tam giác vuông
C.	Tam giác đều
D.	Tam giác thường

Câu 23:	Đối với bơm piston, trước khi cho bơm làm việc
A.	Phải mồi lưu chất
B.	Không cần mồi lưu chất
C.	Đóng van 1 chiều ở ống hút
D.	Tất cả đều đúng

Câu 24:	Bơm ly tâm ghép song song thì
A.	Tăng cột áp H 
B.	Giảm cột áp H
C.	Tăng lưu lượng Q
D.	Giảm lưu lượng Q

Câu 25:	Khi ghép bơm song song, phải thỏa điều kiện
A.	Các bơm phải làm việc với cùng cột áp H1=H2=… 
B.	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H
C.	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q
D.	Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

Câu 26:	Bơm ly tâm ghép nối tiếp thì
A.	Tăng cột áp H
B.	Giảm cột áp H
C.	Tăng lưu lượng Q
D.	Giảm lưu lượng Q

Câu 27:	Khi ghép bơm nối tiếp, phải thỏa điều kiện
A.	Các bơm phải làm việc có cùng cột áp H 
B.	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H
C.	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q
D.	Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

Câu 28:	Để điều chỉnh lưu lượng quạt, có thể áp dụng phương pháp
A.	Điều chỉnh bằng các thiết bị định hướng ở cửa vào
B.	Điều chỉnh bằng tiết lưu ở cửa vào và ra của quạt 
C.	Điều chỉnh số vòng quay
D.	Tất cả đều đúng

Câu 29:	Phương pháp điều chỉnh lưu lượng quạt bằng cách thay đổi số vòng quay, có thể sử dụng 
A.	Thiết bị biến tốc
B.	Thiết bị tiết lưu 
C.	Thiết bị định hướng
D.	Tất cả đều đúng

Câu 30:	Lựa chọn quạt theo sổ tay kỹ thuật được tiến hành với độ dự trữ 
A.	5% lưu lượng, 10% áp suất
B.	80% lưu lượng, 10% áp suất
C.	50% lưu lượng, 10% áp suất
[bookmark: _GoBack]D.	Tất cả đều sai

Câu 31:	Để lựa chọn quạt, cần chú ý
A.	Loại quạt
B.	Kích thước quạt 
C.	Số vòng quay 
D.	Tất cả đều đúng

Câu 32:	Quạt vận chuyển lưu chất chứa tạp chất (Ví dụ: quạt khói trong các nhà máy nhiệt điện..)  cần có các biện pháp để giảm hư hỏng như sau:
A.	Giảm số vòng quay 
B.	Tăng chiều dày các cánh dẫn 
C.	Vừa giảm số vòng quay vừa Tăng chiều dày các cánh dẫn 
D.	Tất cả đều sai

Câu 33:	Biện pháp khắc phục tiếng ồn trong quạt 
A.	Đặt thêm ống tăng áp hình côn ngay sau ống xoắn ốc
B.	Đặt thêm ống giảm áp ngay sau ống xoắn ốc
C.	Nối dài cửa ra của quạt.
D.	Tất cả đều đúng

Áp dụng cho câu 34, 35, 36 và 37
Bơm ly tâm có đường kính ngoài D2 = 300 mm, n = 1450 v/ph, lưu lượng Q = 1200 m3/h và cột áp H = 25 m. Để tăng lưu lượng và cột áp, tăng đường kính ngoài D’2=1,5D2  và tăng số vòng quay n’ = 1,5n. Biết hiệu suất của bơm η = 83%. Tính các thông số sau : lưu lượng Q’, cột áp H’, công suất bơm N và công suất trên trục N’, 

Câu 34:	Lưu lượng Q’ là: 
A. 640 [m3/h]					B. 5500 [m3/h]
C. 6075 [m3/h]				D. 930 [m3/h]

Câu 35:	Cột áp H’:
A. 126 [mH2O]				B. 226 [mH2O]
C. 100 [mH2O]				D. 30 [mH2O]
	
Câu 36:	Công suất của bơm N: 
A. 88,4	[KW]					B. 230 [KW]
C. 128,2 [KW]				D. 98,4 [KW]

Câu 37:	Công suất tại trục N’:
A. 1500,6 [KW]				B. 3746.8 [KW]
C. 2521,8 [KW]				D. 880,8 [KW]

Áp dụng cho câu 38, 39 và 40
Một quạt cấp gió trong hệ thống điều hòa không khí hoạt động ở tốc độ vòng quay n1 = 600 vg/ph, sử dụng động cơ có công suất là N1 = 6,5 KW, áp suất tĩnh của hệ thống là p1 = 500 Pa và lưu lượng không khí vận chuyển được là Q1 = 19000 m3/h ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Nếu lưu lượng không khí giảm xuống Q2 = 17500 m3/h, hãy tính lại các thông số của quạt để đáp ứng với sự thay đổi của tải.
Câu 38:	Tốc độ n2 của quạt là:
A. 653 [vg/ph]					B. 552 [vg/ph]
C. 437 [vg/ph]					D. 337 [vg/ph]

Câu 39:	Áp suất p2 của quạt là:
A. 423	[Pa]					B. 640 [Pa]
C. 537 [Pa]					D. 753 [Pa]

Câu 40:	Công suất N2 của quạt là:
A. 6 [KW]					B. 7 [KW]
C. 5 [KW]					D. 8 [KW]

_______Hết_______
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