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	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA 3 ĐẦU DÂY RA
Thực hiện  từ ngày:   /   / 2018 đến ngày  /   / 2018     


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

- Đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, dây dẫn điện v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhoùm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                                      Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Ñaët vaán ñeà:   Động cơ KĐB 3 pha khác động cơ 1 pha như thế nào.? 
 Điện thế như thế  nào phù hợp cho động cơ 3 pha.? 

 Để thực hiện vaø thaáy được điều này chúng ta cùng thöïc haønh bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách khác biệt giữa 2 loại động cơ.
	-Lắng nghe và ghi nhận theo cách hiểu.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thöïc hieän cho bài học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giaùo vieân thao taùc maãu:
Goïi SV leân baûng thöïc haønh, laøm laïi theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- GV nhaän xeùt veà yù thöùc hoïc taäp cuûa lôùp.

- Bieåu döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa moät soá caù nhaân.

Phaân nhoùm thöïc haønh:

- Lôùp chia 2 HSSV / nhoùm nhö caùc buoåi hoïc tröôùc.
	 GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quá trình thực hành .
- GV thao tác chậm từng bước,  giaûi thích töøng ñoäng taùc.

- GV uống nắn từng động tác cho SV
Đánh giá tiết học thực hành của lớp.
Chia nhóm
	Tröïc quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.
Lắng nghe
Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút
2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

-Tiến trình thực tập.
	-Theo doõi uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV.

-Theo doõi quan taâm HSSV yeáu.
-Höôùng daãn khaéc phuïc caùc sai soùt trong thao taùc.

Hình thaønh kyû naêng kyû xaûo trong thöïc haønh.

Nhaéc nhôû an toaøn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 * Thông báo ngừng thực hành. 
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù sau quaù trình thöïc haønh.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

 -Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.
Quan sát - Hướng dẫn
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút


	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn                            Tp. Hồ Chí Minh,ngày 20 tháng 03 năm 2018

                                                                             Giảng viên
                                                                               Phan Văn Hòa
TEÂN BAØI GIẢNG THỰC HÀNH
 ĐẤU ĐIỆN ĐOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA
THÔØI GIAN :     45  phút
I. MUÏC TIÊU CỦA BÀI :
 Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

- Đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
II. THIEÁT BÒ, VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ :

1. Thieát bò : 

- Đoäng cô KÑB 3 pha.

- Caàu dao, nguoàn điện 3 pha.

2. Vaät lieäu :  Daây daãn ñieän , baêng keo , VV…
3. Duïng cuï :  Kìm, tua vít, đồng hồ VOM, đồng hồ AMPE kìm.

III. NỘI DUNG : 
1 : Ñoïc thoâng soá cuûa động cơ.

	3 Phase Induction Motor

	HP : 2
	Poles : 4
	Cos(  : 0,8 

	( / Y : 380/660
	A : 3 /1.5
	( % : 0,8

	RPM : 1450
	Hz : 50
	


Ghi nhaän caùc soá lieäu ñònh möùc : Coâng suaát (HP hoaëc kW), ñieän aùp (V ), taàn soá (Hz), caùch ñaáu daây (tam giaùc(()/sao(Y)), doøng ñieän (A), toác ñoä (voøng/phuùt), heä soá coâng suaát.

Ví duï : 

 2 : Kieåm tra :

- Duøng Ohm keá hoaëc ñeøn thöû kieåm tra lieân laïc : R12 = R34  = R56. 

- Kieåm tra caùch ñieän giöõa caùc pha .
- Kieåm tra caùch ñieän giöõa daây quaán vaø voû maùy.
- Kieåm tra phaàn cô.
 3 : Xaùc ñònh caùc ñaàu daây (ñoäng cô 6 ñaàu daây ra).
- Đối với động cơ KĐB 3 pha 1 cấp tốc độ 6 đầu dây ra, bộ dây quấn có ký hiệu như sau.

A,B,C là các đầu đầu của mỗi bộ dây.

x,y,z  là các đầu cuối của mỗi bộ dây.
- Dùng VOM để thang đo ohm đo luân phiên các đầu dây, xác định được 3 bộ dây quấn có số ohm bằng nhau. ( R12=R34=R56).
 - Nối 1 bộ dây thứ I vào đồng hồ VOM để thang đo DCV (nhỏ nhất).

 - Nối 1 bộ dây thứ II vào cục Pin 9V.

      * Chọn A là đầu (+) của Pin. Xét tại thời điểm đóng khóa S, 
Coù 2 tröôøng hôïp xaûy ra.
+ Voân keá kim lên phải trở về thì => đầu (-) của đồng hồ là B hoặc C (coù cuøng cöïc tính nghóa laø cuøng laø ñaàu pha hoaëc cuøng cuoái pha.).

 Tương tự như vậy ta xác định được (B) hoặc (C).
+ Voân keá kim không lên phải mà giật lùi ngược lại thì => đầu (-) của đồng hồ là (y) hoặc (z) (khác cöïc tính nghóa laø ñaàu daây naøy laø ñaàu pha thì ñaàu daây kia laø cuoái pha).

 Tương tự như vậy ta xác định được (y) hoặc (z).
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 Maïch ñieän thöû cöïc tính 
 4 : Tuøy theo ñieän aùp cuûa ñoäng cô ñaáu daây phuø hôïp vôùi ñieän aùp nguoàn.

 Mắc theo hình vẽ: nhö sau (ví duï : 380V/660V)
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                                   Maéc tam giaùc (380V)  
                            Maéc sao (660V)
Mắc tam giác (380V ): 

  (A) nối (z) ra nguồn. (B) nối (x) ra nguồn. (C) nối (y) ra nguồn.

 Mắc sao (660V):

  Nối 3 đầu cùng cực chung với nhau, 3 đầu cùng cực còn lại nối vào 3 dây pha.((A,B,C) nối chung với nhau: (x )nối ra nguồn, (y) nối ra nguồn, (z) nối ra nguồn hoặc (x,y,z) nối chung với nhau (A) nối ra nguồn, (B) nối ra nguồn, (C) nối ra nguồn)):

 5 : Khôûi ñoäng ñoäng cô :

 Cho ñoäng cô quay khoâng taûi vôùi nguoàn ñònh möùc phuø hôïp theo caùch ñaáu treân (ñoäng cô chaïy eâm, khoâng uø … ). Duøng Ampe kìm ño doøng ñieän khoâng taûi so saùnh vôùi doøng ñònh möùc cuûa maùy. 

PHIEÁU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH                                             
Bài 6:  ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
	 Khoùa hoïc
	17 CAO ĐẲNG

	Coâng vieäc
	XÁC ĐỊNH, ĐẤU CHẠY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA.

	Lieät keâ toaøn boä vaø kieán thöùc veà kyõ thuaät ñeå tieán haønh coâng vieäc töø luùc khôûi ñieåm ñeán hoaøn thaønh . Ñaùnh soá thöù töï caùc böôùc

	CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN
	COÙ
	KHOÂNG

	(  Bước 1: Đọc thông số của động cơ. 

   Ghi nhận các thông số định mức: Công suất (HP hoặc kW), điện áp (V), tần số (Hz), cách đấu dây (tam giác/sao) dòng điện (A), tốc độ (vòng/phút), hệ số công suất  cosφ .

  (Lưu ý:  Điện áp và dòng điện định mứa của 1 động cơ ghi trên nhãn như sau.

(/Y: 380V / 660V     

(/Y:  3 A   /  1,5A
	
	

	· Công suất (HP hoặc kW).
	
	

	· Điện áp (V) .
	
	

	· Tần số (Hz) .
	
	

	· Cách đấu dây (tam giác/sao). 
	
	

	· dòng điện (A). 
	
	

	· Tốc độ (vòng/phút).
	
	

	· Hệ số công suất  cosφ.
	
	

	(  Bước 2: Kiểm tra động cơ. 

 - Dùng ohm kế kiểm tra liên lạc các bộ dây: R12=R34=R56
 - Kiểm tra cách điện giữa các pha.

 - Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và võ máy.

 - Kiểm tra phần cơ.

  (Lưu ý: Để thang đo ohm cao nhất khi đo kiểm tra cách điện.

	
	

	· Dùng ohm kế kiểm tra liên lạc các bộ dây: R12=R34=R56
	
	

	· Kiểm tra cách điện giữa các pha.
	
	

	· Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và võ máy.
	
	

	· Kiểm tra phần cơ.
	
	

	(  Bước 3: Xác định cực tính các đầu dây (động cơ 3 pha 6 đầu dây ra).

 - Đối với động cơ KĐB 3 pha 1 cấp tốc độ 6 đầu dây ra, bộ dây quấn có ký hiệu như sau.

A,B,C là các đầu đầu của mỗi bộ dây.

x,y,z  là các đầu cuối của mỗi bộ dây.

 - Dùng VOM để thang đo ohm đo luân phiên các đầu dây, xác định được 3 bộ dây quấn có số ohm bằng nhau. ( R12=R34=R56).

 - Nối như hình vẽ:
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(Hình Xác Định Cực Tính Động Cơ 3 Pha 6 Đầu Dây Ra )

 - Nối 1 bộ dây thứ I vào đồng hồ VOM để thang đo DCV (nhỏ nhất).

 - Nối 1 bộ dây thứ II vào cục Pin 9V.

      - Chọn A là đầu (+) của Pin. Xét tại thời điểm đóng khóa K, nếu kim đồng hồ lên phải trở về thì => đầu (-) của đồng hồ là B hoặc C. Tương tự như vậy ta xác định được B hoặc C.

 (Lưu ý: Nếu kim đồng hồ không lên phải mà lùi ngược lại ta đổi 2 đầu que đo của đồng hồ và xác định lại.
	
	

	(  Bước 4: Đấu dây.

  Tùy theo điện áp của động cơ ta đấu dây phù hợp với điện áp nguồn.
  Mắc theo hình vẽ: nhö sau (ví duï : 380V/660V).

             Maéc tam giaùc (380V)  
                     Maéc sao (660V) 
Mắc tam giác (380V ): 

  (A) nối (z) ra nguồn. (B) nối (x) ra nguồn. (C) nối (y) ra nguồn.

 Mắc sao (660V):

  Nối 3 đầu cùng cực chung với nhau, 3 đầu cùng cực còn lại nối vào 3 dây pha. ((A,B,C) nối chung với nhau: (x )nối ra nguồn, (y) nối ra nguồn, (z) nối ra nguồn hoặc  (x,y,z)  nối chung với nhau: (A) nối ra nguồn, (B) nối ra nguồn, (C)  nối ra nguồn)):
 (Lưu ý: Nguồn 3 pha cấp cho động cơ không cần dây trung tính vì động cơ KĐB 3 pha là tải đối xứng.
	
	

	(  Bước 5:  Khôûi ñoäng ñoäng cô :

 Cho ñoäng cô quay khoâng taûi vôùi nguoàn ñònh möùc phuø hôïp theo caùch ñaáu treân (ñoäng cô chaïy eâm, khoâng uø … ). Duøng Ampe kìm ño doøng ñieän khoâng taûi so saùnh vôùi doøng ñònh möùc cuûa maùy. 
(Lưu ý:  Duøng Ampe kìm( kẹp vào nguồn) ño doøng ñieän trước khi khởi động  động cơ.
	
	


Tieâu chuaån hoaøn taát coâng vieäc : Taát caû caùc böôùc phaûi ñaùnh daáu “COÙ” 



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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                               Môn học: THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN
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