PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
Yêu cầu học sinh theo dõi bài học và điền đầy đủ vào khoảng trống

	Bài 3: KIỂM TRA MẠCH ĐIỆN ĐÈN BÁO KHẨN CẤP TRÊN 
SA BÀN ĐIỆN ÔTÔ

	STT
	Các bước
	An toàn
	Nhấn mạnh

	3.3.1 Nguyên lý hoạt động 

	
	Khi công tắc máy bật On, công tắc điều khiển đèn (công tắc đèn) bật Down: Có dòng điện đi từ (+) ắc-quy(… công tắc máy(… công tắc máy(chân … công tắc đèn(chân … công tắc đèn (đèn khẩn cấp số …(âm ắc-quy. Đèn khẩn cấp số … sáng
	
	

	3.3.2 Quy trình kiểm tra

	1
	Kiểm tra điện áp ắc-quy bằng cách sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo đo …….…………….., que đỏ đặt vào cực …………. ắc-quy, que đen đặt vào cực …………. ắc-quy
Nếu điện áp đo được lớn hơn hay bằng ….(V) là tốt
	Phải đặt …… que đo
	Phải đặt ……. que đo

	2
	Kiểm tra chạm mát bằng cách sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo ………, que đen đặt vào …., que đỏ đặt vào các điểm cần kiểm tra. 

Nếu các điểm đo ….. thông mạch là tốt
	
	Điểm đo càng ……… thì việc kiểm tra chạm mát càng chính xác 

	3
	Kiểm tra công tắc máy bằng cách cấp điện cho sa bàn, bật công tắc máy chế độ …., sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo đo điện áp một chiều, que đen đặt vào mát, que đỏ đặt tại ……. của cầu chì. Nếu điện áp đo được là …(V) là tốt

Sau đó chuyển công tắc máy qua chế độ …. Nếu điện áp đo được bằng điện áp ………. là tốt
	
	Phải kiểm tra cả 2 chế độ ….. và ……

	4
	Kiểm tra cầu chì bằng cách sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo đo điện áp một chiều, que đen đặt vào mát, que đỏ đặt tại ………. của cầu chì. Nếu điện áp đo được ……. điện áp nguồn là tốt
	……. dùng kìm nhọn để tháo cầu chì
	…. dùng kìm nhọn để tháo cầu chì

	5
	Kiểm tra công tắc đèn bằng cách bật công tắc đèn chế độ Off, sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo đo điện áp một chiều, que đen đặt vào mát, que đỏ đặt tại chân số ….. (màu trắng) của giắc …. Nếu điện áp đo được là …(V) là tốt

Sau đó chuyển công tắc máy qua chế độ Down. Nếu điện áp đo được …….. điện áp nguồn là tốt
	
	Phải kiểm tra cả 2 chế độ …... và ……

	6
	Kiểm tra thông mạch dây dẫn bằng cách sử dụng đồng hồ VOM chỉnh thang đo đo điện áp một chiều, que đen đặt vào mát, que đỏ đặt tại chân số … (màu trắng) giắc …. Nếu điện áp đo được …… điện áp nguồn là tốt

Sau đó, chuyển que đỏ đo tại chân số … (màu vàng) của giắc AE2. Nếu điện áp đo được là …(V) là tốt
	
	

	7
	Kết luận
………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….
	
	

	3.3.3 Các hư hỏng thông thường 

	1
	Câu hỏi 1: Nguyên nhân cả 2 đèn không hoạt động? (khoanh tròn vào đáp án đúng)
a. Công tắc máy bị hỏng, chân B và chân IG luôn thông nhau 

b. Điểm nối mát tại các đèn không tốt 

c. Cầu chì bị đứt
	
	

	2
	Câu hỏi 2: Nguyên nhân chỉ đèn 2 hoạt động bình thường, đèn 1 không hoạt động? (khoanh tròn vào đáp án đúng)
a. Công tắc máy bị hỏng, không có chân nào thông nhau 

b. Đoạn dây dẫn riêng của đèn 1 bị hở mạch 

c. Điểm nối mát tại các đèn không tốt 
	
	

	3
	Câu hỏi 3: Nguyên nhân cả 2 đèn hoạt động nhưng độ sáng của đèn 1 không đủ? (khoanh tròn vào đáp án đúng)
a. Công tắc đèn bị hỏng, không có chân nào thông nhau 

b. Đoạn dây dẫn riêng của đèn 1 bị hở mạch 

c. Đoạn dây dẫn riêng của đèn 1 có điện trở tiếp xúc 
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