PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
1. Kiểm tra điện áp nguồn ắc – quy:
	Bước
	Cách làm
	Kết quả
	Kết luận
	Lưu ý/ sáng kiến

	1
	Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp
	
	
	

	2
	Đưa que đỏ vào cực dương, que đen vào cực âm ắc-quy
	
	
	

	3
	Đọc giá trị đo được trên VOM
	……………(V)
	
	


2. Kiểm tra cầu chì: 
	Bước
	Cách làm
	Kết quả
	Kết luận
	Lưu ý/ sáng kiến

	1
	Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp, dùng que đỏ đo tại điểm nối với nguồn dương của cầu chì 
	
	
	Phải dùng dụng cụ chuyên dụng để thay thế cầu chì để tránh làm hư cầu chì

	2
	Đọc giá trị trên đồng hồ
	……………(V)
	
	

	3
	Dùng que đỏ đo tại điểm còn lại của cầu chì
	
	
	

	4
	Đọc giá trị trên đồng hồ
	……………(V)
	
	


3. Kiểm tra công tắc gạt nước:
	Bước
	Cách làm
	Kết quả
	Kết luận
	Lưu ý/ sáng kiến

	1
	Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp, dùng que đỏ đo tại chân B của công-tắc gạt nước
	
	
	Khi tháo giắc cần chú ý đến các chốt khoá. Khi đo tại các đầu giắc thì phải chú ý đến cách đọc thứ tự chân của các giắc.

	2
	Đọc giá trị trên đồng hồ
	……………(V)
	
	

	3
	Bật công-tắc gạt nước chế độ Low 
	
	
	

	4
	Dùng que đỏ đo tại chân +1 của công-tắc gạt nước
	
	
	

	5
	Đọc giá trị trên đồng hồ 
	……………(V)
	
	


4. Kiểm tra mô-tơ gạt nước:
	Bước
	Cách làm
	Kết quả
	Kết luận
	Lưu ý/ sáng kiến

	1
	Dùng đồng hồ VOM thang đo điện áp. Dùng que đỏ đo tại chân +1 của mô-tơ gạt nước
	
	
	

	2
	Đọc giá trị trên đồng hồ 
	……………(V)
	
	


5. Quy trinh lấy giắc rời ra khỏi cụm giắc:
	Bước
	Cách làm
	Kết quả
	Kết luận
	Lưu ý/ sáng kiến

	1
	Sử dụng dụng cụ chuyên dụng hoặc dụng cụ tương đương để lấy
	
	
	

	2
	Quan sát các chốt khoá có trên cụm giắc để có phương án tháo cho phù hợp
	
	
	

	3
	Mở các chốt khoá bên ngoài (nếu có)
	
	
	

	4
	Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để lấy giắc
	
	
	



(Yêu cầu Học sinh hoàn thành phiếu này sau khi kết thúc buổi thực tập)
Họ và tên Học sinh: ……………………………………………………………………
Lớp 14TCÔ1 – nhóm 1
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