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Câu 1: (4 điểm)
Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau: 
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a. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, CTM đóng? (1,5 điểm)

b. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K mở, CTM đóng? (1,5 điểm) 

c. Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1 điểm) 

Câu 2: (4 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là tiết chế vi mạch của xe Kamaz, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn).

[image: image2.png]Cong tic may





a. Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor NPN? (1 điểm)

b. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1,5 điểm)

c. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy cao, công tắc máy đóng thì thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1,5 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giả sử chúng ta có 1 bình ắc-quy 12V, 1 bộ điện trở, dây điện. Để có 1 nguồn điện có điện áp 7V thì ta phải đấu mạch điện như thế nào, giá trị điện trở bằng bao nhiêu? 
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