CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN THÁI BÌNH 
· Sinh ngày, tháng, năm: 02/01/1973                            Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật ôtô – máy kéo
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy 
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên tại khoa công nghệ Động lực.
II. NỘI DUNG SKKN:

1. Đặt vấn đề : 
· Như chúng ta đã biết tình trạng ô nhiễm không khí do xe ô tô và xe gắn máy gây ra tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Do đó, mục tiêu chính của đề tài SKKN này là mô phỏng dòng khí trên đường ống nạp bộ chế hòa khí cải tiến của động cơ xăng (xe Honda Wave 110S) nhằm làm giảm phát thải ô nhiễm, giảm tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống nạp của xe Honda Wave 110S được cải tiến bằng cách lắp đặt thêm lò xo tăng tốc nhiên liệu hình nón cụt sau bộ chế hòa khí.
2. Nội dung: 
· Phần này chúng ta so sánh kết quả vừa tìm được với các kết quả thực nghiệm và lời giải số học và để làm tiêu chuẩn điều chỉnh cho phương pháp giải của mình. Đối với các bài toán đơn giản mà thực nghiệm có thể đưa ra kết quả chính xác, các lời giải toán học cũng có kết quả chính xác thì kết quả của chúng ta cũng phải trùng khớp hoặc trong phạm vi sai số chấp nhận được, nếu sai số vượt quá giới hạn cho phép thì lúc này thì chúng ta phải điều chỉnh thế nào để có kết quả chính xác nhất. Đối với bài toán phức tạp thì thực nghiệm và lời giải số rất khó khăn để đưa ra được kết quả chính xác, CFD có ưu thế hơn ở trường hợp này. Nếu một vấn đề phức tạp mà cả ba phương pháp trên đều không đưa ra được kết chính xác thì cả ba phương pháp cùng đi nghiên cứu sâu về một đặc tính cụ thể nào đó, CFD lấy lời giải của hai lĩnh vực còn lại làm tiêu chí đánh giá kết quả của mình.

3. Kết luận: 

· Mục tiêu của vấn đề đặt ra là tìm hiểu cách thức chia lưới, kiểm tra lưới, cách sử dụng phần mền Fluent tính toán. Thông qua kết quả đạt được, loại ống nạp có lắp thêm lò xo tạo thì tạo độ xoáy lốc trong ống nạp, điều đó giúp cho việc hòa trộn hỗn hợp hòa khí tốt hơn phù hợp với giả thuyết ban đầu trong phần đặt vấn đề. 

· Vì hiện tại gần như chưa có nguyên cứu nào tương tự để chúng tôi so sánh kết quả nên phần kiểm tra lại các kết quả với các nguyên cứu thì chúng tôi chưa thực hiện được.



Thành phố Hồ Chí Minh,ngày     tháng 3 năm 2016
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