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Một số phương tiện bảo vệ cá nhân và ứng dụng của từng loại vào công việc cụ thể


	· Nón bảo hộ: có nhiều loại và là phương tiện ngăn ngừa nguy hiểm phát sinh do vật rơi, văng; bảo vệ khi bị ngã, phòng chống điện giật, phòng chống cuốn tóc vào máy.

· Nút lỗ tai và bịt tai: là phương tiện bảo vệ tai, thính giác chống lại tiếng ồn.

· Kính bảo hộ: là phương tiện ngăn ngừa tổn thương cho mắt do vật văng, bắn, do chất độc, tia độc hại gây ra.

· Mặt nạ bảo hộ: là phương tiện bảo vệ mặt và mắt tránh khỏi nguy hiểm do tia lửa hàn, vật sắc nhọn hoặc các tia độc hại.

· Mặt nạ chống bụi: là phương tiện bảo vệ tránh để bụi thâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp.

· Mặt nạ phòng độc: là phương tiện bảo vệ chống sự thâm nhập của khí độc, hơi độc… vào cơ thể.

· Mặt nạ dưỡng khí: là phương tiện ngăn ngừa nguy hiểm do thiếu ôxy.

· Găng tay bảo hộ: có nhiều loại và là phương tiện ngăn ngừa các tia lửa phát ra trong khi hàn, là phương tiện chống điện giật, chống rung, chống thấm nước, chống ăn mòn đối với da tay. 

· Giày bảo hộ: là phương tiện bảo vệ ngón chân, bàn chân khi bị vật rơi, va đập, vật sắc; đồng thời ngăn ngừa điện giật.

· Quần áo chống nhiệt: là phương tiện phòng ngừa bỏng, tăng thân nhiệt trong môi trường nóng.

· Thắt lưng an toàn: là phương tiện phòng ngừa té, rơi khi làm việc trên cao.
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Một số vụ tai nạn lao động


	Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 8 giờ 10 phút ngày 10 tháng 7 năm 2004 tại công trình xây dựng CCH-TOP (VN) thuộc Quận 7 của Công ty A.C làm chết công nhân H.N.V (sinh năm 1964). Thiệt hại do tai nạn lao động là 61.699.000 đồng. 

Diễn biến:
Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2004 tổ trưởng H.Đ.D phân công nhóm 6 công nhân do công nhân H.N.V là trưởng nhóm có nhiệm vụ tiếp tục gắn khung sắt để chuẩn bị làm coffa đà cửa sổ. 
Sau khi dựng hai bộ khung dàn giáo, 4 công nhân đi ra ngoài sân để cột sắt, chỉ còn lại trưởng nhóm H.N.V và công nhân L.P ở lại lắp sàn thao tác. Anh P. ở dưới chuyển cây gỗ lên cho anh H.N.V lắp sàn. Anh H.N.V thấy ở một đầu khung dàn giáo có đoạn ống nối khung dàn giáo chưa tháo ra nên dùng một tay để rút đoạn nối nhưng không được. Anh H.N.V chuyển sang ngồi lên đầu bờ của tường xây và dùng hai tay để rút đoạn ống nối. Anh H.N.V rút mạnh ống nối ra khỏi khung dàn giáo và bị mất đà ngã ra phía sau, rơi ra phía ngoài từ độ cao 3,67 mét. 
Anh P thấy vậy vội kêu lên và chạy ra ngoài. Công nhân M chạy đến ôm anh H.N.V chuyển ra xe tải chở vật tư chuyển anh H.N.V đi cấp cứu tại tại Bệnh viện Đa khoa quận 7, sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân đã chết tại bệnh viện lúc 11 giờ.     

Nguyên nhân:
· Công nhân làm việc trên cao không sử dụng dây an toàn, không cài quai nón bảo hộ lao động (nón nhựa) đúng quy định, ngồi trên bờ tường thao tác với lực lớn, mất đà té ra phía sau rơi xuống đất gây tai nạn. 

· Thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý trường hợp công nhân không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đúng quy định.
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Một số vụ tai nạn lao động


	Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 8 giờ 20 phút ngày 26 tháng 8 năm 2004, tại Nhà máy dệt 1 – Công ty Dệt V.T làm chết công nhân N.V.T (sinh năm 1963). Thiệt hại do tai nạn lao động: 20.700.000 đồng.
Diễn biến:

Ông B.Đ.T ký hợp đồng nhận thầu làm vệ sinh trần la-phông của nhà máy dệt và thuê lại nhóm của ông L.H.Đ làm vệ sinh theo hợp đồng. 
Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2004 nhóm công nhân vệ sinh của ông L.H.Đ gồm 5 công nhân đến nhà máy dệt leo lên trần la-phông để làm vệ sinh. Các công nhân chia theo khu vực quét rác. Khi quét, công nhân đi trên các thanh đà gỗ của khung trần la-phông, tay vịn kèo. Khoảng 8 giờ 20 phút, trong khi thao tác làm vệ sinh trên trần la-phông, công nhân N.V.T đạp lên thanh đà gỗ (5cm x10cm), làm thanh đà bị tuột đinh và bị té lọt qua trần la-phông, rơi xuống từ độ cao khoảng 5 mét, ngay trên máy dệt bị thanh sắt biển báo – linh kiện trên máy đâm xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ.
Nguyên nhân:

· Tổ thầu công việc vệ sinh công nghiệp không có biện pháp an toàn cho công nhân làm việc trên trần la-phông, không lót ván cho công nhân đi lại, làm việc trên trần la-phông.   

· Công nhân không có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc trên trần la-phông; không được hướng dẫn biện pháp an toàn khi làm việc trên trần la-phông.
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