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	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,5
điểm)
	1/  Định nghĩa:  Là sự cố không may xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với người thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động, gây tai nạn làm tổn thương, làm ảnh hưởng sức khoẻ con người, làm giảm khả năng lao động hay làm chết người. 
2/ Phân loại tai nạn lao động
a/ Chấn thương: Là tai nạn mà kết quả gây nên những vết thương, hay huỷ hoại một phần cơ thể người lao động, làm tổn thương tạm thời, hay mất khả năng lao động vĩnh viễn, hay thậm chí gây tử vong. Có tác dụng đột ngột. 

b/ Nhiễm độc nghề nghiệp: Là sự huỷ hoại sức khoẻ do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất.
c/ Bệnh nghề nghiệp: Là sự làm suy yếu dần sức khoẻ, hay làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt của người lao động, do kết quả tác dụng của những điều kiện làm việc bất lợi (tiếng ồn, rung động, ...) hoặc do thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại (sơn, bụi, ..). Có tác dụng dần dần và lâu dài. 
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	Câu 2 

(2,5
điểm)
	        Tiếng ồn và rung động có thể gây ra các tác hại như sau:

- Tổn thương thính giác – điếc: Làm việc trong điều kiện tiếng ồn cao, thời gian tiếp xúc dài sẽ gây giảm thính lực, thậm chí bị điếc vĩnh viễn.

- Giảm thính lực tạm thời: Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn ngắn, mức độ ồn không quá cao sẽ gây suy giảm sức nghe. 

- Ảnh hưởng trong giao tiếp: Trong lao động sản xuất, tiếng ồn cao ảnh hưởng đến giao tiếp đối với mọi người xung quanh, gây căng thẳng, khó chịu và có thể bị tai nạn lao động. 

- Tiếng ồn gây mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, tăng huyết áp, mất cân bằng gây hội chứng tiền đình, rối loạn cơ quan tiêu hóa, rối loạn thần kinh, các thao tác mất chính xác ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; ở phụ nữ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, hay cáu gắt và có nguy cơ một số bệnh mãn tính nặng lên. 

- Rung động gây ra dao động của cả cơ thể hoặc dao động của từng bộ phận. Rung động gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây rối loạn tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục nam nữ, gây viêm khớp, vôi hóa các khớp. 

- Rung động ở tần số thấp (dưới 20 Hz) gây nên suy, tổn thương cột sống và làm tăng các bệnh khác. Rung động ở tần số cao (10 – 1000Hz) gây nên bệnh rung chuyển nghề nghiệp, tổn thương gân, cơ, xương, khớp, thần kinh, gây đau cơ, khuyết xương, lồi xương, thưa xương và hoại tử xương.
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	Câu 3 

  (2,5
điểm)
	1/ Nguyên nhân kỹ thuật

- Máy móc trang thiết bị sản xuất, công nghệ sản xuất có chứa đựng những yếu tố nguy hiểm (tạo các khu vực nguy hiểm, tồn tại bụi khí độc, hỗn hợp nổ, tiếng ồn, rung động, bức xạ có hại, điện áp nguy hiểm, ...). Máy móc trang thiết bị sản xuất được thiết kế kết cấu không thích hợp với điều kiện tâm sinh lý người sử dụng. 

- Độ bền chi tiết máy không đảm bảo, gây sự cố trong quá trình làm việc. 

- Thiếu phương tiện che chắn an toàn đối với các bộ phận chuyển động, vùng nguy hiểm điện áp cao, bức xạ mạnh, …thiếu hệ thống phát tín hiệu an toàn, thiếu các cơ cấu phòng ngừa quá tải (như van an toàn, phanh hãm, cơ cấu khống chế hành trình tin cậy, ...).

- Thiếu sự kiểm nghiệm các thiết bị áp lực trước khi đưa vào sử dụng hay kiểm tra định kỳ.

- Thiếu (hoặc không) sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân. 
 2/ Các nguyên nhân về tổ chức-Kỹ thuật

- Tổ chức chỗ làm việc không hợp lý: Chật hẹp, tư thế làm việc thao tác khó khăn. Bố trí máy, trang bị sai nguyên tắc, sự cố trên các máy có thể gây nguy hiểm cho nhau.

- Thiếu phương tiện đặc chủng thích hợp cho người làm việc. Tổ chức huấn luyện giáo dục bảo hộ lao động không đạt yêu cầu. 
 3/ Các nguyên nhân về vệ sinh môi trường công nghiệp

- Vi phạm các yêu cầu về vệ sinh môi trường công nghiệp ngay từ giai đoạn thiết kế công trình công nghiệp (nhà máy hay phân xưởng sản xuất). Điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho phép (chiếu sáng không hợp lý, độ ồn rung động vượt quá tiêu chuẩn, ...).

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân không đảm bảo yêu cầu sử dụng của người lao động. Không thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu vệ sinh cá nhân.  
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	Câu 4
(2,5
điểm)

	1/ An toàn trong quá trình hoạt động sữa chữa

- Từ chối làm việc khi không có các biện pháp an toàn cho xe và cho tính mạng người lao động. Thao tác thực hiện phải đúng chu trình không dược tự ý thay đổi hoặc tự chế theo ý người lao động. Các dụng cụ phải được lau chùi sạch sẽ.
- Khi làm việc ở những vị trí khó khăn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có mối nguy hại nào xuất hiện. Khi chuyển đổi trạng thái làm việc phải xem xét kĩ trước khi thực hiện. Phải trang bị đầy đủ các phương thức bảo hộ trước khi làm việc.
2/ An toàn trong quá trình hoạt động lắp ráp xe
Khi làm việc với các dụng cụ cần tuân thủ các yếu tố sau:

- Các thiết bị điện, thủy lực, khí nén có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng; đeo kính bảo hộ trước khi sử dụng dụng cụ tạo ra những mạt kim loại, luôn làm sạch bụi và mạt ra khỏi dụng cụ như máy mài và khoan sau khi sử dụng; 

- Không đeo găng tay khi làm việc với dụng cụ có chuyển động quay hay khi làm việc trong khu vực có chuyển động quay. Găng tay có thể bị kẹt vào vật và làm bạn bị thương; khi nâng xe trên cầu nâng, trước hết, nâng nó cho đến khi lốp hơi nhấc lên khỏi mặt đất; 

- Sau đó chắc rằng xe được đỡ chắc chắn trên cầu nâng trước khi nâng hẳn xe lên; không bao giờ lắc xe khi nó đã được nâng lên, điều đó có thể làm cho xe rơi xuống và gây tai nạn nghiêm trọng. 
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	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 5
(3,0điểm)
	1. Rơi tải trọng:

- Xảy ra chủ yếu là do vật quá tải làm đứt cáp nâng tải, cáp nâng cần, cáp buộc tải và có nhiều trường hợp do cáp quá cũ, bị đứt nhiều sợi, khả năng chịu tải giảm xuống nên bị đứt. Nhưng cũng có trường hợp do người sử dụng thiết bị nâng khi nâng tải hay khi quay tải bị vướng vào các vật xung quanh, lực giữ làm căng cáp đột ngột gây đứt cáp.  

- Ngoài các nguyên nhân kể trên, một số trường hợp rơi tải xảy ra do cơ cấu phanh, cóc hãm hư hỏng, mối nối cáp không đảm bảo…

- Do tính chất công việc, một số cầu trục hiện nay không dùng cơ cấu móc mà dùng cơ cấu hút từ, hiện tượng rơi vật xảy ra do tải quá mức qui định, bề mặt tiếp xúc kém, điện áp của nam châm điện giảm…. 

2. Sập cần

 Là sự cố thường xảy ra và gây chết người do mối nối cáp không đúng kỹ thuật, khoá cáp mất hay hỏng. Cũng có trường hợp khi nâng vật có tải trọng lớn ở tầm với xa nhất, trọng lượng vật tạo nên lực căng cáp giữ cần lớn làm đứt cáp, gây sự cố sập cần. 

3. Đổ cầu

Do vùng đất mặt bằng làm việc không ổn định, đất bị lún gây nghiêng cầu, hay do mặt bằng làm việc có độ nghiêng quá mức qui định, trụ cầu bị nghiêng và cũng có trường hợp khi đang quay tải bị vướng vào vật xung quanh cũng gây đổ cầu. Tuy nhiên cũng có trường hợp do gió mạnh, khi cẩu vật lên cao, sức gió làm gia tăng độ nghiêng đã có của trụ cầu, gây sự cố đổ cầu.

4. Tai nạn về điện

 Tai nạn về điện có thể xảy ra trong các trường hợp sau :

- Thiết bị điện chạm vỏ (còn gọi là dò điện) gây cho người vận hành bị điện giật.
- Cần cẩu chạm vào đường dây mang điện hay bị phóng điện hồ quang do vi phạm khoảng cách an toàn đối với điện áp cao. 
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	Câu 6 

(2,5
điểm)
	1/ An toàn trong quá trình hoạt động sữa chữa

- Từ chối làm việc khi không có các biện pháp an toàn cho xe và cho tính mạng người lao động. Thao tác thực hiện phải đúng chu trình không dược tự ý thay đổi hoặc tự chế theo ý người lao động. Các dụng cụ phải được lau chùi sạch sẽ. 

- Khi làm việc ở những vị trí khó khăn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có mối nguy hại nào xuất hiện. Khi chuyển đổi trạng thái làm việc phải xem xét kĩ trước khi thực hiện. Phải trang bị đầy đủ các phương thức bảo hộ trước khi làm việc. 

2/ An toàn trong quá trình hoạt động lắp ráp xe
Khi làm việc với các dụng cụ cần tuân thủ các yếu tố sau:

- Các thiết bị điện, thủy lực, khí nén có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng. 

- Đeo kính bảo hộ trước khi sử dụng dụng cụ tạo ra những mạt kim loại. Luôn làm sạch bụi và mạt ra khỏi dụng cụ như máy mài và khoan sau khi sử dụng. 

- Không đeo găng tay khi làm việc với dụng cụ có chuyển động quay hay khi làm việc trong khu vực có chuyển động quay. Găng tay có thể bị kẹt vào vật và làm bạn bị thương. 

- Khi nâng xe trên cầu nâng, trước hết, nâng nó cho đến khi lốp hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó chắc rằng xe được được đỡ chắc chắn trên cầu nâng trước khi nầng hẳn xe lên. Không bao giờ lắc xe khi nó đã được nâng lên, điều đó có thể làm cho xe rơi xuống và gây tai nạn nghiêm trọng. 
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	Câu 7 

  (2,5
điểm)
	1/ Tai naïn ñieän coù theå chia laøm 3 hình thöùc:

- Do tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi daây daãn hoaëc boä phaän thieát bò coù doøng ñieän ñi qua.

- Do tieáp xuùc boä phaän keát caáu kim loaïi cuûa thieát bò ñieän hoaëc thaân cuûa maùy coù chaát caùch ñieän bò hoûng. 

- Tai naïn gaây ra do ñieän aùp ôû choã doøng ñieän roø trong ñaát. Ngoaøi ra, coøn một hình thöùc nöõa laø do söï laøm vieäc sai laàm cuûa ngöôøi sửa chöõa nhö baát ngôø ñoùng ñieän vaøo thieát bò ôû ñoù coù ngöôøi ñang laøm vieäc. 

2/ Nhöõng nguyeân nhaân laøm cho ngöôøi bò tai naïn ñieän:

- Söï hö hoûng cuûa thieát bò, daây daãn ñieän vaø caùc thieát bò môû maùy. Söû duïng khoâng ñuùng caùc duïng cuï noái ñieän theá trong caùc phoøng bò aåm öôùt.

- Thieáu caùc thieát bò vaø caàu chì baûo veä hoaëc coù nhöng khoâng ñaùp öùng vôùi yeâu caàu. 
- Tieáp xuùc phaûi caùc vaät daãn ñieän khoâng coù tieáp ñaát, dòch theå daõn ñieän, tay quay hoaëc caùc phaàn khaùc cuûa thieát bò ñieän.
- Boá trí khoâng ñaày ñuû caùc vaät che chaén, raøo löôùi ngaên ngöøa vieäc tieáp xuùc baát ngôø vôùi boä phaän daãn ñieän, daây daãn ñieän cuûa caùc trang thieát bò. 

- Thieáu hoaëc söû duïng khoâng ñuùng caùc duïng cuï baûo veä caù nhaân: uûng, gaêng, tay caùch ñieän, thaûm cao su, giaù caùch ñieän.

- Thieát bò ñieän söû duïng khoâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát.
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	Câu 8
(2,0điểm)

	1/  Nguy cô noå: do thieát bò chòu aùp löïc luoân chöùa aùp suaát lôùn hôn aùp suaát khí quyeån neân luoân coù xu höôùng caân baèng aùp suaát keøm theo söï giaûi phoùng naêng löôïng khi ñieàu kieän thuaän lôïi. Hieän töôïng noå xaûy ra coù theå ñôn thuaàn laø noå vaät lyù nhöng trong moät soá tröôøng hôïp coù theå laø söï keát hôïp cuûa hieän töôïng noå vaät lyù vaø noå hoùa hoïc. 

 2/  Nguy cô boûng: do thieát bò chòu aùp löïc thöôøng laøm vieäc vôùi moâi chaát coù nhieät ñoä cao neân deã coù nguy cô gaây boûng khi va chaïm, tieáp xuùc, xì hôû moâi chaát thaäm chí coù caû nguy cô boûng do hoùa chaát…. 

 3/ Caùc chaát nguy hieåm coù haïi: Caùc thieát bò chòu aùp löïc söû duïng trong coâng nghieäp, trong nghieân cöùu khoa hoïc ñaëc bieät laø coâng nghieäp hoùa chaát thöôøng coù yeáu toá nguy hieåm do caùc chaát hoaëc saûn phaåm cuûa noù coù tính nguy hieåm, ñoäc haïi. 
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