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Tóm tắt: 
Trước đây do sự phát triển vượt bật của xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong nên xe ô tô sử dụng năng lượng điện không được sử dụng rộng rãi. Ngày nay, do sự ngày càng yêu cầu khắc khe về vấn đề cắt giảm ô nhiễm môi trường, cùng sự phát triển vượt bật của ngành kỹ thuật điện, điện tử người ta đã chế tạo ra các loại xe điện có tốc độ cao, quãng đường hoạt động dài. Chính vì vậy xe điện sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai gần.
Từ khóa: Xe điện, động cơ lai, tàu điện, năng lượng mặt trời.
Abstract :

Previously, due to the rapid development of cars using internal combustion engines, electric cars were not widely used. Nowadays, due to the increasing demand for cutting environmental pollution, the development of electric and electronic engineering has made high-speed electric vehicles, long distance operation. So electric cars will be widely used in the near future.
Keywords: Electric Vehicle, Hybrid, Metro, Solar..


1. Giới thiệu
Những năm đầu thế kỷ 20, các hãng Baker, Detroit, Edison, Studebaker đã sản xuất rộng rãi xe điện bán ra thị trường vận tốc chỉ đạt 32km/h.
Năm 2002, Toyota sản xuất chiêc ô tô điện RAV4-EV, có thể chạy được 264 km với chi phí chỉ bằng 4,5 lít xăng, nhưng giá thành xe lại rất cao.
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. 
Có nhiều loại phương tiện sử dụng điện: xe điện sử dụng trực tiếp lưới điện – Metro.
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Tàu điện cao tốc: chế tạo theo nguyên lý đệm từ trường.
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2. Cấu tạo xe điện
2.1.  Sơ đồ cấu tạo
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1.Bộ sạc nhanh, 2.đèn pha, 3.hệ thống điều khiển ắc quy, 4.ắc quy, 5.bộ điều khiển mô tơ điện, 6.trợ lực phanh, 7.trợ lực lái, 8.mô tơ điện, 9.điều hòa không khí, 10.máy phát, 11.hộp số, 12.điều khiển cửa sổ,13.điều chỉnh ghế, 14.thùng nhiên liệu, 15.bộ sạc, 16.pin nhiên liệu, 17.bộ sưởi
Các bộ phận chính của xe điện:
a. Bộ điều khiển: 

Bộ điều khiển dùng để biến đổi và điều khiển dòng điện chạy qua động cơ điện để thay đổi tốc độ động cơ.

[image: image6.png]300 volt
Battery Ars




b. Động cơ điện:

Biến điện năng thành cơ năng. Khi phanh động cơ phát ra điện nạp lại cho ắc quy.

c. Ắc quy: Cung cấp điện và nạp lại nhiều lần
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2.2. Hiệu quả sử dụng
Hiệu suất sử dụng của động cơ điện cao khoảng 90%. Chi phí sử dụng năng lượng thấp. Điều khiển xe điện chính xác, dễ dàng. Có khả năng tăng tốc nhanh. 

Xe điện ít gây ra ô nhiễm môi trường nhưng các nhà máy sán xuất điện thì lại ô nhiễm. 
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Moment kéo của động cơ được tạo nên do tác dụng tương hỗ giữa từ trường các cuộn kích từ và dòng điện trong các dây dẫn phần ứng được xác định:
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Đồ thị đường đặc tính moment động cơ điện và moment cản.
3. Phân tích chọn lựa động cơ truyền động cho xe điện
Động cơ phải có giá thành hợp lý, chi phí lắp đặt, vận hành bảo dưỡng thấp. Điều chỉnh tốc độ tốt, dải điều chỉnh rộng lớn và có độ bằng phẳng khi điều chỉnh.
Động cơ không đồng bộ ba pha là phù hợp cho sử dụng trên xe điện đòi hỏi công suất lớn. 

Tuy nhiên khi sử dụng động cơ này thì đòi hỏi phải có thêm bộ chuyển đổi DC thành AC ba pha. Ở những xe chỉ cần công suất nhỏ thì chỉ cần động cơ điện một chiều.

4. Bộ chuyển đổi DC thành AC 

Dùng đế chuyển đổi dòng điện DC thành AC có điện áp, dòng điện, tần số thay đổi được.

Để tạo ra điện áp xoay chiều người ta tìm cách đổi chiều điện áp trên tải một cách tuần hoàn. Tần số điện áp tải phụ thuộc vào tần số đóng ngắt các công tắc trên hình vẽ:
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Sơ đồ nghịch lưu áp một pha, ba pha có dạng như hình. Cặp công tắc cùng pha là hai công tắc mắc chung vào một pha tải.
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5. Kết luận
Ưu điểm của xe điện mang lại là rất lớn: Hiệu suất sử dụng của động cơ điện cao khoảng 90%. Chi phí sử dụng năng lượng thấp. Điều khiển xe điện chính xác, dễ dàng. Có khả năng tăng tốc nhanh. Tuy nhiên công nghệ sản xuất cho thị trường còn rất cao nên cần nghiên cứu thêm trong tương lai.
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