	[image: image5.png]



	GIÁO ÁN THỰC HÀNH – SỐ : 12
	HỌC PHẦN :

THỰC TẬP  ÔTÔ 1

	
	BÀI 12 :

THAÙO RAÙP, KIEÅM TRA HEÄ THOÁNG PHANH THUÛY LÖÏC


	THỜI GIAN THỰC HIỆN : 45 PHÚT

	
	
	SỐ TIẾT ĐÃ GIẢNG : 66 TIẾT

	
	
	LỚP : 

	
	
	THỰC HIỆN NGÀY :


(Phần hướng dẫn ban đầu)

I. PHẦN GIỚI THIỆU

- Vị trí: Bài này là bài thứ 12 trong học phần thực tập động ô tô  gồm 15 bài.

- Ý nghĩa bài học: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tháo ráp và kiểm tra các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực. 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài thực tập này sinh viên có kiến thức về qui trình tháo ráp và có kiến thức chuẩn đoán sửa chữa các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực.

2. Về kỹ năng: Sau khi học xong bài thực tập này sinh viên thực hiện được công việc tháo ráp và kiểm tra các chi tiết các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực.

3. Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong công việc. Cẩn thận trong viêc tránh xảy ra tai nạn lao động.

III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

· Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: Thực tập ô tô 
· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

· Sa bàn hệ thống phanh thủy lực;
· Dụng cụ: Cờ lê, tuốc nơ vít, bộ dụng cụ thay dầu phanh khí nén, kềm mở phe, bàn kẹp ê tô và các dụng cụ thích hợp;
· Khay đựng dụng cụ, giẻ lau.

· Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên. Sau bài học này mỗi sinh viên phải tự tiến hành tháo ráp và kiểm tra các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực. Giáo viên đánh giá qua các thao tác của sinh viên và thời gian thực hiện. Mỗi sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

2. Sinh viên
· Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: Có kiến thức lý thuyết về hệ thống phanh thủy lực và kỹ năng thao tác cơ bản;

· Tài liệu học tập, thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập: Giáo trình thực tập ô tô 1, tài liệu Toyota. Học sinh thực hành trên các sa bàn hệ thống phanh thủy lực tại xưởng thực hành.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:
                







Thời gian:  phút

- Điểm danh.


Tên học sinh vắng:    ……………………………
- Nội dung nhắc nhở: 

+ Vệ sinh lớp.

+ Trang phục bảo hộ lao động.

2. Kiểm tra bài cũ:









Thời gian:  phút

	TT
	Tên học sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Đặt vấn đề vào bài mới: 

Hệ thống phanh thủy lực có tác dụng làm giaûm toác ñoä cuûa oâtoâ cho ñeán khi döøng haún hoaëc ñeán moät toác ñoä caàn thieát . Một trong các yêu cầu quan trọng của hệ thống phanh thủy lực là hieäu quaû phanh cao nhaát ôû taát caû caùc baùnh xe. Làm thế nào để đạt hiệu quả phanh cao nhất đó chính là nhiệm vụ bài học hôm nay.   Thời gian: 01 phút.
3. Giảng bài mới: 

  




Thời gian: 44 phút.



Nội dung và phương pháp: 

· Nội dung: Hướng dẫn qui trình tháo ráp và kiểm tra các chi tiết trong hệ thống phanh .

· Hình thức tổ chức hướng dẫn:

· Hướng dẫn ban đầu tập trung;

· Phân nhóm thực hiện;

· Hướng dẫn thường xuyên.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp
	Hoạt động của giáo viên và sinh viên
	Phương tiện, đồ dùng dạy học

	
	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của sinh viên
	

	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I.  Mục tiêu.

II. Dụng cụ - thiết bị.

III.Nội dung thực hiện:

A. Xác định các yếu tố hư hỏng trong hệ thống:
· Mức dầu phanh giảm.
· Phanh không ăn.
· Phanh bị bó kẹt .
B. Kiểm tra xy lanh chính:

- Kiểm tra trường hợp  piston bị bó kẹt trong xy lanh.

- Kiểm tra sự rò rỉ dầu phanh trong xy lanh.

C. Tháo xylanh chính ra khỏi hệ thống:

- Bước 1: Rút saïch daàu phanh tröôùc khi thaùo ;

- Bước 2: Thaùo caùc ñöôøng oáng daãn daàu ;

- Bước 3: Thaùo ñai oác giöõ cuïm xylanh chính.

D. Tháo rã, kiểm tra và nhận dạng các chi tiết trong xylanh chính:
1. Thaùo raõ xylanh chính:

- Bước 1: Thaùo bình chöùa daàu phanh;

- Bước 2: Thaùo phe gaøi;

- Bước 3: Thaùo bu loâng (vít) chaën ;
- Bước 4: Laáy cuïm piston thöù nhaát vaø cuïm piston thöù hai ra khoûi xylanh phanh.
2.  Kieåm tra caùc chi tieát trong heä thoáng phanh:

 - Phaûi laøm saïch caùc chi tieát ñaõ thaùo baèng nöôùc, giaáy nhaùm mòn vaø laøm khoâ baèng khí neùn;

 - Boâi moäi ít daàu phanh leân caùc chi tieát ñeå choáng gæ;

 - Duøng tay tieáp xuùc tröïc tieáp ñeå xem coù hö hoûng hay roø ræ khoâng ( neáu coù thay môùi xy lanh)
E. LAÉP CAÙC CHI TIEÁT:
· Thay môùi toaøn boä cuppen vaø sin neáu chuùng hö hoûng, moøn khuyeát;
· Quy trình laép ngöôïc laïi vôùi quy trình thaùo.
PHÂN NHÓM THỰC HÀNH
     Tổ 1: Sa bàn phanh thủy lực số 1
     Tổ 2: Sa bàn phanh thủy lực số 2
      Tổ 3: Sa bàn phanh thủy lực số 3
      Tổ 4: Sa bàn phanh thủy lực số 4   
HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

Nhắc nhở:

- Thực hiện đúng yêu cầu bài học.

- Ghi bài vở.

- Nghiêm túc trong khi thực tập. 

- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC.

Vệ sinh lớp.

Trả dụng cụ, thiết bị.

Nhận xét buổi học:

· An toàn.

· Chuyên môn.
	42
01

01

05
05

10

08
10

02
	Thuyết trình.

Thuyết trình.

.

Đặt vấn đề.

Thuyết trình
Diễn trình.

Diễn trình.

Diễn trình.

Diễn trình.


	-Trình bày mục tiêu của bài.

-Thuyết trình kết hợp vật thật.

-Thuyết trình kết hợp vật thật.

.

- Tiến hành thao tác mẫu.
- Nhận xét và nhắc nhỡ an toàn thao tác. 

- Yêu cầu 1 sinh viên thao tác lại.

- Nhận xét.

- Tiến hành thao tác mẫu.
- Nhận xét và nhắc nhỡ an toàn thao tác. 

- Yêu cầu 1 sinh viên thao tác lại.
- Nhắc nhở sinh viên chú ý: vò trí loø xo, cuppen trong xylanh chính, laáy thaúng piston ra, che chắn lỗ dầu khi tháo.
-Trính bày cách kiểm tra .

- Đặt câu hỏi : “cần chú ý gì khi vệ sinh xylanh bằng giấy nhám?”
-Gọi một sinh viên lên tiến hành lắp lại dưới sự chỉ dẫn của giáo viên.
- Phân nhóm

-Quan sát, di chuyển để theo dõi sinh viên thực tập. 

-Nhắc nhở động tác sai khi thực tập.

-Nhận xét một số thao tác sai thường mắc phải của sinh viên.
	-Chú ý nghe giảng.

-Quan sát.

-Quan sát, ghi nhận.

- Lắng nghe, ghi chép.

Quan sát, ghi nhận.

- Quan sát.

- Lắng nghe, ghi chép nhận xét.

- Quan sát.

- Lắng nghe, ghi chép nhận xét.

- Quan sát.

- Lắng nghe, ghi chép nhận xét.

- Quan sát.

- Lắng nghe, ghi chép nhận xét.

- Thực hiện lại.

 Trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Quan sát.

- Lắng nghe, ghi chép nhận xét.

- Tiến hành lắp lại.
-Chú ý nghe phân nhóm.

-Thực hiện công việc theo hướng dẫn của giáo viên.

-Ghi nhận, rút kinh nghiệm.
	Các dụng cụ thiết bị sử dụng trong tiết giảng.

Sa bàn hệ thống phanh thủy lực, phấn.

Sa bàn hệ thống phanh thủy lực .

Sa bàn hệ thống phanh thủy lực

Sa bàn hệ thống phanh thủy lực


4. Củng cố bài học: Tổng kết lại những điểm cần lưu ý khi tháo ráp và kiểm tra các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực. 
5. Giao nhiệm vụ thực hành cho học sinh: Các nhóm phải hoàn chỉnh sa bàn hệ thống phanh thủy lực và sa bàn phải hoạt động được khi trả lại xưởng. 
6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Về phương pháp: …………………………………………………………………
· Về phương tiện : ………………………………………………………………….
· Về thời gian : ……………………………………………………………………..
· Về học sinh : ………………………………………………………………………
7. Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu đào tạo TOYOTA.
2. Giáo trình Thực tập ô tô 1 .  

TP.HCM, ngày …..tháng …..năm ……



Tổ bộ môn thông qua
                                 
Người soạn bài
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	ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
	HỌC PHẦN :

THỰC TẬP Ô TÔ 1

	
	BÀI 12 :

THAÙO RAÙP, KIEÅM TRA HEÄ THOÁNG PHANH THUÛY LÖÏC


	THỜI GIAN THỰC HIỆN : 45 PHÚT

	
	
	SỐ TIẾT ĐÃ GIẢNG : 66 TIẾT

	
	
	LỚP : 

	
	
	THỰC HIỆN NGÀY : 


I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài thực tập này sinh viên:
 Biết cách tháo ráp, nhận dạng và kiểm tra các chi tiết của xy lanh chính trong hệ thống phanh thủy lực.
II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

+ Dụng cụ:  Cờ lê, tuốc nơ vít, bộ dụng cụ thay dầu phanh khí nén, kềm mở phe, bàn kẹp ê tô, khay, giẻ lau và các dụng cụ thích hợp.

+ Thiết bị:   Sa bàn phanh thủy lực.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

A. Xác định các yếu tố hư hỏng trong hệ thống :

· Mức dầu giảm;
· Phanh không ăn;
· Phanh bị bó kẹt.
B. Kiểm tra  xy lanh chính của hệ thống phanh thủy lực:
1- Kiểm tra bó kẹt piston trong xy lanh:

- Nhấn bàn đạp phanh hết cỡ.
- Quan sát vị trí bàn đạp phanh lúc này: nếu không trả lại vị trí cũ hoặc trả lại vị trí cũ nhưng khi nhấn tiếp bàn đạp thấy bị hẫng thì kết luận là bó kẹt piston trong xy lanh.
2- Kiểm tra lòn dầu phanh trong xy lanh  chính:

- Nhấn bàn đạp phanh với một lực không đổi.



- Quan sát vị trí bàn đạp phanh lúc này: nếu vị trí bàn đạp phanh thấp dần thì kết luận là lòn dầu phanh trong xy lanh  chính và ngược lại
C. Tháo xylanh chính ra khỏi hệ thống:
1. Tháo cụm xylanh phanh chính:

- Bước 1: Hút sạch dầu phanh trước khi tháo;


Chú ý : Tránh cho dầu phanh dính trực tiếp lên người và xe.
- Bước 2: Tháo các đường ống dẫn dầu;


Chú ý : Sử dụng đúng cỡ chìa khóa, tháo cracord bằng đầu vòng để tránh hư hỏng

- Bước 3: Tháo đai ốc giữ cụm xylanh chính.

.
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D. Tháo rã, kiểm tra và nhận dạng các chi tiết trong xylanh chính:
2. Thaùo raõ xylanh chính:




- Bước 1: Thaùo bình chöùa daàu phanh;



- Bước 2: Thaùo phe gaøi;



- Bước 3: Thaùo bu loâng (vít) chaën ;


- Bước 4: Laáy cuïm piston thöù nhaát vaø cuïm piston thöù hai ra khoûi xylanh phanh.



- Chuù yù:

· Vò trí loø xo trong xylanh chính (daøi ôû sau khi noù coù vít baét, ngaén  ôû tröôùc vaø khi khoâng vít thì daøi ôû tröôùc, ngaén sau);

· Phaûi laáy thaúng piston ra khoâng ñöôïc laáy nghieâng vì seõ gaây hö hoûng xy lanh; 

· Vò trí lắp cuppen trong xylanh chính.

3.  Kieåm tra caùc chi tieát trong heä thoáng phanh:


- Phaûi laøm saïch caùc chi tieát ñaõ thaùo baèng nöôùc, giaáy nhaùm mòn vaø laøm khoâ baèng khí neùn;


- Boâi moäi ít daàu phanh leân caùc chi tieát ñeå choáng gæ;


- Chieáu ñeøn vaøo beân trong xy lanh vaø duøng tay tieáp xuùc tröïc tieáp ñeå xem coù bò hö hoûng hay roã beà maët  khoâng ( neáu coù thay môùi xy lanh)
     E. LAÉP CAÙC CHI TIEÁT:
· Thay môùi toaøn boä cuppen vaø sin neáu chuùng hö hoûng, moøn khuyeát.

· Quy trình laép ngöôïc vôùi quy trình thaùo.

- Chuù yù:



* Khoâng laøm hö hoûng cuppen vaø sin môùi;



* Kieåm tra ñieàu chænh khe hôû giöõa caàn ñaåy trôï löïc vaø piston xylanh chính: nếu chiều dài cần đẩy ngắn không tiếp xúc với piston xylanh chính thì dẫn đến thiếu hành trình, nếu dài thì gây hiện tượng phanh luôn làm việc. 

              *  Laép ñuùng vò trí vít xaû khí.
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Cracord ống dầu





Đai ốc giữ









