Đề I
Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện:

1. Mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 2, người ở tầng 1 gọi buồng thang

2. Mạch điện băng tải H4.10 khi vận chuyển vật liệu theo đường thứ 1

Đề II

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 3, người ở tầng 3 đi lên tầng 5

2. Vẽ mạch để điều khiển 2 động cơ KĐB 3 pha rotor lồng sóc, tác động bằng tay theo trình tự sau:

Đ1 khởi động trước, Đ2 khởi động sau

Đ1 dừng trước, Đ2 dừng sau
Đề III

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 4, người ở tầng 5 gọi buồng thang

2. Vẽ mạch để điều khiển  động cơ 3 pha rotor lồng sóc, quay 1 chiều, khởi động Y/∆ dùng rơ le thời gian, hãm động năng, tác động bằng tay

Đề IV

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 5, người ở tầng 5 xuống tầng 3

2. Vẽ mạch để điều khiển động cơ KĐB 3 pha rotor lồng sóc đảo chiều, hãm động năng tác động bằng tay
Đề V

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 1, người ở tầng 3 gọi buồng thang

2. Vẽ mạch để điều khiển động cơ KĐB 3 pha rotor lồng sóc:

Có nút nhấn thử động cơ quay 1 chiều (contactor không tự duy trì)

Khởi động ở chế độ Y sau 5s tự động chuyển sang làm việc ở chế độ ∆ 

Dừng tự do ở 2 vị trí

Đề VI

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện thang máy H4.15 khi buồng thang đang ở tầng 2, người ở tầng 2 đi lên tầng 3

Bang tải H4-10 khi vận chuyển vật liệu theo đường thứ 3

Vẽ mạch để điều khiển động cơ 3 pha rotor lồng sóc, quay 1 chiều, khởi động Y/∆ dùng rơ le thời gian, hãm động năng, tác động bằng tay
