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	TT
	Tên bước
	Thao tác / động tác
	Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Tô màu bề mặt cần lấy dấu


	Dùng phấn xoa lên bề mặt cần lấy dấu
	Lớp mỏng và đều khắp trên bề mặt lấy dấu
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	2
	Vạch dấu trên chi tiết


	Đặt phôi và thước đo cao lên bàn máp, hướng bề mặt được bôi màu đội diện mũi vạch của thước đo cao, tay trái giữ chi tiết cố định, tay phải di chuyển đế thước đo cao tiếp xúc  mặt bàn máp.
	Vạch các đường vạch cần thiết theo kích thước bản vẽ
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	3
	Chấm dấu
	Cầm mũi đột bằng các ngón tay cái, trỏ, giữa và út của tay trái đồng thời nghiêng mũi đột, phần nhỏn mũi đột tỳ lên vị trí cần chấm dấu để xác định chính xác vị trí, sau đó dựng thẳng mũi đột lên. Tay phải cầm búa đánh nhẹ lên đầu mũi đột quan sát dấu đột đúng chưa. Đánh mạnh lên đầu mũi đột để lấy chấm dấu trên khoan
	Lấy dấu đúng theo kích thước bản vẽ
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	4
	Kẹp chặt phôi trên ê tô máy khoan
	Kẹp chặt chi tiết vào ê tô máy khoan chắc chắn và không bị nghiêng dùng ê ke vuông góc với bề mặt khoan.
	Đảm bảo trục chính luôn vuông góc với bề mặt gia công trong suốt quá trình gia công
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	5
	Khoan theo chấm dấu
	Chọn mũi khoan phù hợp với ren yêu cầu, có thể tra bảng hoặc áp dụng theo công thức sau:

D (mũi khoan) = D(ren) – P (bước ren)

Chọn vận tốc cắt;

Vc = 20 – 25 m/ph

Tính số vòng quay n theo công thức : 
n = 1000. Vc /Π.D

(vòng / phút )

- Điều chỉnh hộp số vô cấp của máy khoan có tốc độ gần với n đã tính . 
- Lắp mũi khoan có đường kính đã tính vào trục chính máy khoan . 
- Nhấn nút điều khiển cho máy hoạt động (chú ý chiều quay mũi khoan) 
- Khoảng mớm và quan sát sao cho vết lưỡi khoan đúng với vị trí lỗ khoan đã chấm dấu rồi mới tiến hành khoan kết hợp tưới nguội
	Lỗ khoan phải tròn đều và vuông góc bề mặt khoan
	[image: image6.jpg]Hinh 22.4. Céac loai may khoan
a) Khoan tay ; b) Khoan may.

3. Ki thuat khoan
- Lay dau, xdc dinh tam 16 trén vat can khoan.
- Chon mili khoan c6 dudng kinh bang duong kinh 16 can khoan.

Hinh 22.5
Cac budc co ban khi khoan
a) Lap mii khoan ;

b) Kep vat khoan ;

c) Diéu chinh mi khoan.
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	6
	Chọn ta rô cắt ren trong
	Bộ ta rô gồm 2 - 3 mũi và xem ký hiệu trên ta rô để chọn phù hợp với yêu cầu bản vẽ , phân biệt ta rô thô , bán tinh , tinh dựa vào góc vát ở đầu ta rô
	Chọn chính xác ta rô cắt ren trong theo yêu cầu bản vẽ
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	7
	Lắp ta rô vào tay quay
	Gá đuôi ta rô vào tay quay rồi kẹp chặt
	Ta rô phải được cố định vào tay quay trong suốt quá trình gia công
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	8
	Gá kẹp phôi lên ê tô bàn nguội
	Gá kẹp chi tiết lên ê tô bàn nguội nguội chắc chắn và không bị nghiêng khi gia công
	Đảm bảo mặt gia công song song
	

	9
	Mớm ren bằng ta rô
	Tay phải nắm phần giữa tay thô quay ân lực , tay trái quay tay quay 1 - 3 vòng theo chiều kim đồng hồ , rồi kiểm tra độ vuông góc giữa ta rô với bề mặt gia công bằng ê ke
	Đảm bảo ta rô phải vuông góc với bề mặt gia công
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	10
	Tiến hành ta rô thô
	- Tiến hành quay ta rô theo chiều kim đồng 1 vòng , rồi quay ngược lại 0 , 5 vòng . dùng nhớt để bôi trơn , và tiếp tục lặp lại quay 1 vòng rồi . quay ngược lại 0 , 5 vòng cho tới khi hoàn thành lỗ ren theo yêu . - Ta rô mũi tinh sau khi ta rô thô xong
	Đảm bảo ta rô phải vuông góc với bề mặt trong suốt quá trình gia công
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	11
	Kiểm tra
	Sử dụng bu lông vặn thử bằng tay cho hết lỗ ren một cách nhẹ nhàng
	Đảm bảo bulông vặn bằng tay nhẹ có độ rơ cho phép
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