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Câu 3: (3 điểm)
 Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 
Câu 4: (3 điểm)
 Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở?
Áp dụng cho . Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=100Ω
	Câu 3
(3.0 điểm)
	1,  Sơ đồ nguyên lý  mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở
	1.0đ
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	· Đúng biến áp
	0.25đ

	
	· Đúng điện vào ra máy biến áp
	0.25đ

	
	· Đúng Đi ốt, tải Rt
	0.25đ

	
	· Đúng chiều dòng điện qua tải và điện áp đặt lên tải 
	0.25đ

	
	2, Đồ thị  mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở
	2.0đ
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	· Vẽ đúng đồ thị u2(t)
	0.5đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị Id
	0.5đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị Ud
	0.5đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị UD
	0.5đ

	Câu 4
(3.0 điểm)
	1, Biểu thức mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở
	1.75đ

	
	· Điện áp tức thời cuộn thứ cấp

	0.5đ

	
	· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp

	0.5đ

	
	· Điện áp một chiều đặt lên tải Ud =0,9 U2
	0.25đ

	
	· Dòng một chiều đặt lên tải Id = Ud/Rt
	0.25đ

	
	· Điện áp ngược đặt lên đi ốt Ungmax=U2m
	0.25đ

	
	2, Tính toán
	1.25đ

	
	Ta có 
	

	
	· Điện áp cực đại cuộn thứ cấp   
	0.25đ

	
	· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp

	0.25đ

	
	· Điện áp một chiều đặt lên tải    Ud =0,9 U2=0,9x220=198 (v)
	0.25đ

	
	· Dòng một chiều đặt lên tải        Id = Ud/Rt=198/100=1,98 (A)
	0.25đ

	
	· Điện áp ngược đặt lên đi ốt   

	0.25đ




Câu 3: (3 điểm)
 Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
Câu 4: (3 điểm)
 Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
Áp dụng cho . Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=100Ω, góc kích α=450?
	Câu 3
(3.0 điểm)
	1,  Sơ đồ nguyên lý  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở
	1.0đ
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	· Đúng biến áp
	0.25đ

	
	· Đúng điện vào ra máy biến áp
	0.25đ

	
	· Đúng SCR, tải Rt
	0.25đ

	
	· Đúng chiều dòng điện qua tải và điện áp đặt lên tải 
	0.25đ

	
	2, Đồ thị  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở
	2.0đ
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	· Vẽ đúng đồ thị u2(t)
	0.25đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị UG
	0.25đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị Idα
	0.5đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị Udα
	0.5đ

	
	· Vẽ đúng đồ thị UD
	0.5đ

	Câu 4
(3.0 điểm)
	3, Biểu thức mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở
	1.75đ

	
	· Điện áp tức thời cuộn thứ cấp

	0.5đ

	
	· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp

	0.5đ

	
	· Điện áp một chiều đặt lên tải 

Trong đó Ud =0,45 U2
	0.25đ

	
	· Dòng một chiều đặt lên tải Idα = Udα/Rt
	0.25đ

	
	· Điện áp ngược đặt lên đi ốt Ungmax=U2m
	0.25đ

	
	4, Tính toán
	1.25đ

	
	Ta có 
	

	
	· Điện áp cực đại cuộn thứ cấp   
	0.25đ

	
	· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp

	0.25đ

	
	· Điện áp một chiều đặt lên tải    Ud =0,45 U2=0,45x220=99 (v)

	0.25đ

	
	· Dòng một chiều đặt lên tải        Idα = Udα/Rt=84,5/100=0,845 (A)
	0.25đ

	
	· Điện áp ngược đặt lên đi ốt   

	0.25đ
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