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Câu 1. (3.0đ)
Cho mạch điện như hình 1:

a) Cho biết chức năng từng linh kiện trong mạch điện

b) Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện

c) Vẽ dạng sóng V2 , V và VL : Có tụ C và không có tụ C
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Cho VL = 9V, xác định VZ , V, V2  và  R1 
Câu 2: (3.5đ)
Cho mạch điện như hình 2 có Vcc=12V, RC = 1K(, RE = 0.2 K(, (=100. Biết rằng điểm làm việc Q có VCEQ = 6V. 
a) Viết phương trình đường tải tĩnh, vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q.

b) Tính IB, RB

c) RB = 20K(, xác định điểm làm việc Q1 (IC, VCE).
Câu 3. (1.5đ)
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Trình bày ưu và nhược điểm của mạch khuếch đại ghép tầng RC, ghép biến áp và ghép trực tiếp

Câu 4: (2.0 điểm)
Cho mạch điện như hình 3, có R1 = RF = 1kΩ. Hãy tính độ lợi vòng kín trong hai trường hợp A= 100.000 và A= 10
                  
DUYỆT ĐỀ THI 
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI
    
Đáp án đề số 01
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(3.0 điểm)
	a) Chức năng từng Linh kiện:
	0.5đ

	
	     - BA biến áp dùng biến đổi điện áp AC lớn xuống điện áp AC nhỏ  theo điện áp sử dụng

     - Cầu chỉnh lưu biến điện áp AC → DC 

      - R1  hạn chế dòng điện cho LED , LED báo mạch điện đang làm việc

      - C Tụ lọc điện để san bằng điện áp DC 

      - R Và Z tạo điện áp phân cực cho transistor T

      - R còn làm nhiệm vụ hạn chế dòng điện cho Zener

      - R, Z, T tạo thành mạch ổn áp cho tải VL
	

	
	b) Nguyên lý làm việc:
	1.0đ

	
	     Điện áp xoay chiều qua biến áp  thành điện áp xoay chiều V2   qua chỉnh lưu cầu 4 diode thành điện áp DC V , và thông qua tụ C diện áp V DC được san bằng
	0.25đ

	
	Xeùt maïch ñieän gồm R, Z , T và RL   laø maïch oån ñònh ñieän aùp moät chieàu duøng trasistor vaø diode zener. Maïch naøy coù öu ñieåm taïo nguoàn oån ñònh ñieän aùp coù coâng suaát lôùn.                                           
	0.25đ

	
	· Ta coù VL = VE = VB – VBE  
Trong ñoù VB = VZ  (haèng soá) neân VL = VZ – VBE = VZ – 0.7V = haèng soá        
	0.25đ

	
	Nhö vaäy ñieän aùp ra ñaët treân taûi ñöôïc oån ñònh vaø khoâng tuøy thuoäc ñieän aùp vaøo V vaø doøng ñieän taûi IL maø chæ phuï thuoäc vaøo VZ                                                                                  
	0.25đ

	
	Ñeå maïch oån aùp hoaët ñoäng toát thì  V = (1.5( 2)Vz                                                             
	

	
	c) Dạng sóng
	0.5đ
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	0.25đ

	
	
	0.25đ

	
	d) Xác định VZ , V, V2  và  R1 
	1.0đ

	
	        VL = VZ – VBE = VZ – 0.7V → VZ= VL+ 0.7V = 9 +0.7= 9.7V

	0.25đ

	
	            Chọn V =  2Vz = 2x9.7 = 19.4 V
	0.25đ

	
	V= 0.9 V2  → V2 = V/ 0.9 = 19.4/0.9 = 21.5 V

	0.25đ
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Choïn R1= 2.2 K
	0.25đ

	
	
	

	Câu 2

(3.5 điểm)
	a) Viết phương trình đường tải tĩnh, vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q
	1.75đ

	
	· Phöông trình ñöôøng taûi tónh :
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	0.5đ 

	
	· Vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q
	

	
	Ñeå veõ ñöôøng taûi tónh (phöông trình daïng ñöôøng thaúng) ta caàn choïn 2 ñieåm naèm treân ñöôøng taûi tónh.

M coù : IC = 0,  =>  VCE = VCC = 12V;
	0.25đ

	
	N coù : VCE = 0  => IC = VCC/(RC+RE) = 10mA
	0.25đ

	
	Ñieåm Q coù : VCEQ = 6V Theá vaøo pt taûi tónh (1) => ICQ = 5mA.. Ñieåm Q nhö treân hình.
	0.25đ

	
	· [image: image19.wmf]b
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	0.5đ

	
	b) Tính IB, RB
	0.5đ
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	0.25đ
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	0.25đ 

	
	c) Xaùc ñònh ñieåm laøm vieäc Q1 (ICQ1, VCEQ1)
	1.25đ

	
	RB = 20K(, 
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	0.5đ

	
	=> IC = ( IB = 28.5mA.
	0.25đ

	
	Maø IC phaûi thoûa ñieàu kieän IC ≤ ICmax = 
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·     Theá ICQ1 = 10mA vaøo phöông trình ñöôøng taûi tónh tính ñöôïc VCEQ1 = 0V
=> Q1 (I ICQ1 = 10mA , VCEQ1 = 0V)
	0.5đ

	
	
	

	Câu 3

1.5 điểm)
	a) Ưu và nhược điểm của mạch khuếch đại ghép tầng RC 
	0.5đ

	
	· Ưu điểm: Dạng ghép này có ưu điểm là cách ly DC giữa các tầng khuếch đại.
	

	
	· Nhược điểm : Do đặc tuyến tần số là tổng hợp các đặc tuyến tần số của từng tầng vì vậy độ lợi băng thông của toàn mạch giảm so với từng tầng thành viên. Việc ghép RC còn gây ra sai lệch pha giữa tín hiệu vào và ra làm méo pha tín hiệu ngõ ra. Nếu mạch khuếch đại không cần độ chính xác cao, người ta vẫn sử dụng mạch ghép RC với những ưu điểm chính.
	

	
	b) Ưu và nhược điểm của mạch ghép biến áp
	0.5đ

	
	· Ưu điểm: Dạng ghép này cách ly DC rất tốt và ghép biến áp cổ hiệu quả hơn ghép RC do Rc trong mạch ghép biến áp xét với nguồn DC gần như bằng không do đó hiệu suất của mạch được cải tiến.
	

	
	· Khuyết điểm: Kích thước mạch lớn và đáp ứng tần số của mạch bị giảm do cảm kháng của cuộn dây, giá thành cao
	

	
	c) Ưu và nhược điểm của mạch ghép tầng trực tiêp 
	0.5đ

	
	· Ưu điểm
· Tránh được ảnh hường của các tụ liên lạc ở tần số thấp, do đó tần số cắt dưới có thể xuống rất thấp.

· Tránh được sự cồng kềnh cho mạch.

· Điện thế tĩnh ra cùa tầng đầu cung cấp điện thế tĩnh cho tầng sau.
	

	
	· Khuyết điểm

· Sự trôi dạt điểm làm việc của tầng thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến phân cực của tầng thứ hai, vấn đề chính của loại liên lạc trực tiếp là ổn định sự phân cực.
· Nguồn điện thế phân cực thường ứo trị số lớn nếu ta dùng cùng một loại BJT. Cách tính phân cực thường được áp dụng trên toàn bộ mạch mà không thể tính riêng từng tầng.
	

	Câu 3

(2.0 điểm)
	a) Với A=10000
	1.0đ

	
	· Với cách tính chính xác
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	0.5đ

	
	· Với cách tính gần đúng

[image: image9.png]



	0.25đ

	
	· Sai số 
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	0.25đ

	
	b) Với A=10
	1.0đ

	
	· Với cách tính chính xác
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	0.5đ

	
	· Với cách tính gần đúng
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	0.25đ

	
	· Sai số 
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	10 (Mười điểm)


Đề số 02
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Hình 1
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Hình 2
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� EMBED Equation.3 ���=� EMBED Equation.3 ���=0.05mA





VCC = IBRB + VBE + IERE => RB = � EMBED Equation.3 ���=208K(
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