ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 15TCCN
I. CUNG CẤP ĐIỆN:
Câu 1: 
Trình bày, phân tích đặc điểm của năng lượng điện và vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người
Câu 2: 
Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu nào? Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người và đối với một quốc gia?
Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?
Câu 3: 
Cho đường dây 15KV cung cấp điện cho 3 phụ tải tập trung có sơ đồ như sau:



Bảng thông số trở-kháng các đoạn đường dây trên sơ đồ:
	Đoạn dây
	Chiều dài (km)
	Điện trở (/Km)
	Điện kháng (/Km)

	01
12
23
	5
3
2
	0,35
0,3
0,45
	0,45
0,4
0,5


	a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây.
	b) Kiểm tra đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện làm việc bình thường không?
Câu 4: 
Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:
	AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,4/Km và AC–70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:
- Vận hành bình thường
- Vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,21KV.
Câu 5: 
Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau. 



Yêu cầu: 
Tính toán chi phí cho tổn thất điện năng trong thời gian 1 năm, biết rằng giá tiền phải trả cho 1KWh điện là 1700 đồng. Cho biết thông số dây AC–70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km và dây AC–50:  r0=0,64/Km, x0=0,4/Km.

II. MẠCH ĐIỆN TỬ:
[bookmark: _GoBack]Câu 1: 
Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode như vẽ.
[image: ]
Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode  
a) Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch? 
b) Hãy vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào, dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc ?
Câu 2: 
Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình vẽ
Cho : 	 = 100 
	VCC = 12 V
	VBE = 0,7 V
	RC = 2,5KΩ
	RB = 520KΩ
	RE = 0,5KΩ
[image: ]
Mạch khuếch đại dùng transistor
a) Xác định tĩnh điểm Q của transistor?
b) Vẽ đồ thị đường tải tĩnh điểm Q?
Câu 3: 
Cho sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac như hình vẽ, hãy trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch? 
[image: ]
Sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac
Câu 4: 
Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu như hình vẽ.
[image: ]
Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu
c) Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch? 
d) Hãy vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào, dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc ?
Câu 5: 
Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình vẽ
Cho : 	 = 100 
	VBB = 3 V
	VCC = 12 V
	VBE = 0,7 V
	RC = 2,5KΩ
	RB = 68KΩ
	RE = 0,5KΩ			
[image: ]
Hình 2: Mạch khuếch đại dùng transistor
c) Xác định tĩnh điểm Q của transistor?
d) Vẽ đồ thị đường tải tĩnh điểm Q?
Câu 6: 
Cho sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng SCR như hình vẽ, trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch? 
[image: ]
Mạch điều khiển độ sáng đèn dùng SCR


III. TRANG BỊ ĐIỆN
1. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB 3 pha tác động bằng rơle thời gian?
2. Mạch khởi động đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha?
3. Mạch hãm động năng động cơ KĐB 3 pha?
4. Mạch khởi động đảo chiều động cơ ba pha hai cấp tốc độ?
5. Mạch khởi động, đảo chiều, hãm động năng máy điện một chiều?
6. Đọc và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch máy khoan 2H125, máy phay 6P81, máy tiện 16E20, máy mài 3M642?
IV. MÁY ĐIỆN:
Máy Biến Áp
     1. Lý thuyết
	_ Công dụng máy biến áp, nguyên lý làm việc máy biến áp, hệ số biến áp K
_ Công suất, các loại tổn hao và hiệu suất của máy biến áp.
_ Máy biến áp tự ngẫu so sánh với máy biến áp cách ly cùng dung lượng, cách tính công suất truyền trực tiếp và công suất truyền qua lõi thép của máy tự ngẫu.
     2. Bài tập
_ Tính toán tiết diện tính toán lõi thép, công suất, từ cảm B, số vòng dây quấn, hệ số biến áp K, điện áp, cường độ dòng điện, tổn hao và hiệu suất MBA 1 pha
_ Tính toán điện áp, cường độ dòng điện chạy trong dây quấn, công suất của MBA tự ngẫu 1 pha.
B. Động cơ không đồng bộ 
     1.Lý thuyết
_ Các thông số định mức ghi trên nhãn động cơ
_ Các phương pháp mở máy động cơ .
_ Tổn hao và hiệu suất động cơ KĐB.
     2. Bài tập
_ Giải thích ý nghĩa và tính các thông số định mức ( công suất, dòng điện, hệ số trượt, tốc độ quay…) ghi trên nhãn động cơ 
_ Tính dòng điện định mức, momen và hệ số trượt định mức của động cơ KĐB 1 pha và 3 pha.
_ Tính momen mở máy, dòng mở máy của động cơ ứng với mỗi phương pháp mở máy.
C. Máy điện một chiều
     1.Lý thuyết
_ Phân loại máy phát và động cơ điện một chiều.
_ Máy phát và động cơ điện một chiều ( các loại, phương trình điện áp, dòng điện, tổn hao và hiệu suất, các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ)
    2. Bài tập
_Tính toán sức phản điện, điện trở mạch phần ứng và điện trở mạch kích từ, điện trở phụ dùng trong mở máy, tốc độ quay, momen, công suất, tổn hao và hiệu suất của máy điện một chiều… 
 Bài tập tham khảo: những bài có nội dung liên quan đến đề cương ôn tập nêu trên trong sách Giáo Trình Máy Điện _dùng cho hệ TCCN của Đặng Văn Đào, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Khánh Hà_ Nhà xuất bản Giáo Dục và những bài ví dụ đã học trong học phần Máy Điện. 


Bài tập tham khảo

	Câu 1: Một máy biến áp lý tưởng cách ly một pha có cuộn sơ cấp 286 vòng, cuộn thứ cấp 208 vòng, tiết diện tính toán lõi thép  28,85 cm2 và điện áp sơ cấp định mức là 220V. Hãy tính :
a) Hệ số biến áp K, độ từ cảm cực đại trong lõi thép và điện áp thứ cấp định mức.
b) Dung lượng định mức (S2đm) của máy biến áp cách ly.
c) Dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của máy.
d) Dung lượng của máy biến áp tự ngẫu, nếu dây quấn máy biến áp cách ly được nối thành máy tự ngẫu có điện áp định mức sơ cấp U1 = 220V và thứ cấp U2 = 380V.
	e)  Dòng điện định mức chạy trong các phần cuộn dây của máy biến áp tự ngẫu trên.
	Cho biết : Hệ số hình dáng Khd=1, tần số nguồn điện f = 50 Hz.
f)  Người ta dùng máy biến áp cách ly trên nối cuộn sơ cấp vào nguồn xoay chiều có điện áp 110V, hãy tính điện áp thứ cấp và dung lượng của máy biến áp trong trường hợp này. 


Câu 2:  Một máy biến áp một pha lý tưởng dạng cách ly có dung lượng 1500VA, điện áp sơ cấp U1 = 220V, điện áp thứ  cấp U2 =110V
	a) Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
b) Máy biến áp cấp điện cho động cơ một pha có số liệu định mức Pđm = 600W, Uđm = 110V, cosđm = 0,74, hiệu suất đm = 0,78 Tính dòng điện sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp khi động cơ làm việc định mức?
c) Giả sử điện áp sơ cấp giảm còn 200V, điện áp thứ cấp bằng bao nhiêu. Nếu muốn điện áp thứ cấp không đổi (U2 = 110V) , dây quấn sơ cấp tăng hay giảm số vòng dây? Tại sao?

d) Nếu dây quấn thứ cấp bị quấn thiếu  số lượng vòng dây, điện áp sơ cấp vẫn bằng U1 = 220V thì điện áp thứ cấp bằng bao nhiêu?  

Câu 3: Một máy biến áp lý tưởng một pha dạng tự ngẫu được thiết kế có dung lượng định mức Sđm = 392 VA, điện áp định mức sơ cấp U1 = 380V và thứ cấp U2 = 220V, tần số fđm = 50Hz, từ cảm lõi thép Bm = 1,2T, hệ số hình dáng lõi thép Khd = 1. Yêu cầu:
1) Tính dung lượng máy biến áp truyền cảm ứng qua lõi thép và tiết diện tính toán mạch từ At .
2) Tính cường độ dòng điện sơ cấp, thứ cấp và cường độ dòng điện chạy qua phần cuộn dây chung của máy.
3) Tính số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
4) 
Giải thích tại sao máy biến áp tự ngẫu thường được thiết kế với hệ số biến áp  và máy tự ngẫu kém an toàn điện so với máy cách ly.

Câu4 : Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 14 kW; /Y: 220/380V; cosđm = 0,88; nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 0,885.
a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và momen của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức.
b) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V, Ud = 380V.
c) Động cơ có thể thực hiện phương pháp mở máy đổi nối Y/ được không, nếu điện áp nguồn 3 pha đặt vào động cơ Ud = 380V. Tại sao?


Câu 5: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm = 11kW; /Y : 220/380 V; fđm = 50 Hz; 2p = 4; nđm = 1430 vòng/ph; cosđm = 0,87; đm =0,89; . Động cơ đấu vào nguồn điện 3 pha Ud = 220 V. Hãy tính:
a) Công suất tác dụng và công suất phản kháng của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức.
b) Dòng điện định mức của động cơ tương ứng với điện áp nguồn 3 pha Ud = 220 V và Ud = 380 V.
c) Hệ số trượt và momen định mức.
d) Dòng điện mở máy và momen mở máy trực tiếp động cơ
e) Dòng điện và momen mở máy gián tiếp động cơ khi áp dụng phương pháp mở máy đổi nối -Y.

Câu 6:  Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song với các số liệu sau : Pđm = 95KW, Uđm = 220V, Iđm = 470A, Iktđm = 4,5A, Rư = 0,014, nđm = 500vòng/phút. Hãy xác định :
	a) Hiệu suất động cơ và điện trở phần kích từ ?        
	b) Sức phản điện và momen  định mức động cơ ?     
	c) Dòng điện phần ứng mở máy trực tiếp động cơ ? 
	d) Điện trở phụ mắc nối tiếp phần ứng Rf để dòng điện mở máy gián tiếp động cơ Immgt = 2.IdmDC?     
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