PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN                        FLUIDSIM P DEMO VERSION 4.0

1. Giới thiệu:

Phần mềm mô phỏng điều khiển khí nén FluidsimP Demo Version 4.0 của hãng Festo cho phép mô phỏng họat động của hệ thống khí nén, tự động hóa điều khiển bằng mạch điện dùng công tắc - nút ấn relay hay lập trình bằng PLC.

Phần mềm mô phỏng Version 4.0 đề cập ở đây là phần Demo nên chỉ cho phép ta lập trình và mô phỏng hệ thống điều khiển khí nén ngay trên nó mà không cho phép ta lưu trữ chương trình đã lập. Nếu muốn lưu được các chương trình đã lập, các mạch đã làm việc, ta dùng phiên bản có bản quyền hay dùng các version khác như V3.6 chẳn hạn. 
2. Màn hình chương trình:

[image: image1.png]FluidSIM-P (Demo-Version)

Flo Edt Execute Lbrary Insert Didactics Project View Options Window ?

Dea|E&| -+ 285 E 8 ek : 8| QRAQAQZ |5 > 1 [k

=4 Hierarchical View - Component Library

[X] %7 D:\Mailfsp4_demo.enictinoname.ct

Preumatic

Elctrica corrols

Digtel Techriaue

EasyPortioPCDDE

Miscelaneous

Edt Mode





3. Tạo hệ thống tự động hóa và lập chương trình điều khiển: 

· Để lấy nguồn khí nén ta vào pneumatic – supply elements – compressed air supply [image: image2.png]



· Để lấy cylinder tác động 1 phía ta vào pneumatic – actuators – single acting cylinder. [image: image3.png]



· Để lấy cylinder tác động 2 phía ta vào pneumatic – actuators – double acting cylinder.
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· Để lấy valve 3/2 ta vào pneumatic – valves – configurable directional valves – 3/n way valve.
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· Để lấy valve 5/2 ta vào pneumatic – valves – configurable directional valves – 5/n way valve.
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· Để lấy valve tiết lưu ta vào pneumatic – valves – shutoff  valvesand flow control valves – throtle valve. [image: image7.png]



· Để lấy các phần tử về điện (như nút ấn, cuộn dây relay, tiếp điểm thường đóng, thường hở, cuộn dây solenoid, ngõ ra PLC, …) ta vào Electrical Controls – relay – relay (relay thường), relay with swiching on delay (relay thời gian). Bộ đếm (relay counter). Hay vào Electrical Controls – relay – Ladder symbols - …
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Dùng thư viện có sẵn trong FluidSimP để tạo hệ thống tự động hóa và lập chương trình điều khiển:

4. Các ví dụ:
Ví dụ1: Lập hệ thống điều khiển 1 Xylanh A có giản đồ quá trình sau: Start A+ A-.

Ta dùng sơ đồ mạch điện điều khiển như sau:

- Lấy Xylanh A là lọai tác động đơn trong Mneumatic\Actuators - ta left click  chuột vào Single Acting Cylinder và drag vào vùng cửa sổ làm việc. Để tạo công tắc hành trình a1, a2 ta right click vào xylanh, chọn properties ( Actuating labels – chọn label:a1, begin:0, end:0

Và label:a2, begin:50, end:50.

- Để lấy Valve 3/2 ta vào Mneumatic\Valves - ta left click  chuột vào 3/n way valve  và drag vào vùng cửa sổ làm việc. Để tạo lò xo phục hồi valve ta right click vào Valve , chọn properties ( đánh dấu ( vào ô Spring returned bằng cách left click vào( . Để tạo tín hiệu tác động là cuộn dây điện từ ta chọn Mneumetically/ Electrically ở bên trái rồi chọn biểu tượng cuộn dây điện từ. Để chọn tên cuộn dây Solenoid là A ta double click vào cuộn dây rồi gõ A vào ô Label.

- Để lấy nguồn khí nén ta vào Mneumatic\ Supply Elements- ta left click  chuột vào Compressed air supply và drag vào vùng cửa sổ làm việc.

- Sau đó ta dùng chuột để nối các đường dây.

- Để lấy các phần tử điện ta vào Electrical Controls( Power Supply để lấy  24V và 0v.

- Để lấy các công tắc là tiếp điểm: Electrical Controls(Switches( Manually Operated để lấy nút ấn. Vào General Switch để lấy các tiếp điểm công tắc.

- Dùng chuột để nối dây và đặt tên các tiếp điểm bằng cách double click vào công tắc rồi gõ tên vào khung label.

- Để lấy các cuộn dây và Solenoid ta vào Relays. Kể cả relay thời gian.

- Ta có thể lập trình các tiếp điểm dạng PLC bằng cách vào Ladder Sympols.
Ta vẽ sơ đồ mạch khí nén gồm 1 Cylinder tác động đơn và sơ đồ mạch điện như hình dưới đây. Sau đó để cho hệ thống làm việc, ta click vào nút (► start hay ấn F9. Khi hệ thống không hoạt động đúng theo ý ta, ta dùng lệnh chạy từng bước để kiểm tra (Ấn nút Step).
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Ví dụ 2:
Tương tự như trên, ta điều khiển hoạt động của cylinder A theo giản đồ quá trình , lưu ý có phần tử Delay, ta dùng thêm relay thời gian (5s).
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- Sau khi đã tạo xong các phần tử, để mô phỏng họat động của hệ thống ta ấn nút Start trên thanh công cụ hay ấn F9 để theo dõi. Lúc này ta có thể đưa chuột vào để ấn các công tắc ấn nhả cho mạch điện họat động.
Ví dụ 3: Tương tự như trên, ta điều khiển hoạt động của 2 cylinder Avà B theo giản đồ quá trình sau:
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Ví dụ 5: Sau đây ta lập trình PLC (cũng ở trong phầm mềm mô phỏng này) hoạt động của cylinder A có giản đồ quá trình như sau:
[image: image12.wmf]
Ví dụ 5: Tương tự ta lập trình PLC điều khiển hoạt động của 3 cylinder A,B,C có giản đồ quá trình như sau:
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Chương trình PLC điều khiển.
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5. Kết luận:
Phần mềm mô phỏng điều khiển khí nén FluidsimP Demo Version 4.0 của hãng Festo dùng để mô phỏng hoạt động của hệ thống khí nén trong điều khiền tự động rất có hiệu quả, rất cần thiết cho giảng viên triển khai trên lớp và giúp cho SV dễ dàng hơn trong môn học điều khiển khí nén. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ đưa ra vài ví dụ minh họa, tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, đọc giả sẽ triển khai thêm, tìm hiểu thêm. Tác giả mong rằng sẽ có dịp trở lại vấn đề này để triển khai thêm nhiều ứng dụng lý thú, điều khiển hệ thống phức tạp hơn. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.




































































































































































































































