1. Cho mạch Logic sau:
[image: ]

a. Viết hàm Logic Y theo các biến vào ABC
b. Lập bảng trạng thái hàm Y
c. Biến đổi hàm Y để chỉ dùng các cổng Logic tối đa 2 ngõ vào để vẽ mạch.
Đáp án:
a. Hàm Logic Y theo các biến vào ABC: 	 [image: ]
b. Bảng trạng thái hàm Y:
	
		A  B  C
	Y

	0  0  0
0  0  1
0  1  0
0  1  1
1  0  0
1  0  1
1  1  0
1  1  1
	0
0
0
1
0
1
1
0






c. Biến đổi hàm Y: [image: ]
Vẽ mạch:	
[image: ]





2. Cho bảng trạng thái sau:

	
		A  B  C
	Y

	0  0  0
0  0  1
0  1  0
0  1  1
1  0  0
1  0  1
1  1  0
1  1  1
	1
1
1
1
0
1
1
0







a. Viết hàm Logic Y dạng tổng của các tích theo các biến vào ABC
b. Đơn giản hàm Y.
c. Biến đổi hàm Y để dùng 1 IC 7400 (chứa 4 cổng NAND 2 ngõ vào) để vẽ mạch.


	


a. Viết hàm Logic Y dạng tổng của các tích theo các biến vào ABC

[image: ]
b. Đơn giản hàm Y:
[image: ]
c. Biến đổi hàm Y để dùng 1 IC 7400 (chứa 4 cổng NAND 2 ngõ vào) để vẽ mạch
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Vẽ mạch:
[image: ]
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