Kính gởi thầy Dũng.

· Bộ môn Tự Động Hóa mong muốn được trang bị thêm Bộ TN Kỹ thuật số thay thế cho các bộ TN cũ đã xuống cấp. 

· Thầy nghiên cứu xem có thể đưa vào hạng mục xin linh kiện được không. Vì xin theo hạng mục thiết bị là không được.
Sau đây là lời ngỏ về sự cần thiết của BTN KTS mới.
1. Thực trạng Bộ thí nghiệm KTS trong khoa Điện Điện Tử
BTN Kỹ thuật số đang sử dụng tại khoa điện điện tử đã được các giáo viên trong khoa thiết kế và thi công vào năm 2006. Sau 12 năm sử dụng cho đến ngày hôm nay các bộ thí nghiệm này đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, một số bộ phận không còn có thể thay thế được nhưng vẫn chưa được bổ sung bằng BTN mới khác. Hơn nữa qua thời gian dài sử dụng BTN cũ đã thể hiện một số hạn chế nhất định. Chính vì thế, việc cải tiến BTN KTS đã có thành bộ thí nghiệm mới có nhiều ưu điểm hơn và hiệu quả hơn trong công việc giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên là việc làm rất cần thiết.
2. Những yếu tố khách quan.

Hiện nay trong khoa CN Điện – Điện tử có số lượng sinh viên rất đông hơn 1000 sinh viên, tất cả đều học môn thực tập KTS, để đáp ứng được môn học TT KTS cần phải có nhiều bộ thí nghiệm KTS và hiệu năng sử dụng của nó phải cao. BTN KTS cải tiến này sẽ đáp ứng được yêu cầu đó, giúp cho SV thực tập dễ dàng hơn, làm được nhiều bài tập hơn tiếp thu được kiến thức nhiều hơn.
- Tìm hiểu đánh giá về bộ thí nghiệm KTS đang sử dụng: Các bộ thí nghiệm Kỹ thuật số được làm ra vào những năm đầu của thập niên 2000 nhằm phục vụ cho môn học Thực tập Kỹ thuật số tại khoa Điện tử cho những lớp trung cấp kỹ thuật. Khi mới ra đời, BTNKTS còn khá đơn giản, vỏ bằng gỗ sơ sài, chỉ đáp ứng thực hành những phần chính của môn học. (hình 1,2)
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Hình 1
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Hình 2
· Thế hệ thứ hai của bộ TN có cải tiến hơn như có bộ tạo xung one-shot, vị trí các thành phần trên bộ thí nghiệm được bố trí hợp lý hơn, vỏ hộp được làm bằng kim loại và sơn tĩnh điện, có độ bền cao hơn và đẹp hơn. (hình 3,4)
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Hình 3
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Hình 4
Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng phần nhược điểm của thiết bị là các trạm cắm giao tiếp bị lờn đi, bị nông rộng ra, dẫn đến việc tiếp xúc điện bị chập chờn, dây cắm vào không ăn, bị sút ra, gây không ít phiền hà cho người thực tập, hơn nữa việc tiếp xúc không tốt sẽ gây ra lỗi mạch không xác định được làm ảnh hưởng đến kết quả thực hành, cũng như kết quả kiểm tra. (Hình 5)
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Hình 5
Từ những nguyên nhân trên, nhận thấy đến lúc cần phải thực hiện một bộ TNKTS cải tiến hơn có nhiều ưu điểm hơn để khắc phục những khuyết điểm của bộ TN cũ, đó cũng là xu hướng tất yếu để đáp ứng với nhu cầu thực tập của HSSV, cũng như sự phát triển quy mô đào tạo của nhà trường ngày càng phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng.
TNKTS mới này cũng dựa vào các thành phần cơ bản đã có gồm các khối như:
1. Khối hiển thị LED đơn

2. Khối SW ON/OFF

3. Khối hiển thị 4 LED 7 đoạn: 2 đã giải mã và 2 chưa giải mã

4. Khối dao động tạo xung vuông 

5. Pro-ject board.

Các cải tiến thêm có trên bộ TNKTS mới:

1. Khối hiển thị LED đơn: mở rộng 16 LED, có kèm Led R,G,B để làm đèn giao thông.
2. Khối SW ON/OFF: mở rộng 16 công tắc DIP300 bền bỉ, thẩm mỹ.
3. Khối Reset (High/Low): Tạo tín hiệu Reset cho bộ nhớ, ADC, DAC, CPU…
4. Khối hiển thị 4 LED 7 đoạn: 2 đã giải mã và 2 chưa giải mã

5. Khối dao động tạo xung vuông và xung đơn ổn.

6. Khối bộ nhớ EEPROM và RAM

7. Khối ADC 0809

8. Khối DAC 0808

9. Khối thu phát hồng ngoại.

10. Pro-ject board.

Đặc biệt trong BTNKTS cải tiến lần này thay vì dùng trạm cắm là đế chân IC lổ tròn thì giờ đây sử dụng trạm cắm là Test board theo chuẩn nhờ vậy mà các chân cắm có độ tiếp xúc rất tốt, có độ bền cao. Hơn nữa sau một thời gian sử dụng khi bị xuống cấp hay hư hỏng, việc thay thế các Test board là rất dễ dàng và kinh phí thấp.
Sau đây là hình ảnh của bộ TN KTS mới.
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Hình 6: Bộ TNKTS mới
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Hình 7: Hình 3D của bộ TNKTS mới
4.2.1 Sơ đồ nguyên lý bộ nguồn cung cấp:
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4.2.2. Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị 16 LED đơn:
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4.2.2 Sơ đồ nguyên lý mạch tạo mức Logic từ 16 công tắc:
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4.2.3 Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị 1 LED 7 đoạn chưa giải mã
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4.2.4 Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị 1 LED 7 đoạn có  giải mã
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4.2.5 Sơ đồ nguyên lý mạch dao động tạo xung vuông và xung đơn ổn
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Kết luận
- Nếu được xét duyệt, bộ TNKTS mới này sẽ được đưa vào bổ sung thiết bị thực tập  và đưa vào sủ dụng rất có hiệu quả trong quá trình tực tập môn học KTS.
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