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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP  TRÌNH 1

Lớp:  14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 


Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1: (4 điểm)
Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 2: (3 điểm)
Hãy viết một chương trình điều khiển (ngôn ngữ Ladder) đèn giao thông ưu tiên tuyến Đông - Tây với dữ liệu như sau:









- 
Đèn xanh hướng Nam – Bắc 
= 25 giây

· Đèn vàng hướng Nam – Bắc 
= 05 giây
· Đèn đỏ hướng Nam – Bắc 
= 35 giây
· Đèn xanh hướng Đông – Tây
 = 30 giây
· Đèn vàng hướng Đông – Tây
 = 05 giây
· Đèn đỏ hướng Đông – Tây
 = 25 giây
Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 3: (3 điểm)

Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau

[image: image2.png]



Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

             TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
       
                  GV RA ĐỀ 
    

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

         (Ký và ghi rõ họ tên)


(Ký và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP  TRÌNH 1

Lớp:  14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 


Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1: (4 điểm)


- Ấn START bit trung gian 200.00 ON và tự giữ




(0,25 điểm)
- Khi SS1 phaùt hieän thaáy ñoái töôïng seõ kích hoaït MOTOR1 hoaït ñoäng,

(0,25 điểm)
- MOTOR1 hoaït ñoäng seõ laøm kích hoaït Timer TIM000 ñeám 15 giaây,

(0,25 điểm)
- Sau khi Timer TIM000 ñeám heát 15 giaây thì coâng taéc thöôøng môû TIM000 seõ ñoùng laïi laøm bit trung gian 200.01 seõ leân ON 






(0,25 điểm)
- coâng taéc thöôøng ñoùng TIM000 hôû ra seõ laøm MOTOR1 ngöøng hoaït ñoäng, 
(0,25 điểm)
- Khi SS2 khoâng phaùt hieän thaáy ñoái töôïng thì MOTOR2 seõ hoaït ñoäng.

(0,25 điểm)
- Khi phaùt hieän coù ñoái töôïng SS2 seõ môû tieáp ñieåm laøm MOTOR2 ngöng hoaït ñoäng, 
(0,25 điểm)

- Moãi khi phaùt hieän coù ñoái töôïng SS2 seõ kích hoaït Counter CNT001 ñeám giaûm 01 giaù trò (töø 10 xuoáng 0), 









(0,25 điểm)
- Khi giaù trò cuûa Counter CNT001 giaûm xuoáng 0, coâng taéc CNT001 seõ ñoùng laïi laøm ngoû ra 10.03 ( ñeøn baùo) leân ON, 







(0,25 điểm)
- Ñoàng thôøi coâng taéc thöôøng môû 10.03 cuõng seõ ON laøm RESET Counter CNT001 

- Vaø coâng taéc thöôøng ñoùng 10.03 hôû ra laøm ngöøng MOTOR2


(0,25 điểm)
Bảng Symbol: (0,5 điểm)
	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	MOTOR1

	0.01
	START
	100.01
	MOTOR2

	0.02
	SS1
	100.02
	DEN BAO

	0.03
	SS2
	
	

	0.04
	
	
	


Sơ đồ kết nối phần cứng:
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Câu 2: (3 điểm)
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	(0,25 điểm)
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	(0,25 điểm)
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	(0,25 điểm)
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	(0,25 điểm)
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	(0,25 điểm)
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	(0,25 điểm)


Bảng Symbol: (0,5 điểm)
	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	XANH NAM-BAC

	0.01
	START
	100.01
	VANG NAM-BAC

	
	
	100.02
	DO NAM-BAC

	
	
	100.03
	DO DONG-TAY

	
	
	100.04
	XANH DONG-TAY

	
	
	100.05
	VANG DONG-TAY



Sơ đồ kết nối phần cứng:
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Câu 3: (3 điểm)
Ấn START bit 200.00 ON và được giữ ON nhờ công tắc tự giữ 200.00 ( ngõ ra 10.00 được ON đồng thời TIM000 đếm 10 giây.





(0,25 điểm)
Sau 10 giây công tắc TIM000 sẽ làm ngõ ra 10.00 OFF và bit 200.01 lên ON, bit 200.01 được giữ ON sẽ kích hoạt TIM001 đếm 1 giây và TIM002 đếm 2 giây. 

(0,25 điểm)
Đồng thời bật ngõ ra 10.01 lên ON, sau 1 giây công tắc TIM001 sẽ ngắt điện ngõ ra 10.01 và kích hoạt CNT003 đếm giảm 1 đơn vị, 





(0,25 điểm)
khi TIM002 đếm đủ 2 giây công tắc TIM002 sẽ RESET lại TIM001 và TIM002. 












(0,25 điểm)
Khi TIM001 được RESET 10 lần thì CNT003 sẽ giảm về 0 (công tắc CNT003 hở ra ( mạch ngừng hoạt động. 








(0,5 điểm)
Bảng Symbol: (0,5 điểm)
	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	NGO RA 1

	0.01
	START
	100.01
	NGO RA 2



Sơ đồ kết nối phần cứng:
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Đề số 2





Đề số 2








