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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: 


Cao đẳng 


Học phần: 


Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 16CĐ-ĐĐT (HL2)
Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0đ)
Nêu và phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi điện áp phần ứng đối với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập hoặc song song. Vẽ đồ thị họ đặc tính cơ nhân tạo tương ứng.

Câu 2: (3,0đ)
Cho một động cơ một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức như sau:

Uđm=110V, Pđm=1,8KW, Iđm=23,5A, nđm=1500 vòng/phút. 

Hãy biểu diễn đường đặc tính cơ tự nhiên (TN) của động cơ trên cùng một hệ trục tọa độ với:

a). Đường đặc tính cơ nhân tạo (NTR) của động cơ trong điều kiện đóng điện trở phụ 0,9( vào mạch phần ứng nhưng giữ nguyên giá trị điện áp cấp cho động cơ.

b). Đường đặc tính cơ nhân tạo (NTU) của động cơ trong điều kiện giảm điện áp mạch phần ứng xuống còn 75% so với định mức mà không đóng thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng.

Câu 3: (4,0đ)
Một động cơ một chiều kích từ song song có các thông số định mức: Uđm=220V, Pđm=16KW, Iđm=70A, nđm=1000 vòng/phút, làm việc trong một nguồn điện một chiều 220V có công suất vô cùng lớn. Biết rằng điện trở mạch phần ứng của động cơ là 0,28(.

Hãy xác định tốc độ quay của động cơ khi người ta thực hiện đóng điện trở phụ có trị số 0,52(  vào mạch phần ứng trong điều kiện động cơ mang một phụ tải bằng 60% phụ tải định mức của động cơ.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: 


Cao đẳng 


Học phần: 


Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 16CĐ-ĐĐT (HL2)
Ngày thi:  ____ /____ / 2018


	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a.
	Ảnh hưởng của việc thay đổi điện áp phần ứng
Giả thiết  Rư+Rp và 
[image: image1.wmf]f

 là không đổi. Khi điện áp phần ứng thay đổi theo hướng giảm so với Uđm (vì thực tế không cho phép điện áp đặt vào phần ứng vượt quá trị số định mức).

Tốc độ không tải lý tưởng thay đổi tỉ lệ thuận với các Uư:
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Độ cứng đường đặc tính cơ không đổi (kéo theo độ dốc đặc tính cơ không đổi):
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Vậy khi thay đổi điện áp đặt vào phần ứng (theo hướng giảm) ta được một họ các đường đặc tính cơ song song và có tung độ thay đổi (giảm dần) tương ứng so với đường đặc tính cơ tự nhiên (TN), các đường này được gọi là các đường đặc tính cơ nhân tạo (NT). 
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	b. 
	· Đồ thị họ đặc tính cơ nhân tạo khi thay đổi điện áp phần ứng
Dựa vào đồ thị các đường đặc tính cơ nhân tạo, khi thay đổi điện áp, thấy rằng ứng với một phụ tải nhất định (Mc) thì moment ngắn mạch Mnm , dòng điện ngắn mạch Inm và tốc độ động cơ ( đều thay đổi (giảm) theo sự thay đổi điện áp Uư. Tính chất này được ứng dụng để thay đổi tốc độ động cơ và hạn chế dòng điện mở máy.
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	Tốc độ định mức của động cơ:
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Moment định mức:
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Điện trở mạch phần ứng và hệ số KΦ  của động cơ:
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Tốc độ không tải lý tưởng:
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Tốc độ động cơ khi đóng điện trở phụ vào mạch phần ứng:
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Tốc độ động cơ khi giảm điện áp mạch phần ứng:
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Từ các số liệu đã xác định trên, vẽ đường đặc tính cơ tự nhiên (TN) và các đặc tính cơ nhân tạo (NTR) và (NTU) như sau: 
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	a.
	Đặc tính cơ tự nhiên (TN) và đặc tính cơ nhân tạo (NTR) khi đóng điện trở phụ:
	0,75
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	b.
	Đặc tính cơ tự nhiên (TN) và đặc tính cơ nhân tạo (NTU) khi giảm điện áp phần ứng:
	0,75
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	Tốc độ định mức:
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Moment định mức:
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Moment cản trên trục động cơ khi kéo tải:
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Từ phương trình đặc tính cơ - điện tự nhiên của động cơ:
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Suy ra thông số mạch từ của động cơ:
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Thay vào phương trình đặc tính cơ nhân tạo khi động cơ mang tải và đóng điện trở phụ, suy ra tốc độ góc động cơ:
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Vậy tốc độ quay cần tìm của động cơ:
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: 


Cao đẳng 


Học phần: 


Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 16CĐ-ĐĐT (HL2)
Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (3,0đ)
Trình bày và phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi điện trở mạch ngoài phần ứng đối với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập hoặc song song. Vẽ đồ thị họ đặc tính cơ nhân tạo tương ứng.
Câu 2: (4,0đ)
Cho một động cơ một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức như sau:

Uđm=110V, Pđm=1,5KW, Iđm=17A, nđm=1800 vòng/phút.
Hãy biểu diễn đường đặc tính cơ tự nhiên (TN) của động cơ trên cùng một hệ trục tọa độ với:

a). Đường đặc tính cơ nhân tạo (NTR) của động cơ trong điều kiện đóng điện trở phụ 0,9( vào mạch phần ứng nhưng giữ nguyên giá trị điện áp cấp cho động cơ.

b). Đường đặc tính cơ nhân tạo (NTU) của động cơ trong điều kiện giảm điện áp mạch phần ứng xuống còn 75% so với định mức mà không đóng thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng.

Câu 3: (3,0đ)
Một động cơ một chiều kích từ song song có các thông số định mức: Uđm=220V, Pđm=16KW, Iđm=45A, nđm=1500 vòng/phút, làm việc trong một nguồn điện một chiều 220V có công suất vô cùng lớn. Biết rằng điện trở mạch phần ứng của động cơ là 0,32(.

Hãy xác định tốc độ quay của động cơ khi người ta thực hiện đóng điện trở phụ có trị số 0,65( vào mạch phần ứng trong điều kiện động cơ kéo phụ tải bằng 50% phụ tải định mức của động cơ.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: 


Cao đẳng 


Học phần: 


Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 16CĐ-ĐĐT (HL2)
Ngày thi:  ____ /____ / 2018


	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a.
	Ảnh hưởng của điện trở mạch ngoài phần ứng
Giả thiết Uư và 
[image: image20.wmf]f

 là không đổi. Khi thay đổi điện trở mạch phần ứng theo hướng tăng Rp (vì Rư là trị số không thay đổi được), khi đó:

Tốc độ không tải lý tưởng không đổi:
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Độ cứng đặc tính cơ thay đổi tỷ lệ với trị số Rư + Rp (kéo theo độ dốc đặc tính cơ thay đổi tương ứng)


( = - 
[image: image22.wmf]2

(.)

upi

K

RR

f

+

 biến thiên

Khi Rpi  càng lớn thì ( càng nhỏ tức là đặc tính cơ càng dốc. Ứng với Rp=0 ta có đặc tính cơ tự nhiên ứng với độ cứng tự nhiên:
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Vậy khi thay đổi điện trở phụ Rp trên mạch phần ứng theo hướng tăng được một họ các đường đặc tính nhân tạo có cùng tốc độ không tải (0 nhưng độ dốc thay đổi theo hướng tăng, độ cứng càng giảm.
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	b. 
	Đồ thị họ đặc tính cơ nhân tạo khi thay đổi điện trở mạch ngoài phần ứng
Dựa vào đồ thị dưới, thì ứng với một phụ tải nhất định (Mc) thì nếu giá trị Rp tham gia vào mạch phần ứng càng lớn thì tốc độ động cơ càng giảm, đồng thời dòng điện ngắn mạch (Inm) và moment ngắn mạch (Mnm) càng nhỏ. Tính chất này được ứng dụng để hạn chế dòng điện mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xuống dưới tốc độ cơ bản.
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	Tốc độ định mức của động cơ:
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Moment định mức:
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Điện trở mạch phần ứng và hệ số KΦ  của động cơ:
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Tốc độ không tải lý tưởng:
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Tốc độ động cơ khi đóng điện trở phụ vào mạch phần ứng:
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Tốc độ động cơ khi giảm điện áp mạch phần ứng:
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Từ các số liệu đã xác định trên, vẽ đường đặc tính cơ tự nhiên (TN) và các đặc tính cơ nhân tạo (NTR) và (NTU) như sau: 
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	a.
	Đặc tính cơ tự nhiên (TN) và đặc tính cơ nhân tạo (NTR) khi đóng điện trở phụ:
	0,75
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	b.
	Đặc tính cơ tự nhiên (TN) và đặc tính cơ nhân tạo (NTU) khi giảm điện áp phần ứng:
	0,75
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	Tốc độ định mức:
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Moment định mức:
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Moment cản trên trục động cơ khi kéo tải:
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Từ phương trình đặc tính cơ - điện tự nhiên của động cơ:
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Suy ra thông số mạch từ của động cơ:
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Thay vào phương trình đặc tính cơ nhân tạo khi động cơ mang tải và đóng điện trở phụ, suy ra tốc độ góc động cơ:



[image: image38.wmf]22

2200,320,65

.50,94139,15/

()1,311,31

up

dm

c

dmdm

RR

U

Mrads

KK

w

ff

+

+

=-=-=


Vậy tốc độ quay cần tìm của động cơ:
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Họ đặc tính cơ (nhân tạo) của động cơ điện một chiều kích từ độc lập


hoặc song song khi thay đổi điện trở mạch phần ứng.
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Họ đặc tính cơ (nhân tạo) của động cơ điện một chiều kích từ độc lập (hoặc song song) khi thay đổi điện áp đặt vào phần ứng.
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