Câu 1: Để đóng, cắt mạch điện cho phụ tải là lò nung thì contactor được chọn theo chế độ:

a. AC1.
b. AC2.
c. AC3.
d. AC4.

Câu 2: Khả năng cắt của một CB là:

a. Giá trị dòng điện làm cho CB cắt tức thời.

b. Giá trị dòng điện làm cho CB cắt quá tải.
c. Giá trị dòng điện sự cố lớn nhất mà CB có thể cắt được mà không bị hư hỏng.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Dùng đồng hồ VOM để đo điện trở. Nếu giá trị điện trở cần đo nhỏ mà ta chọn thang đo quá lớn x10K thì:

a. Kim đồng hồ lên và chỉ 0.
b. Kim đồng hồ không lên và chỉ vô cực.
c. Kim đồng hồ  lên và chỉ vô cực.
d. Cả a và b đều đúng.

Câu 4: Một động cơ KĐB ba pha đấu hình sao và mắc vào nguồn ba pha dùng amper kìm đo 1 dây thì giá trị đo được là 5A . Nếu dùng amper kìm kẹp cả ba dây để đo thì giá trị đo được sẽ là:

a. 15A  

b. 0 A

c. 5
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Câu 5: Khi động cơ đang kéo tải nặng không nên đảo chiều quay trực tiếp động cơ vì:

a. Có thể lảm gãy trục động cơ.

b. Dòng điện hãm lớn có thể tác động ngắt các khí cụ điện bảo vệ quá dòng.

c. Thời gian đảo chiều lâu, tăng tổn hao nhiệt, giảm tuổi thọ cách điện động cơ.

d. Tất cả các lý do trên.
Câu 6: Để thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc người ta thay đổi thông số nào sau đây: 

a. Thay đổi số đôi cực p hoặc thay đổi tần số f.
b. Thay đổi giá trị điện áp đặt vào bộ dây stator động cơ.
c. Thay đổi giá trị dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ.
d. Thay đổi giá trị điện áp và dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ.
Câu 7: Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc yêu cầu lúc khởi động điện áp đặt đặt vào bộ dây stator động cơ giảm (3 lần, dòng điện khởi động giảm 3 lần. Người ta phải chọn phương pháp khởi động nào sau đây:

a. Khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
b. Khởi động đổi nối Y/(.
c. Khởi động qua cuộn kháng.
d. Khởi động qua điện trở.
Câu 8 : Kiểm tra mạch động lực điều khiển động cơ ba pha có công suất Pđm = 7 KW, Y/( - 380V/220 V, 2p = 4, người ta dùng đồng hồ VOM để thang đo điện trở chọn giai đo nào sau đây thì hợp lý:

a. x 10K

b. x 10

c. x 1K
d. x 1

Câu 9: Lắp ráp một tủ điện điều khiển trong công nghiệp, cần kiểm tra cách điện của tủ điện người ta sử dụng thiết bị nào sau đây:

a. Sử dụng đồng hồ VOM để thang đo điện trở giai X 10K

b. Sử dụng đồng hồ VOM đề thang đo điện áp AC giai 1000 V

c. Sử dụng bút thử điện để thử vỏ tủ điện (khi tủ điện đã được cấp điện)

d. Sử dụng đồng hồ Megaohm  

Câu 10: Mạch điện điều khiển của một tủ điện công nghiệp phải dùng máy biến áp một pha dạng cách ly để:

a. Giảm điện áp phù hợp với thiết bị trong mạch điều khiển. 
b. Ra nhiều cấp điện áp khác nhau để cấp điện cho các thiết bị trong mạch điều khiển.
c. An toàn cho người vận hành và phù hợp với điện áp thiết bị trong mạch điều khiển.
d. Tất cả a, b, c, đều đúng.
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