Kiểm tra
[bookmark: _GoBack]Cho ĐCKĐB 3 pha có Pđm = 35 Hp. Nguồn cung cấp có áp dây 380 V – 50 Hz. Điện áp định mức là 380V. Biết hiệu suất định mức của động cơ là 0,9 và hệ số công suất định mức là 0,86. Động cơ vận hành 24 giờ/ngày, tần số đóng ngắt 2 lần/giờ. Dự kiến tuổi thọ contactor là 10 năm. 
Hãy chọn công tắc tơ cho động cơ trên.
[image: ]
image1.png
Control of 3-phase asynchronous squirrel cage motors with breaking whilst running.

The current broken (Ic) in category AC-3 is equal to the rated operational current (le) of the motor.
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