 Cảm biến chuyển động   
CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TẦM XA KM-P314 ( thay cho PA-465 PIR)
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Cảm biến quang thu phát chung
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Cảm biến từ  TL 05MC1
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Cảm biến nhiệt
LM 35
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Cảm biến đo nhiệt
CẢM BIẾN NHIỆT (đầu dò nhiệt) E52MY-PT10C
Platinum-resistance thermometer
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Máy đo nhiệt K3MA-L-C 100-240VAC
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Cảm biến đo tần số K3MA-F – A2
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Cảm biến đa năng Timer/counter Autonics	CT6M-2P
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Đầu báo khói THAY CHO PA465
· Mã sản phẩm
· C-9102
· 
· Thương hiệu
· GST
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K3MA-LC 100-240VAC
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K3MA-FA2  100-240VAC
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Mã số : UP30S-10AA/AC

Đặt mua
- Cảm biến từ vuông , loại 2 dây.
- Điện áp sử dụng: 220 VAC.
- Dạng ngõ ra: NO / NC.
- Khoảng cách phát hiện: 10 / 15 mm.
- Kích thước:
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