UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
       TRÖÔØNG CAO ÑẲNG KỸ THUẬT                            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
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       LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HỒ CHÍ MINH
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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

BAÄC ÑAØO TAÏO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Hoïc phaàn:  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Hoïc kyø:
 I
 
           Naêm hoïc: 2015 – 2016
Lôùp : 14TC- Đ


Ngaøy thi:

Thôøi gian laøm baøi:  90 phuùt 

Ñeà 1 ( Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Caâu 1: (5 ñieåm)
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Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha bán điều khiển với tải là thuần trở như hình 1, có các thông số sau: UAC = 100V; Rt = 1(;  ( = 600. 

Hình 1: Sơ đồ chỉnh lưu cầu 1 pha bán điều khiển
a/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu như hình 1. (2 ñieåm)
b/ Tính trị trung bình của: điện áp tải, dòng tải , dòng qua tiristor, dòng qua điốt của mạch chỉnh lưu






(3 ñieåm)
Caâu 2: (5 ñieåm)

Cho maïch nghòch löu ñoäc laäp nguoàn doøng 3 pha nhö hình 2õ. Trình baøy  nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch vaø veõ ñoà thò doøng ñieän iA, iB, iC ngoõ ra treân taûi.
Hình 2: Maïch nghòch löu ñoäc laäp nguoàn doøng 3 pha
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
       TRÖÔØNG CAO ÑẲNG KỸ THUẬT                            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
       LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HỒ CHÍ MINH

ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

BAÄC ÑAØO TAÏO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Hoïc phaàn:  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Hoïc kyø:
 I
 
           Naêm hoïc: 2015 – 2016
Lôùp : 14TC- Đ


Ngaøy thi:

Thôøi gian laøm baøi:  90 phuùt 
Ñeà 2  ( Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Caâu 1: (3,5 ñieåm)

Cho sô ñoà maïch chænh löu caàu 3 pha duøng điốt vôùi taûi laø thuaàn trở như hình 1. 

a/  Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu, vieát bieåu thöùc tính giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp ra treân taûi 



(2,5đ)



b/  Veõ daïng soùng ñieän aùp ngoõ vaøo, daïng soùng ñieän aùp ngoõ ra cuûa maïch chænh löu.











(1đ)




Hình 1: Sô ñoà maïch chænh löu caàu 3 pha duøng điốt
Caâu 2: (3,5 ñieåm)

Trình bày khái nieäm,  nguyên lý và sơ đồ khối cuûa boä bieán taàn giaùn tieáp.

Caâu 3: (3 ñieåm)

Trình bày phaân loaïi caùc daïng nghòch löu ñoäc laäp? Taïi sao moät soá phuï taûi xoay chieàu khoâng söû duïng nguoàn ñieän xoay chieàu töø löôùi ñieän maø söû duïng nguoàn ñieän xoay chieàu cuûa maïch nghòch löu ñoäc laäp?
TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MOÂN
       
              GV RA ĐỀ 
    
ĐÁP ÁN CHI TIẾT - ĐỀ 1

MÔN: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Caâu 1: (5 ñieåm)
a/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu trên.

· ôû baùn kì(+) vaø neáu T1 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G thì T1 daãn ñieän , doøng ñieän ñi töø A qua T1→ Rt→ D2→ B 

(0,75đ)
· ôû baùn kì (-) neáu T2 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G thì T2 daãn, doøng ñieän ñi töø B → T2→ Rt→ D1→A 



(0,75đ)
     Trong maïch naøy sau khi SCR ñöôïc kích, SCR seõ duy trì traïng thaùi daãn cho heát baùn kì (+), (-) thì SCR seõ taét.. Ôû nhöõng baùn kì (+)(-) tieáp theo phaûi coù xung kích tieáp caáp cho cöïc G thì SCR môùi daãn ñieän. 

(0,5đ)
b/ Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt của mạch chỉnh lưu

- Trị trung bình của điện áp tải: 
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- Trị trung bình của dòng tải:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:
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Caâu 2: (5 ñieåm)

Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

- Giaû söû ôû traïng thaùi ban ñaàu caëp T1, T6 ñang môû daãn ñieän trong khoaûng thôøi gian 
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, doøng ñieän Id chaïy töø nguoàn ñieän qua T1 ->ZA qua ZC qua T6 veà nguoàn aâm.Ta coù: iA = Id ; iC = -Id ; iB = 0. Caùc tuï ñieän C1 , C3 ñöôïc naïp ñieän vôùi baûn cöïc döông. Ñieän aùp treân tuï ñieän naøy laø uc1 , uc3. 






(0,75ñ)

- Taïi thôøi ñieåm 
[image: image6.wmf]3
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 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T2. T2 môû ra seõ laøm cho ñieän aùp uc1 treân tuï ñieän C1 trôû thaønh ñieän aùp ngöôïc ñaët leân T1 vaø khoùa T1 laïi, sau moät quaù trình ngaén haïn doøng ñieän pha A, iA giaûm veà trò soá 0. Luùc naøy ta coù doøng ñieän Id chaïy theo maïch töø cöïc döông nguoàn qua T2 qua ZB ->ZC  qua T6 veà cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän. Luùc naøy doøng ñieän pha B laø iB taêng töø trò soá 0 ñeán giaù trò Id, ta coù: iA=0 , iB=Id, iC=-Id. 











(0,75ñ)

- Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T4. Khi T4 môû daãn ñieän thì T6 chòu ñieän aùp ngöôïc uc3 neân T6 khoùa laïi. Sau moät giai ñoaïn ngaén doøng iC giaûm ñeán trò soá =0. Doøng ñieän nguoàn Id chaïy theo maïch töø cöïc döông cuûa nguoàn qua T2 qua ZB qua ZA qua T4 veà cöïc aâm nguoàn. Doøng ñieän iA cuûa pha A taêng töø giaù trò 0 theo chieàu ngöôïc laïi ñeán giaù trò –Id ta coù: iA=-Id , iB=Id, iC=0. 




(0,5ñ)

- Taïi thôøi ñieåm 
[image: image8.wmf]p

q
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 cho xung ñieàu khieån môû T3 , T3 môû ra laøm cho T2 bò khoùa laïi vì chòu ñieän aùp ngöôïc –uc2. Doøng ñieän iB cuûa pha B giaûm veà 0 sau moät thôøi gian ngaén. Doøng ñieän Id cuûa nguoàn luùc naøy chaïy töø cöïc döông nguoàn qua T3 -> Z​C qua ZA qua T4 veà cöïc aâm cuûa nguoàn doøng ñieän ic cuûa pha C taêng töø giaù trò baèng 0 ñeán trò soá Id. Ta coù iA=-Id , iB=0 , iC=Id,. 








(0,5ñ)

- Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T5 thì T4 bò khoùa laïi ta coù iA=0 , iB=-Id , iC=Id. 







(0,5ñ)

 - Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung ñieàu khieån môû T1 ->T3 bò khoùa laïi neân ta coù : iA=Id , iB=-Id, iC=0. Ta cho T6 môû daãn ñieän thì T5 khoùa laïi. Quaù trình laøm vieäc cuûa maïch nghòch löu laëp laïi nhö baét ñaàu töø thôøi ñieåm 
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(0,5ñ)

+Ñoà thò doøng ñieän iA, iB, iC ngoõ ra treân taûi.


[image: image12]
ĐÁP ÁN CHI TIẾT - ĐỀ 2
MÔN: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Caâu 1: (3,5 ñieåm)


+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

Treân sô ñoà ta ñaùnh daáu caùc ñieåm chuyeån maïch töï nhieân, ñoù laø caùc ñieåm maø caùc ñöôøng ñieän aùp pha uA, uB, uC caét nhau:θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7,… 

(0,5đ)
 Vaäy khi: 

θ1≤θ<θ2 : UA (+), UB (-)  →  D1, D5 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D1→tải→D5 về nguồn (-)→ ut =uAB 








(0,25ñ)

θ2≤θ<θ3 : UA (+), UC (-)  →  D1, D6 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D1→tải→D6 về nguồn (-)→ ut =uAC 








(0,25ñ)

θ3≤θ<θ4 : UB (+), UC (-)  →  D2, D6 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D2→tải→D6 về nguồn (-) → ut =uBC 







(0,25ñ)

θ4≤θ<θ5 : UB (+), UA(-)  →  D2, D4 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D2→tải→D4 về nguồn (-)  → ut =uBA 







(0,25ñ)

θ5≤θ<θ6 : UC (+), UA(-)  →  D3, D4 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D3→tải→D4 về nguồn (-)  → ut =uCA







 (0,25ñ)

θ6≤θ<θ7 : UC (+), UB(-)  →  D3, D5 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D3→tải→D5 về nguồn (-)  → ut =uCB 







(0,25ñ)

Giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu: 



(0,5đ)
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UAC: ñieän aùp pha

b/  Veõ daïng soùng ñieän aùp ngoõ vaøo, daïng soùng ñieän aùp ngoõ ra cuûa maïch chænh löu naøy.

[image: image14.wmf]UA

UB

UC

1

2

3

4

5

6

7

8

u

u

d 

u

ab

u

ac

u

bc

u

ba

u

ca

u

cb

u

ab


Caâu 2: (3,5 ñieåm)

+Khaùi nieäm :

Boä bieán taàn laø boä bieán ñoåi taàn soá f1 ( thöôøng laø taàn soá ñieän aùp löôùi ñieän 50 Hz) sang moät taàn soá f2 coù theå ñieàu chænh ñöôïc (0,5ñ). 
Boä bieán taàn giaùn tieáp ñöôïc caáu taïo töø boä chænh löu, khaâu loïc trung gian vaø boä nghòch löu 


(0,5ñ)


+Nguyên lý hoạt động của biến tần 

  
Nguồn điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn một chiều(0,5đ) . Nhờ vậy, hệ số công suất cos ( của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) (0,5đ). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ.                                    (0,5đ)


 +Sơ đồ khối: (1đ)
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Caâu 3: (3 ñieåm)
Tuyø theo cheá ñoä laøm vieäc cuûa nguoàn moät chieàu cung caáp maø nghòch löu ñoäc laäp ñöôïc phaân loaïi laø nghòch ñoäc laäp nguoàn aùp hay  nghòch löu doøng ñieän (0,5ñ)

Phuï taûi cuûa nghòch löu ñoäc laäp coù theå laø moät taûi xoay chieàu baát kì. Tuy nhieân coù moät daïng phuï taûi ñaëc bieät caáu taïo töø 1 maïch voøng dao ñoäng, trong ñoù ñieän aùp hoaëc doøng ñieän coù daïng dao ñoäng hình sin yeâu caàu moät loaïi nghòch löu rieâng, goïi laø nghòch löu coäng höôûng. Nghòch löu coäng höôûng coù theå laø loaïi nguoàn aùp vaø cuõng coù theå laø loaïi nguoàn doøng 






(1,25ñ)


Moät soá phuï taûi xoay chieàu khoâng söû duïng nguoàn ñieän xoay chieàu  töø löôùi ñieän maø söû duïng nguoàn ñieän xoay chieàu cuûa maïch nghòch löu ñoäc laäp vì :Nghòch löu ñoäc laäp laø thieát bò duøng ñeå bieán ñoåi nguoàn ñieän moät chieàu thaønh nguoàn ñieän xoay chieàu coù taàn soá mong muoán, caáp cho phuï taûi xoay chieàu laøm vieäc ñoäc laäp coù yeâu caàu veà taàn soá, ñieän aùp rieâng . 





(1,25ñ)

UIN = UAC
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