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Đề số 1

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm)
Cho sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, có các thông số: 
U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5. 
	Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua diode ? 
[image: ]
Hình 1: Sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ
Câu 2: (2 điểm)
Cho bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha như hình 2, được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi diode là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.
Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua diode và điện áp ngược cực đại mà mỗi diode phải chịu ?
[image: ]
Hình 2: Bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha

[bookmark: _GoBack]Câu 3: (2 điểm)	
Nghịch lưu độc lập là gì? Phân loại nghịch lưu độc lập theo tính chất của nguồn một chiều đầu vào, theo tính chất của tải ?
Câu 4: (2 điểm)
Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR như hình 3, hãy nêu nguyên lý hoạt động của mạch và vẽ giản đồ dòng áp ngõ ra ?
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Hình 3: Bộ chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR

Các xung điều khiển iG1, iG3 xuất hiện sau u2 một góc 

				  iG2, iG4 xuất hiện sau u2 một góc 
Câu 5: (2điểm)
Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?
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	Trong trường hợp lý tưởng ta có:  

Với trường hợp đang xét:

Trị trung bình của dòng chảy qua  diode.

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
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	Nghịch lưu độc lập là những bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện một chiều thành nguồn điện xoay chiều, cung cấp cho phụ tải xoay chiều, làm việc độc lập. Khái niệm làm việc độc lập nghĩa là phụ tải không có liên hệ trực tiếp với lưới điện. Như vậy các bộ nghịch lưu có chức năng ngược với các bộ chỉnh lưu.
- Tùy theo chế độ làm việc của nguồn một chiều cung cấp mà nghịch lưu độc lập được phân loại là nghịch lưu độc lập nguồn áp, nghịch lưu độc lập nguồn dòng. 
- Phụ tải của nghịch lưu độc lập có thể là một tải xoay chiều bất kỳ. Tuy nhiên có một dạng phụ tải đặc biệt cấu tạo từ một mạch vòng dao động, trong đó điện áp hoặc dòng điện có dạng dao động hình sin yêu cầu một loại nghịch lưu riêng, gọi là nghịch lưu cộng hưởng. Nghịch lưu cộng hưởng có thể là loại nguồn áp và cũng có thể là loại nguồn dòng.
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*  Nguyên lý:

-  Trong khoảng  T1, T3 phân cực thuận

-  Trong khoảng u2 < 0 T2, T4 phân cực thuận
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	· Nghịch lưu cộng hưởng là các bộ biến đổi đặc biệt thường dùng thyristor. Đặc điểm cơ bản của nghịch lưu cộng hưởng là có phụ tải là một mạch vòng dao động với dòng hoặc áp có dạng hình sin, do đó các thyristor trên sơ đồ sẽ chuyển mạch tự nhiên.
· Nghịch lưu cộng hưởng thường được dùng để tạo dòng điện, điện áp gần sin với tần số tương đối cao (từ vài trăm Hz đến 30kHz). Nghịch lưu cộng hưởng có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực gia nhiệt cảm ứng, nấu luyện thép cảm ứng, trong đó dòng điện cảm ứng trong các vật liệu sắt từ cung cấp năng lượng làm tăng nhiệt độ của vật, không cần đến sự tiếp xúc giữa nguồn nhiệt với vật bị nung nóng. 
· Nghịch lưu cộng hưởng chính là nguồn cấp năng lượng với hiệu suất cao trong các thiết bị tôi cao tần, lò nấu thép cảm ứng,… nghịch lưu cộng hưởng cũng được dùng trong các thiết bị quấy thép đang nóng chảy.
· Quá trình điện từ trong nghịch lưu cộng hưởng khá phức tạp vì thông số của phụ tải thay đổi trong một phạm vi rộng.
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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