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Bước 1 :  Vẽ sơ đồ nguyên lý

· Gọi chương trình Capture CIS 
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· Khi đã vào chương trình, chọn biều tượng NEW trên góc trái màn hình

· Đặt tên cho mạch ( dự án), chọn thư mục lưu, bấm ok
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· Bấm vào biểu tượng Place Part trên thanh công cụ để lấy sơ đồ linh kiện
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· Chọn Add Library, chọn DISCRETE(nếu đã có sẵn, không thực hiện bước này)
· Chọn DISCRETE trong libraries, gõ R trong Part, chọn ok

· Nếu mạch có nhiều điện trở chỉ việc click liên tiếp trong giao diện sơ đồ mạch ta sẽ có các điện trở theo số thứ tự
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·  Chọn DISCRETE trong libraries, gõ Resistor var trong Part, chọn ok
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· Chọn DISCRETE trong libraries, gõ DIODE trong Part, chọn ok
[image: image7.png]LS Orcad Capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]
T Fle Edk Vew Place Macro Accessores Optons Window Hep

N —

Place Part.

Part List

Cancel

DFORM
DFOS/5M
DFOBM
DFOES/5M
DF10M
DF105/5M
DF2EDLDPDT
DF2E DPDT

Lirares: ' Graphic
ANALDG © Nomal
(ARITHMETIC

BUSDRIVERTRANSCEIVE @ Cur

CONNECTOR
Design Cache | Packaging

DEVICE
> Fattsper Pkg: 1

DISCRETE |
ELECTROMECHANICAL
e Pt

Lgher1 [ pre—
MECHANICAL ) | e

Add Lirary.

Remave Library

Pat Search.

e —

D?

+

o itms seected

2|8

=|ulo|Olx|/ %]





· Chọn DISCRETE trong libraries, gõ S2006/TO trong Part, chọn ok
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· Chọn DISCRETE trong libraries, gõ CAP NP trong Part, chọn ok
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· Chọn ELECTROMECHANICAL trong libraries, gõ MOTOR AC trong Part, chọn ok
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· Chọn CONNECTOR trong libraries, gõ HEADER 2 trong Part, chọn ok
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· Sau khi thực hiện chọn linh kiện ta có các linh kiện như sau
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· Một số linh kiện phải xoay lại khi ta bố trí lại sơ đồ nguyên lí, ta chỉ việc chọn đối tượng, click chuột phải, chọn lệnh Rotate
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- Sau khi bố trí linh kiện ta bấm biểu tượng Place Wire trên thanh công cụ để nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lí, sau đó ta chỉ cần bấm chuột nối tuần tự 2 điểm cần nối mạch.
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Bước 2 : Kiểm tra sơ đồ nguyên lý và tạo liên kết cho chương trình vẽ mạch in tự động

· Bấm Restore down trên góc phải màn hình để thu nhỏ giao diện sơ đồ nguyên lí
· Bấm chọn giao diện PCB ta có giao diện sau
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· Bấm vào biểu tượng DRC để kiểm tra mạch
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· Bấm vào biểu tượng CREATE NETLIST
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·  Chọn thẻ Layout 
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· Bấm ok để lưu lại mạch đã thực hiện
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· Bấm nút Minimize ở trên góc phải màn hình, ẩn giao diện capture Cis

Bước 3 : Vẽ mạch in tự động

· Mở chương trình Layout Plus
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· Chọn NEW
· Chọn DEFAULT.TCH ( chọn mặc định), chọn OPEN
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· Chọn file NETLIST.MNL “ DIEU CHINH TOC DO DONG CO “ được tạo từ CAPTURE CIS, chọn OPEN
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· Chọn SAVE để lưu lại 
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· Bấm Link existing footprint to component ..
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· Chọn dạng chân linh kiện tương ứng 
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· Khi hòan thành chọn chân linh kiện ta sẽ có sơ đồ mạch sau
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· Bấm vào biểu tượng Conect mode để ẩn đường nối mạch
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- Bố trí lại vị trí linh kiện cho phù hợp bằng cách chọn đối tượng kéo thả vào vị trí mong muốn .

- Chọn biểu tượng OBSTACLE TOOL, click phải chuột chọn NEW, vẽ khung bao giới hạn
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- Bấm VIEW SPREADSHEET, chọn strategy, chọn Route Layer
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· Chọn các lớp mạch in không sử dụng 
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· Click phải chuột vào các lớp đã chọn, chọn properties, tháo bỏ dấu check 

Routing Enabled
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-Vào menu Options, chọn system settings, check chọn Millimeters
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- Vào menu Auto, chọn Autoroute, chọn Board
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- Máy tự động thực hiện chạy mạch in, khi hòan thành có sơ đồ mạch in như sau
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· Để đặt tên cho bảng mạch ta chọn biểu tượng  T (text) , click chuột phải chọn new rồi gõ tên bảng mạch vào text string 
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Bước 4: Phủ đồng chống nhiễu
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BÀI 1

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE) VEÕ MAÏCH CHÆNH LÖU VÀ OÅN AÙP 
MUÏC TIEÂU : 

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch chænh löu vaø oån aùp ñieàu chænh ñöôïc.

I. Duïng cuï - thieát bò thực tập:

1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý 
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II. Nội dung thực hành :

1. Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän

BÀI 2

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD (CAPTURE) VEÕ MAÏCH ÑEØN CHỚP 12 BOÙNG 
MỤC TIÊU :  

- Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñeøn 12 boùng coù ñieàu chænh
I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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II. Nội dung thực hành :

1. Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän

BÀI 3

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD (CAPTURE, LAYOUT PLUS) VEÕ MAÏCHÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN TROØN DUØNG THYRISTOR
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch chænh ñoä saùng ñeøn troøn duøng Thyristor .

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1. Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän

BÀI 4

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS )

VEÕ MAÏCH TRÔØI TOÁI ÑEØN SAÙNG
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch trôøi toái ñeøn saùng, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in .

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in

BAØI 5

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS ) VEÕ MAÏCH TAÏO XUNG DUØNG IC LM555
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän maïch taïo xung duøng IC LM555, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in .

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in


[image: image45]
II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
BÀI 6 
DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS ) VEÕ MAÏCH ÑEØN SAÙNG LAN DAÀN DUØNG IC555 vaØ  IC4017
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñeøn saùng lan daàn duøng IC LM555 vaø IC 4017, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
[image: image46.emf]LED
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
BAØI 7

DUØNG ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS ) VEÕ MAÏCH 

ÑEØN SAÙNG ÑUOÅI DUØNG IC555 VAØ IC 74164
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñeøn saùng ñuoåi duøng IC LM555 vaø IC 74164, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
BAØI 8

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS )  VEÕ MAÏCH INVERTER (DUØNG TRANSISTOR)
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch Inverter, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in.
I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
BAØI 9

DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS ) VEÕ MAÏCH INVERTER (DUØNG IC)

MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch Inverter, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in.
I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in 
[image: image53.png]



II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
BAØI 10
DUØNG CHÖÔNG TRÌNH ORCAD ( CAPTURE, LAYOUT PLUS )

VEÕ MAÏCH NGUOÀN AUTOVOLT
MỤC TIÊU :  

-
Reøn luyeän kyõ naêng cho sinh vieân söû duïng thaønh thaïo chöông trình Capture, Layout Plus vaø Pspice trong boä phaàn meàm Orcad, veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch Autovolt, sau ñoù chuyeån sang sô ñoà maïch in.
I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :
1. Maùy vi tính

2. Sơ đồ mạch nguyên lý
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3. Sơ đồ mạch in
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II. Nội dung thực hành :

1.Tìm choïn linh kieän
2. Saép xeáp linh kieän
3. Noái chaân linh kieän
4. Kieåm tra loãi
5. Thieát keá maïch in
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