Baøi 1: ñeøn giao thoâng

Baûng Phaân Boá Caùc Thieát Bò I/O

	Input
	Thieát bò
	Output
	Thieát bò

	0.00
	Nuùt nhaán Reset
	10.00
	Đèn Xnb

	0.01
	Nuùt nhaán Start
	10.01
	Đèn Vnb

	
	
	10.03
	Đèn Ñnb

	
	
	10.05
	Đèn  Xñt

	
	
	10.06
	Đèn Vñt

	
	
	10.07
	Đèn Ññt
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Baøi 2:   motor khôûi ñoäng thuaän nghòch chaïy sao_tam giaùc
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Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết Bị
	Output
	Thiết Bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây thuận

	0.01
	Nút nhấn kđ thuận
	10.01
	Cuộn dây nghịch

	0.02
	Nút nhấn kđ nghịch
	10.02
	Cuộn dây kđ sao

	
	
	10.03
	Cuộn dây kđ tam giác
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Baøi 3:  Maïch ñoá vui

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Đèn báo TS1

	0.01
	Nút nhấn thí sinh 1
	10.01
	Đèn báo TS2

	0.02
	Nút nhấn thí sinh 2
	10.02
	Đèn báo TS3

	0.03
	Nút nhấn thí sinh 3
	10.03
	Đèn báo TS4

	0.04
	Nút nhấn thí sinh 4
	10.04
	Chuông báo
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Baøi  4:    Choùp taét 10 laàn chu kyø 1s
Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O

	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Đèn báo

	0.01
	Nút nhấn Start
	200.00
	Tiếp điểm phụ
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Baøi 5:   2 motor, M1 bom dau boi trôn, M2 chaïy thuaän nghòch

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O

	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây m1

	0.01
	Nút nhấn Start
	10.01
	Đèn báo

	0.02
	Nút nhấn kđ thuận
	10.02
	Cuộn dây m2 thuận

	0.03
	Nút nhấn kđ nghịch
	10.03
	Cuộn dây m2 nghịch


[image: image7.png]TR00S Tihaoat 1007
001
st
1007
o
Thioor s 1003
1008
a ™
o2
2
ooz oo 008
1005
1005
e ™
3
=
oot oo
Tz
1009
L9
o

End

o

Xt

Tiner

Tiner rumber

Setvaie

e

Tiner

Tiner rumber

Setvaae

oo




Baøi 6    maïch phaân loaïi saûn phaåm cao thaáp

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây kéo băng tải

	0.01
	Nút nhấn Start
	10.01
	Cuộn dây m1

	0.02
	Cảm biến sensor 2
	10.02
	Cuộn dây m2

	0.03
	Cảm biến sensor 3
	200.00
	Tiếp điểm phụ
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Baøi 7:  Maïch khôûi ñoäng M1->30s->M2….M4

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O

	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây m1

	0.01
	Nút nhấn start1
	10.01
	Cuộn dây m2

	0.02
	Nút nhấn start2
	10.02
	Cuộn dây m3

	0.03
	Nút nhấn start3
	10.03
	Cuộn dây m4

	0.04
	Nút nhấn start4
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Baøi 8:  Maïch ñeám taùo
Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Stop
	10.00
	Cuộn dây m1

	0.01
	Cảm biến 1
	10.01
	Cuộn dây m2

	0.02
	Cảm biến 2
	200.00
	Tiếp điểm phụ

	0.03
	Nút nhấn Reset
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Baøi 9:   Saùng daàn taét daàn 6 boùng

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Stop
	200.00
	Tiếp điểm phụ

	0.01
	Nút nhấn start
	
	

	0.02
	Nút nhấn Reset
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Baøi 10:   6 boùng chaïy ñuoåi 2 boùng

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O

	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Đèn 1

	0.01
	Nút nhấn Start
	10.01
	Đèn 2

	
	
	10.02
	Đèn 3

	
	
	10.03
	Đèn 4

	
	
	10.04
	Đèn 5

	
	
	10.05
	Đèn 6

	
	
	200.00
	Tiếp điểm phụ
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Baøi 11:  7 boùng chaïy ñuoåi 1 boùng
Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn stop
	200.00
	Tiếp điểm phụ

	0.01
	Nút nhấn Start
	
	

	0.02
	Nút nhấn Reset
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Baøi 12: Saùng daàn taét daàn 7 boùng
Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nuùt nhaán Stop
	200.00
	Tieáp ñieåm phuï

	0.01
	Nuùt nhaán Start
	
	

	0.02
	Nuùt nhaán Reset
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Baøi 13:   boàn chöùa xaû VA/VB

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn reset
	10.00
	Thiết bị đk VA

	0.01
	Nút nhấn Start
	10.01
	Thiết bị đk VB

	0.02
	Cảm biến MAB
	10.02
	Cuộn dây động cơ
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Baøi 14:   cöûa töï ñoäng

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị


	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây thuận

	0.01
	Cảm biến 1
	10.01
	Cuộn dây nghịch

	0.02
	Công tắc hành trình
	
	

	0.03
	Cảm biến 2
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Baøi 15:   ñieàu khieån heä thoáng maùy khoan

Bảng Phân Bố Các Thiết Bị I/O
	Input
	Thiết bị
	Output
	Thiết bị

	0.00
	Nút nhấn Reset
	10.00
	Cuộn dây m1

	0.01
	Nút nhấn Start1
	10.01
	Đèn nội bộ

	0.02
	Nút nhấn Start 2
	10.02
	Cuộn dây m2

	0.03
	Cảm biến vị trí
	10.03
	Cuộn dây m3 thuận

	0.04
	Nút nhấn stop m3
	10.04
	Cuộn dây m3 nghịch

	0.05
	Nút nhấn start 3 thuận
	10.05
	Cuộn dây m4 quay xuống

	0.06
	Nút nhấn Start 3 nghịch
	10.06
	Cuộn dây m4 quay lên

	0.07
	Công tắc hành trình 1
	200.00
	Tiếp điểm phụ

	0.08
	Công tắc hành trình 2
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Baøi 16
MAÏCH TÖÏ ÑAÛO CHIEÀU QUAY

Moät ñoäng cô 3 pha coù cheá ñoä hoaït ñoäng nhö sau : 

· Nhaán Start, ñoäng cô chaïy thuaän. 10 giaây sau ñoäng cô töï ñaûo chieàu quay vaø hoaït ñoäng ôû cheá ñoä naøy 

· Nhaán Stop, ñoäng cô döøng

Sô ñoà maïch ñoäng löïc ñöôïc keát noái nhö sau 
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Löu Ñoà Giaûi Thuaät
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Baûng phaân boá thieát bò I/O

	Input
	Thieát bò
	Output
	Thieát bò

	0.00

0.01
	Start PB

Stop PB
	10.00

10.01
	Cuoän daây thuaän

Cuoän daây nghòch


[image: image23.png]@ Nutnhan thuan

T ® sToP KN KT
1 1t 1t
@
|
@ Nutnhan nghich
N D sToP KT KN
1 1t 1t
o
| o
@
T

cuon day thu.

cuon day thuan

cuon day nghich

Timer





Baøi 17
MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU QUAY 

KHÔÛI ÑOÄNG SAO – TAM GIAÙC

Moät ñoäng cô 3 pha coù cheá ñoä hoaït ñoäng  nhö sau : 

· Ñeå ñoäng cô chaïy thuaän hay ngöôïc thì nhaán nuùt T hay N

· Ñoäng cô khôûi ñoäng ôû cheá ñoä sao, 3 giaây sau ñoäng cô chuyeån sang cheá ñoä tam giaùc vaø hoaït ñoäng ôû cheá ñoä naøy 

· Moãi laàn chuyeån ñoåi cheá ñoä thuaän ngöôïc thì phaûi nhaán Stop.

Sô ñoà maïch ñoäng löïc ñöôïc keát noái nhö sau 
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Baûng phaân boá thieát bò I/O

	Input
	Thieát bò
	Output
	Thieát bò

	0.00

0.01

0.02
	T PB

N PB 

Stop PB
	10.00

10.01

10.02

10.03
	Cuoän daây thuaän

Cuoän daây nghòch

Cuoän daây tam giaùc

Cuoän daây sao


Löu Ñoà Giaûi Thuaät
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Baøi 18
MAÏCH 2 TOÁC ÑOÄ 

KHÔÛI ÑOÄNG SAO – TAM GIAÙC

Moät ñoäng cô 3 pha coù cheá ñoä hoaït ñoäng  nhö sau :

· Nhaán nuùt I ( nuùt khôûi ñoäng toác ñoä thaáp ) thì ñoäng cô ôû cheá ñoä sao, 5 giaây sau ñoäng cô chuyeån sang cheá ñoä tam giaùc vaø hoaït ñoäng ôû cheá ñoä naøy 

· Nhaán nuùt II ( nuùt khôûi ñoäng toác ñoä cao ) thì ñoäng cô chaïy ôû toác ñoä cao

· Nhaán D ( döøng ) thì ñoäng cô döøng

· Ñoäng cô phaûi chaïy ôû toác ñoä thaáp roài môùi chaïy ôû toác ñoä cao ñöôïc

Sô ñoà maïch ñoäng löïc ñöôïc keát noái nhö sau 


Löu Ñoà Giaûi Thuaät

Baûng phaân boá thieát bò I/O

	Input
	Thieát bò
	Output
	Thieát bò

	0.00

0.01

0.02
	T PB

N PB 

Stop PB
	10.00

10.01

10.02

10.03
	Cuoän daây toác ñoä cao

Cuoän daây toác ñoä thaáp

Cuoän daây sao

Cuoän daây tam giaùc
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Hình 1 : Maïch töï ñaûo chieàu quay
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Hình 2 : Maïch ñaûo chieàu quay khôûi ñoäng sao – tam giaùc
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Hình 3 : Maïch 2 toác ñoä khôûi ñoäng sao – tam giaùc
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