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Câu 1: (2 điểm)
Cho sơ đồ chỉnh lưu SCR cầu 1 pha không đối xứng như hình 1, với các thông số của mạch: U2 = 100V; Rt = 1; L = ∞;  = 600. 
[image: ]
Hình 1: Chỉnh lưu cầu SCR 1 pha không đối xứng
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng qua tải , dòng qua SCR, dòng qua diode ?
Câu 2: (2 điểm)
Cho mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode như hình 2, với phụ tải thuần trở. Biết giá trị điện áp trung bình nhận được trên tải là Ud = 140V, dòng trung bình qua tải là Id  = 30A. Xác định dòng hiệu dụng qua mỗi diode ?
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Hình 2: Mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode

Câu 3: (2 điểm)
Cho sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha như hình 3, phân tích hoạt động của mạch ?[image: ]
Hình 3:  Mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha
Câu 4: (2 điểm)
Biến tần là gì ? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?
Câu 5: (2 điểm)
Cho sô ñoà maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode như hình 4, neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch, vẽ đồ thị điện áp tải, dòng qua diode ?
[bookmark: _GoBack]ø 	[image: ]
Hình 4: maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode
Điện áp các pha thứ cấp biến áp

u2a=

u2b= 

u2c= 
_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2

	 
	 
	Trị trung bình của điện áp tải:
[image: ]
Trị trung bình của dòng tải:
[image: ]
       Trị trung bình của dòng qua SCR:
[image: ]
Trị trung bình của dòng qua diode :

[image: ]
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Ta có : Ud  = =  1,65U


             Um == 84,8(V)
  Điện trở tải :


                   R == = 4,67Ω
  

Dòng điện hiệu dụng qua mỗi diode :


               IrmsD = 0,95x= 0,95x= 17,3(A)
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	Nguyên lý hoạt động :
   - Mỗi thyristor được điều khiển mở trong một nửa chu kỳ, như vậy điện áp một chiều được luân phiên đặt lên mỗi nửa cuộn dây của máy biến áp. Kết quả là bên phía thứ cấp xuất hiện điện áp xoay chiều. 
Tụ điện C mắc song song với phụ tải ở bên phía sơ cấp máy biến áp, đóng vai trò là tụ chuyển mạch. Điện cảm L có trị số lớn mắc nối tiếp với nguồn đầu vào làm cho dòng đầu vào hầu như là phẳng hoàn toàn và ngăn tụ phóng ngược trả về nguồn khi các thyristor chuyển mạch.
   - Khi thyristor T1 mở thông điện áp E đặt lên một nửa cuộn sơ cấp máy biến áp , như vậy tụ C sẽ được nạp tới điện áp trên toàn bộ phần sơ cấp, nghĩa là 2E, với cực tính như trên hình 3 . 
Khi T2 nhận được tín hiệu điều khiển, T2 sẽ mở ra được vì điện áp anôt-catôt của nó bằng điện áp trên tụ C đang dương. Khi T2 mở thông dòng id  sẽ chạy qua T2, điện áp trên tụ C đặt cực tính ngược lên T1 khóa T1 lại. Tụ C sẽ được nạp điện lại để sẵn sàng cho lần chuyển mạch tiếp theo khi T1 lại nhận được tín hiệu điều khiển.
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	Biến tần là các bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện áp với các thông số điện áp và tần số không đổi, thành nguồn điện áp với điện áp và tần số thay đổi được. 
Thông thường biến tần làm việc với nguồn điện áp đầu vào là điện áp lưới nhưng về nguyên tắc biến tần có thể làm việc với bất cứ nguồn điện áp xoay chiều nào.
Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp:
Về nguyên lý biến tần chia làm hai loại: biến tần gián tiếp và biến tần trực tiếp. Biến tần gián tiếp, hay còn gọi là biến tần có khâu trung gian một chiều, dùng bộ chỉnh lưu biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn một chiều, sau đó lại dùng bộ nghịch lưu biến đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều. Khâu trung gian một chiều đóng vai trò một kho tích trữ năng lượng dưới dạng nguồn áp, dùng tụ điện, hoặc nguồn dòng, dùng cuộn cảm, tạo ra một khâu cách ly nhất định giữa phụ tải và nguồn điện áp lưới.
 Biến tần trực tiếp, khác với biến tần gián tiếp, tạo ra điện áp trên tải bằng các phần tử của điện áp lưới, mỗi lần nối tải vào nguồn bằng một phần tử đóng cắt duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, không thông qua một năng lượng trung gian nào.
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	* Nguyên lý hoạt động:

 : D1, D6 mở, ud = u2a – u2b

: D1, D2 mở, ud = u2a – u2c

 : D3, D2 mở, ud = u2b – u2c

 : D3, D4 mở, ud = u2b – u2a

      : D5, D4 mở, ud = u2c – u2a

      : D5, D6 mở, ud = u2c – u2b
Đồ thị điện áp tải, dòng qua điôt:ud
0
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