Câu 1: (2 điểm)

Hãy trình bày lý luận, vẽ sơ đồ mạch và lập bảng trạng thái để thiết kế một mạch đếm Modulo 7, đếm không đồng bộ, đếm lên, CK tác động cạnh xuống, xóa ở mức cao.  

Đáp án:
- Số FF cần thiết để đếm Modulo 7 là 23  > 7 trong đó 3 là số FF. (0.25đ)
- Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 7 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 1 trạng thái. (0.25đ)
- Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái -0.25đ/chi tiết thiếu
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Bảng trạng thái: 
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Câu 2: (2 điểm)

Hãy trình bày lý luận, vẽ sơ đồ mạch và lập bảng trạng thái để thiết kế một mạch đếm Modulo 5, đếm không đồng bộ, đếm lên, CK tác động cạnh xuống, xóa ở mức thấp.  

Đáp án:
- Số FF cần thiết để đếm Modulo 5 là 23  > 5 trong đó 3 là số FF. (0.25đ)
- Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 5 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 3 trạng thái. (0.25đ)
- Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái -0.25đ/chi tiết thiếu
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Bảng trạng thái: 
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