BÀI 5: CÁC MẠCH CHỈNH LƯU
I.  Mạch chỉnh lưu bán kỳ:

    1. Sơ đồ nguyên lý:
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* Khi có tụ lọc C:
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          Khi có tụ lọc C
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           Và khi tụ lọc C là lý tưởng



  2. Nguyên lý làm việc:

- T1: Biến áp (Transformersuplly) nguồn giảm điện áp V1 = 220V AC xuống trị số thích hợp V2 ACV

- Khi tại A có nửa chu kỳ dương (+) thì diode D phân cực thuận nên dẫn điện, dòng điện ID (ID = IL) qua RL cũng biến thiên hình sin, là nửa chu kỳ dương và cho ra điện áp trên tải cũng là nửa chu kỳ dương gần bằng tại A. Tại B là (-) nên dòng điện trong mạch sẽ đi từ A qua D, qua RL và về B. Tụ C được nạp.

- Khi điểm A có nửa chu kỳ âm thì diode D phân cực ngược nên không dẫn điện, lúc đó không có dòng qua diode D nên ID = 0. Lúc này tụ C xả điện để duy trì dòng IL .
Như vậy: Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương, do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ). Và điện áp trên tải có cực tính không đổi nên là điện 1 chiều.
* Giá trị điện áp 1 chiều khi có tụ lọc đo được là V0 = √2 V2
* Câu hỏi: Nếu đảo ngược cực tính Diode D trên mạch thì sao?
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