UÛY BAN NHAÂN DAÂN TP. HCM


COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
--- o0o ---

GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

MOÂN HOÏC :  
PLC  


   LÔÙP :  11CÑ_Ñ1
Giaùo aùn soá :05 

Soá tieát : 01
 
Toång soá tieát ñaõ giaûng :13
Thöïc hieän ngaøy ​​​​​12 thaùng 10  naêm  2013

CHÖÔNG III : LAÄP TRÌNH PLC.
TAÄP LEÄNH CÔ BAÛN VAØ ÖÙNG DUÏNG.
LEÄNH  ÑIEÀU KHIEÅN THEO THÔØI GIAN ( TIMER ).
Muïc ñích :

· Hieåu vaø öùng duïng ñöôïc Timer On_delay trong caùc maïch trang bò ñieän cô baûn
Yeâu caàu : 

· Hieåu caùc maïch ñieàu khieån cô baûn coù söû duïng rôø-le thôøi gian (HP. Trang Bò Ñieän)
· Hieåu vaø öùng duïng ñöôïc caùc leänh cô baûn trong S7_200
· Bieát caùch moâ phoûng treân maùy tính.

I. 
OÅN ÑÒNH LÔÙP : Thôøi gian....0.....phuùt.

Noäi dung caàn nhaéc nhôû:  

Hoïc sinh vaéng :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ : Thôøi gian ........10..........phuùt.

Caâu hoûi kieåm tra: (xem phuï luïc)
Vieát chöông trình ñieàu khieån 2 ñoäng cô chaïy theo trình töï nuùt nhaán trong ñoù I0.0 nuùt döøng toaøn maïch, I0.1 nuùt khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô 1, I0.2 nuùt khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô 2
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian: 35 phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng 
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV – Hoaït ñoäng cuûa HS – Phöông tieän daïy hoïc.

	I.


	Daãn daét vaøo baøi môùi 
Leänh TON 
1. Giaûi thích ñoä phaân giaûi
2. Caùch goïi timer
IN, PT, TON??

3. Caùch ñaët giaù trò thôøi gian cho töøng loaïi timer

4. Ñöa ra 1 ví duï nhoû veà timer
	2
2

6
7
	“coù maáy loaïi timer?”
“coâng duïng cuûa timer trong maïch ñieän?”

Ñöa ra ví duï veà ñoä phaân giaûi cuûa timer 

F9 “TON”, giaûi thích caùc kyù hieäu treân timer, giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng
Coù 3 ñoä phaân giaûi :
1ms: T32, T96

10ms: T33-T36

100ms: T37-T40
Thôøi gian = PTxñpg


	“on/off delay”

“taïo ra 1 khoaûng treã”

Laéng nghe, phaùt bieåu yù kieán
Laéng nghe, ghi cheùp

Laéng nghe, ghi cheùp


	Baûng phaán

	II.


	Ví duï öùng duïng 1: 

Maïch ñieàu khieån 2 ñoäng cô chaïy theo trình töï thôøi gian 
Ví duï öùng duïng 2: 

Maïch khôûi ñoäng ñoäng cô sao tam giaùc
	8
10
	Giaùo vieân ñöa ra yeâu caàu, gôïi yù
Môøi  sv leân baûng ñeå giaûi

Giaùo vieân ñöa ra yeâu caàu, gôïi yù
Môøi  sv leân baûng ñeå giaûi


	Veõ sô ñoà TrBÑ

Dựa trên sơ đồ TrBĐ – lập trình PLC – mô phỏng
Veõ sô ñoà TrBÑ

Dựa trên sơ đồ TrBĐ – lập trình PLC – mô phỏng


	Baûng phaán

Maùy chieáu

Maùy tính 

Phaàn meàm PLC S7_200


IV. CAÂU HOÛI, BAØI TAÄP VEÀ NHAØ : Thôøi gian.....0.........phuùt

V. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN 
Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2013                        

     Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2013

 TOÅ TRÖÔÛNG 






GIAÙO VIEÂN 
Huyønh Ngoïc Mai



               
Nguyễn Trọng Trí


BAØI GIAÛNG

MOÂN HOÏC :  
PLC  


   LÔÙP :  11CÑ_Ñ1

Giaùo aùn soá :05 

Soá tieát : 01
 
Toång soá tieát ñaõ giaûng :13.

Thöïc hieän ngaøy ​​​​​12 thaùng 10  naêm  2013

TIMER ON_DELAY
Muïc ñích :

· Hieåu vaø öùng duïng ñöôïc Timer On_delay trong caùc maïch trang bò ñieän cô baûn

Yeâu caàu : 

· Hieåu caùc maïch ñieàu khieån cô baûn coù söû duïng rôø-le thôøi gian (HP. Trang Bò Ñieän)

· Hieåu vaø öùng duïng ñöôïc caùc leänh cô baûn trong S7_200

· Bieát caùch moâ phoûng treân maùy tính.
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TIMER ONDELAY

1. Ñoä phaân giaûi
Ñoä phaân giaûi laø ñôn vò thôøi gian nhoû nhaát maø timer duøng noù ñeå laøm ñôn vò tính

Vd: 60s maø coù 30 vaïch chia, vaäy ñoä phaân giaûi laø 2s, hoaëc laø 1s ñoái vôùi timer 30s
2. Caùch goïi timer ondelay
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Nhaán “F9, TON”
TON
: timer ondelay
IN
: ngoõ vaøo caáp nguoàn

PT
: preset value (giaù trò ñaët tröôùc), giaù trò lôùn nhaát laø +32767

Thôøi gian = PT x ñoä phaân giaûi cuûa timer

1ms
: T32, T96

10ms
: T33-T36

100ms
: T37-T40

Vd: khi caàn 1 khoaûng delay laø 10 giaây thì neáu choïn


T32 giaù trò PT
= 10000


T33 giaù trò PT
= 1000


T37 giaù trò PT
= 100

1. Ví Duï ÖÙng Duïng
2. Maïch ñieàu khieån 2 ñoäng cô chaïy theo trình töï thôøi gian
3. Maïch khôûi ñoäng ñoäng cô sao tam giaùc
VD1: Q0.1 động cơ1, Q0.2 động cơ2

VD2:Q0.1 (K), Q0.2 (sao), Q0.3 (tam giaùc)
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PHUÏ LUÏC
Kieåm Tra Baøi Cuõ:

Vieát chöông trình ñieàu khieån 2 ñoäng cô chaïy theo trình töï nuùt nhaán trong ñoù I0.0 nuùt döøng, I0.1 nuùt khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô 1, I0.2 nuùt khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô 2
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