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      SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 10

TEÂN BAØI TAÄP :  THÖÏC HAØNH CAÙC LINH KIEÄN
ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT (  BJT , SCR )
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hieåu ñöôïc caáu taïo, nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø caùc ñaëc tính rieâng cuûa caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát.
- Thao taùc, söû duïng thaønh thaïo caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát trong maïch ñieän tử công suất.
II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- Maùy ño VOM (2 sinh vieân moät maùy).


- Board thöïc taäp ñieän töû coâng suaát.
III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

- Caùc loaïi Transistor: NPN, PNP coâng suaát lôùn vôùi caùc caùch boá trí chaân khaùc nhau, ñuû loaïi tình traïng.

- Caùc loaïi SCR coù coâng suaát nhoû vaø lôùn .

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

  1. Transistor coâng suaát :

      
a) Ño kiểm :

            - Choïn giai ño ( X 10

            - Tieán haønh ño :

             + Khi chöa bieát vò trí caùc chaân, ñaàu tieân ta :

         * Xaùc ñònh chaân B : ñaët 1 que ño vaøo 1 chaân, que coøn laïi laàn löôït ñaët vaøo 2 chaân kia, neáu thaáy caû 2 laàn ño naøy kim ñeàu leân thì chaân coá ñònh laø chaân B ñoàng thôøi döïa vaøo cöïc tính que ño coá ñònh ta xaùc ñònh luoân loaïi Transistor ( neáu laø que ñen thì ñoù laø loaïi NPN; neáu laø que ñoû thì ñoù laø loaïi PNP )

         * Xaùc ñònh chaân C  vaø E : neáu laø loaïi NPN ta ñöa 2 que ño vaøo 2 chaân cuûa trans.(khoâng phaûi laø chaân B) duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñen vaøo chaân B, neáu thaáy kim leân thì que ñen ñang ôû chaân C, que ñoû ôû chaân E . Neáu laø loaïi PNP thöïc hieän nhö treân nhöng duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñoû vaøo chaân B neáu thaáy kim leân thì que ñoû ôû chaân C, que ñen ôû chaân E .

            
+ Khi ñaõ bieát caùc chaân : ta ño töøng caëp chaân BC vaø BE (thuaän vaø ngöôïc) keát quaû ño nhö xaùc ñònh tình traïng hö hoûng cuûa Diode
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* Löu yù tröôùc khi tieán haønh thöïc taäp:


- Heä soá khueách ñaïi doøng ñieän ß cuûa transistor coâng suaát thöôøng khaù nhoû ( vaøi chuïc laàn).


- Khi duøng transistor coâng suaát laø coâng taéc chuyeån maïch caàn phaûi löu yù :


+ Thôøi gian chuyeån traïng thaùi töø daän baõo hoøa sang ngöng daãn vaø ngöôïc laïi : caøng ngaén caøng toát.



+ ÔÛ traïng thaùi daãn baõo hoøa maïch kích phaûi taïo doøng IB ñuû lôùn (töø 2 ñeán 5 laàn IBSAT ).


b) Khảo sát tính chất:

* Taûi ñaët ôû chaân E:
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 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf] 
 
- Học sinh ráp mạch như hình vẽ.
- Đặt SW ôû vò trí 1 (noái mass), transistor ôû traïng thaùi ngöng daãn : RCE  =  eq \s\don1(\f(VCE,IC))   → (. Đề nghị  học sinh dùng VOM đo kiểm Vo và IL ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học. (Lúc này transistor như là một SW ở vị trí OFF nên Vo = 0, IL = 0).

- Đặt SW ở vị trí 2, transistor chuyển sang trạng thái dẫn : RCE  =  eq \s\don1(\f(VCE,IC))  . Đề nghị học sinh dùng VOM đo kiểm Vo và IL ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học.( Khi transistor dẫn bão hòa ( VCE ( 0,1 → 0,2V ) thì RCE ( 0, Vo ( Vi).

- Đề nghị học sinh nêu nhược điểm khi đặt B+ nhỏ hơn hay bằng VCC​. ( B+ phải lớn hơn VCC thì transistor mới bão hòa tuyệt đối (phân cực thuận BC và BE)).



* Đặt tải ở chân C:

 
- Học sinh ráp mạch như hình vẽ.
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- Đặt SW ôû vò trí 1 (noái mass), transistor ôû traïng thaùi ngöng. Đề nghị  học sinh dùng VOM đo kiểm VCE và IC ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học. 

- Đặt SW ở vị trí 2, transistor chuyển sang trạng thái dẫn : RCE  =  eq \s\don1(\f(VCE,IC))  . Đề nghị học sinh dùng VOM đo kiểm Vo và IC ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học.


* Điều khiển gián tiếp:
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- Học sinh ráp mạch như hình vẽ.
- Đặt SW ôû vò trí 1 (noái mass), transistor Q3 ôû traïng thaùi ngöng daãn : RCE  =  eq \s\don1(\f(VCE,IC))   → (. Đề nghị  học sinh dùng VOM đo kiểm Vo và IL ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học. ( Lúc này transistor như là một SW ở vị trí OFF nên Vo = 0, IL = 0).


- Đặt SW ở vị trí 2, transistor Q3 chuyển sang trạng thái dẫn : RCE  =  eq \s\don1(\f(VCE,IC))  . Đề nghị học sinh dùng VOM đo kiểm Vo và IL ghi lại kết quả để so sánh với lý thuyết đã học.( Khi transistor dẫn bão hòa ( VCE ( 0,1 → 0,2V ) thì RCE ( 0, Vo ( Vi).

2. SCR:



a) Ño kieåm:
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- Cách xác định chân SCR:



+ Dùng đồng hồ VOM kim (loại có nội trở thấp) đo lần lượt từng cặp chân của SCR, chân A sẽ cho số Ω rất lớn so với 2 chân còn lại.


+ Xác định chân K và G: ta dùng VOM ở thang Rx1 rồi đặt que đen tại chân A vừa tìm được và que đỏ đặt vào 1 trong 2 chân cần xác định, sau đó dùng tuốt vít kích chạm giữa chân A với chân còn lại, nếu thấy kim lên mạnh thì chân kích chạm chính là chân G và chân đang đặt que đỏ chính là chân K.


- Đo kiểm SCR: 



+ Sử dụng VOM kim.

+ Chọn giai đo Rx1 ( để có dòng trên dây đo lớn).



+ Đặt que đỏ vào chân K, que đen vào chân A của SCR lúc này đồng hồ không lên kim, sau đó ta nối chân G vào chân A sẽ thấy kim đồng hồ lên khi thả ra thì sẽ thấy kim đồng hồ vẫn tự giữ → SCR tốt 


b) Khaûo saùt:
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- Học sinh ráp mạch như hình vẽ.


- Laàn löôït gaït SW veà caùc vò trí 1, 2, 3, quan saùt led D1 ( ñöôïc maéc song song vôùi taûi, khi SCR daãn led D1 seõ saùng). Ñeà nghò hoïc sinh giaûi thích keát quaû.

- Ñaët SW veà vò trí 2, quan saùt taûi, sau ñoù chuyeån SW veà vò trí 1. Ñeà nghò hoïc sinh giaûi thích .


- Ñoåi cöïc tính nguoàn caáp Vi , sau ñoù laàn löôït gaït SW veà caùc vò trí 1, 2, 3, quan saùt led D1 ( ñöôïc maéc song song vôùi taûi, khi SCR daãn led D1 seõ saùng). Ñeà nghò hoïc sinh giaûi thích keát quaû.


3. MosFet:



a) Ño kieåm:


- Dùng VOM kim đặt ở thang đo Rx10K

- Đo lần lượt từng cặp chân (đảo que đo) tại cặp chân (G,S) và (G,D) khi đo sẽ không lên kim, còn tại cặp chân (S,D) sẽ có giá trị ≥ 5KΩ.

- Đặt que đen vào chân D và que đỏ vào chân S (kênh N).


- Chạm nhẹ ngón tay vào chân G, ta thấy kim vọt lên và giữ luôn cho dù ta có chạm vào chân G thêm lần nữa hay là thả que đo ra rồi đặt lại thì kim cũng vẫn không thay đổi.


- Trạng thái tự giữ của MosFet chỉ mất đi khi nào ta đổi lại cực tính que đo đặt vào chân D và S.
*Löu yù:


- MosFet keânh N daãn khi VGS > VGS(th) >0 vaø VDS >0.

- MosFet keânh P daãn khi VGS < VGS(th) < 0 vaø VDS < 0.


- ÔÛ MosFet keânh N do VGS >0 neân taûi thöôøng phaûi maéc ôû cöïc D khi ta söû duïng Mosfet nhö moät chuyeån maïch.


- MosFet coù öu ñieåm laø khi baõo hoøa VDS xuoáng raát thaáp neân coâng suaát tieâu taùn beân trong (nhieät) nhoû hôn transistor raát nhieàu.


- Transistor ñöôïc ñieàu khieån baèng doøng ñieän IB, coøn MosFet thì laïi ñöôïc ñieàu khieån baèng ñieän aùp VGS vaø ñieän aùp naøy tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi MosFet neân khi söû duïng caàn traùnh ñeå ID vöôït quaù IDmax maø MosFet coù theå chòu ñöïng ñöôïc.


b) Khaûo saùt:
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- Học sinh ráp mạch như hình vẽ.


- Ño VD sau ñoù chænh VR ñeå xaùc ñònh ñieän aùp theàm VGS(th).

- Ño VD sau ñoù chænh VR ñeán khi MosFet baõo hoøa. Ñeà nghò hoïc sinh xaùc ñònh trò soá toái thieåu cuûa VGS laøm cho MosFet baõo hoøa. Suy ra I​DSAT.


- Ñeà nghò hoïc sinh so saùnh VDS(SAT)  cuûa SCR vôùi VCESAT  cuûa Transistor.
BAØI TAÄP SO Á: 02





        
   SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 5 
TEÂN BAØI TAÄP : THÖÏC HAØNH MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH
ÑOÄ SAÙNG BOÙNG ÑEØN DIMMER

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn . Duøng VOM ño kieåm ñieän aùp taïi caùc chaân cuûa SCR .

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöùôùc 4 x 5 cm, buùt loâng daàu


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm rta moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Triac,.. (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn).

* Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

- Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù : - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.

· Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· Linh kieän bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diode.


- Sau khi caáp ñieän cho maïch hoaït ñoäng toát thì duøng VOM ño kieåm ñieän aùp taïi caùc chaân cuûa Triac trong 2 tröôøng hôïp khi ñieàu chænh bieán trôû VR ôû min vaø max, ghi nhaän xeùt về hoạt động của maïch khi VR ở vị trí min và max. 

BAØI TAÄP SOÁ: 03




       

  SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 5 

TEÂN BAØI TAÄP :           THÖÏC HAØNH MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH
TOÁC ÑOÄ ÑOÄÙNG CÔ
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn . Duøng VOM ño kieåm ñieän aùp taïi caùc chaân cuûa SCR khi gaén ñoäng cô coù coâng suaát lôùn .  .

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan , ñoäng cô ñieän .

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöùôùc 4 x 4 cm, buùt loâng daàu.

- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm rta moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, SCR (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)


* Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

   
- Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù : - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Diode, SCR.
· Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· Linh kieän bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diode, Thyristor.


- Sau khi caáp ñieän cho maïch hoaït ñoäng toát thì duøng VOM ño kieåm ñieän aùp taïi caùc chaân cuûa SCR trong 2 tröôøng hôïp khi ñieàu chænh bieán trôû VR ôû min vaø max, ghi nhaän xeùt về hoạt động của maïch khi VR ở vị trí min và max. 

BAØI TAÄP SOÁ: 04 




         

  SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 10  
TEÂN BAØI TAÄP :  
ThÖÏC HAØNH MAÏCH GIAO TIEÁP
ÑEØN COÂNG SUAÁT LÔÙN  DUØNG BOÄ COUPLER MOC 3020
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:

- Nhaän bieát ñöôïc hình daïng, xaùc ñònh ñöôïc caùc chaân cuûa Opto triac.

- Nhaän daïng , ño kieåm chính xaùc, nhanh, xaùc ñònh ñuùng cöïc tính . Maéc maïch ñuùng sô ñoà.
II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ  - VAÄT TÖ :
- Keàm , nhíp , moû haøn, ….

- Maùy ño VOM

- Caùc loaïi Opto triac , daây ñieän , ñieän trôû , boùng ñeøn troøn , triac , SCR . …. .
III/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:
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- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm rta moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Moc, IC (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)


* Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

     

- Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù : - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Moc, IC.

· Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

+ Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

+ Moái haøn khoâng dính chaéc.

+ Linh kieän bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diode, Thyristor.

- Nhaän daïng ñuùng caùc chaân cuûa Opto Triac Moc 3020 .

- Tiến hành đo kieåm giöõa chaân 1 vaø 2 gioáng ño diode .
- Maéc maïch theo sô ñoà .

- Kieåm tra ngoõ vaøo Opto, ño kieåm ñieän aùp .
 - Kieåm tra ngoõ ra Opto , ño kieåm ñieän aùp .
 - Ghi nhaän xeùt sau khi thay ñoåi giaù tri R haïn doøng trong maïch

BAØI TAÄP SOÁ: 05





      
  SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP:  5
TEÂN BAØI TAÄP :     THÖÏC HAØNH MAÏCH CHÆNH LÖU
      MOÄT PHA COÂNG SUAÁT LÔÙN.

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø raùp ñöôïc caùc maïch chænh löu moät pha coâng suaát lôùn ù.

- Maéc maïch ñuùng kyõ thuaät, ñuùng sô ñoà , ño kieåm chính xaùc. 
II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ - VẬT TƯ:
- Maïch in, buùt veõ, giaáy nhaùm, thuoác ngaâm, nhöïa thoâng, xaêng, muõi khoan...

     -  Keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, maùy khoan.

- VOM , maùy hieän soùng .

- Chì haøn, giaáy nhaùm, daây ñieän thoaïiï, daây ñieän.


- Bieán aùp 1 pha.

- Diode 5A.
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III/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

    
Raùp maïch chænh löu moät pha duøng 4 diode maéc daïng caàu . 

- Raùp maïch theo sô ñoà .

- Ño kieåm ñieän aùp ôû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa maïch .

- Duøng maùy hieän soùng kieåm tra daïng soùng ño ñöôïc .


- Ghi nhaän xeùt veà keát quaû ño ñöôïc khi khoâng coù tuï vaø luùc coù gaén tuï.
 BAØI TAÄP SOÁ: 06



                

SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 10
TEÂN BAØI TAÄP :  
THÖÏC HAØNH MAÏCH CHÆNH LÖU BA PHA
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Trang bò kieán thöùcø thöïc haønh maéc moät maïch chænh löu 3 pha.

- Raùp ñuùng kyõ thuaät, ñuùng trình töï, coù thaåm myõ. Maïch hoaït ñoäng toát, beàn, an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ -VAÄT TÖ:

    -  Keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, maùy khoan.

- VOM , maùy hieän soùng .

- Chì haøn, giaáy nhaùm, daây ñieän thoaïiï, daây ñieän.


- Bieán aùp loaïi 3 pha.

- Diode 5A.


- Diode chænh löu VUO36 – 06N08 (5 chaân, chænh löu caàu)
 III/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

1. Maïch chænh löu 3 pha hình tia :

- Raùp maïch theo sô ñoà .

    - Ño kieåm ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ra cuûa maïch chænh luu .

    - Duøng maùy hieän soùng kieåm tra daïng soùng cuûa maïch ..

         - Ghi nhaän xeùt veà keát quaû ño ñöôïc .

 2 . Maïch chænh löu 3 pha hình caàu :
- Raùp maïch theo sô ñoà .

      - Ño kieåm ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ra cuûa maïch chænh löu .

      - Duøng maùy hieän soùng kieåm tra daïng soùng cuûa maïch .

      - Ghi nhaän xeùt veà keát quaû ño ñöôïc .

BAØI TAÄP SOÁ: 07





   
  SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 5
TEÂN BAØI TAÄP :  
THÖÏC HAØNH MAÏCH INVERTER
I/ MUÏC ÑÍCH -YEÂU CAÀU: 

- Trang bò kieán thöùc cô baûn cuûa moät maïch Inverter.

- Hieåu roõ nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch ,maéc maïch ñuùng sô ñoà, ño kieåm ñuùng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ra cuûa maïch . 
BAØI TAÄP SOÁ: 07





   
  SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 5

TEÂN BAØI TAÄP :  
THÖÏC HAØNH MAÏCH INVERTER

I/ MUÏC ÑÍCH -YEÂU CAÀU: 

- Trang bò kieán thöùc cô baûn cuûa moät maïch Inverter.

- Hieåu roõ nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch ,maéc maïch ñuùng sô ñoà, ño kieåm ñuùng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ra cuûa maïch . 

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ - VAÄT TÖ :

   - Keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, daây ñieän ...

   -VOM

        - Linh kieän theo sô ñoà maïch , chì haøn.

III/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)
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BAØI TAÄP SOÁ: 08






SOÁ TIEÁT THÖÏC TAÄP: 10
TEÂN BAØI TAÄP:           THÖÏC HAØNH BOÄ BIEÁN TAÀN
(ÑIEÀU KHIEÅN TOÁC ÑOÄ VAØ CHIEÀU QUAY ÑOÄNG CÔ)
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Trang bò kieán thöùc cô baûn cuûa moät maïch biến tần.

- Hieåu roõ nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch ,maéc maïch ñuùng sô ñoà, ño kieåm ñuùng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ra cuûa maïch . 

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ - VAÄT TÖ :
· VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

· Bieán taàn Siemens G110.

· Coâng taéc, nuùt nhaán, ñoäng cô  3 pha.

· Maùy ño hieän soùng.

III/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


1 – Khaùi quaùt:

·  Bieán taàn duøng ñeå chuyeån ñoåi ñieän aùp hoaëc doøng ñieän xoay chieàu ôû ñaàu vaøo töø töø moät taàn soá naøy thaønh ñieän aùp hoaëc doøng ñieän coù moät taàn soá khaùc ôû ñaàu ra. Bieán taàn ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån vaän toác ñoäng cô xoay chieàu theo phöông phaùp ñieàu chænh taàn soá, theo ñoù taàn soá cuûa löôùi nguoàn seõ ñoåi thaønh taàn soá bieán thieân. Ngoaøi vieäc thay ñoåi taàn soá coøn coù vieäc thay ñoåi toång soá pha. Töø nguoàn löôùi 1 pha thoâng qua bieán taàn ta coù theå maéc taûi laø laø moät ñoäng cô 3 pha.
· Siemens G110 laø bieán taàn cho pheùp thay ñoåi taàn soá nhö mong muoán ñeå ñieàu khieån ñoäng cô 3 pha. 

· Caáu hình cuûa G110 

+ L1, L2 : noái nguoàn 220VAC.

+ PE ( Protect Circuit) : GND.

+ Led : hieån thò traïng thaùi cuûa G110.

+ DC+. DC- : ngoõ ra ñieän theá moät chieàu.

+ U, V, W : Keát noái vôùi ñoäng cô 3 pha.

+ DIN 10 : Caùc ngoõ vaøo.

- Caùc tham soáñieàu khieån G110 : 

          
+ P0003: Caáp ñoä truy nhaäp caùc thoâng soá. 

               1: Standard. 

               2: Extended. 

               3: Expert 

               4: Reserved 

         
+ P0010: Caøi ñaët cheá ñoä chaáp haønh cho G110. 

               0: Ready 

               1: Quick Commissioning. 

               2: Inverter. 

               29: Download 

               30: Factory setting 

           + P0100: Europe / North America. 

               0: kw/50hz. 

               1: Hp/60hz. 

               2: kw/60hz. 

          + P0700: Choïn boä ñieàu khieån: 

                1: BOP (Basic Operation Panel) 

                2: Terminal / Digital input 

                3: USS Interface 

                    Teân                  

Chöùc naêng 

                    P0304                Ñieän theá ñònh möùc cuûa ñoäng cô. 

                    P0305                Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô. 

                    P0307                Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô.

                    P0308                Heä soá coâng suaát.

                    P0310                Taàn soá hoaït ñoäng. 

                    P0311                Soá voøng quay trong 1phuùt.

                    P0335                Choïn cheá ñoä laøm maùt cho motor.

                    P0640                Tham soá veà doøng quaù taûi cho pheùp.

                    P1000                Löïa choïn taàn soá ñaët tröôùc.

                    P1080                Taàn soá nhoû nhaát.

                    P1082                Taàn soá lôùn nhaát.

                    P1120                Thôøi gian taêng ñeán taàn soá lôùn nhaát.

                    P1121                Thôøi gian giaûm töø taàn soá lôùn nhaát veà 0. 

                    P1300                Choïn cheá ñoä ñieàu khieån .

                    P3900                Choïn keát thuùc Quick Commissioning 
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- Caùch söû duïng maøn hình BOP ñeå truy nhaäp vaøo caùc tham soá: 
               1. Nhaán   [image: image14.png]


  ñeå vaøo choïn caùc tham soá. 

               2. Nhaán  [image: image15.png]


   ñeán khi tham soá caàn hieäu chænh hieån thò treân maøn hình. 

               3. Nhaán  [image: image16.png]


   ñeå hieån thò giaù trò hieän taïi cuûa tham soá. 

               4. Nhaán  [image: image17.png]


   hoaëc  [image: image18.png]


  ñeå choïn giaù trò caàn thieát laäp. 

               5. Nhaán  [image: image19.png]


   ñeå chaáp nhaän giaù trò vöøa thay ñoåi. 

               6. Laëp laïi töø böôùc 2 cho caùc thoâng soá keá tieáp.
2 – Duøng Siemens G110 ñieàu khieån toác ñoä vaø chieàu quay ñoäng cô töø maïch ñieän keát noái töø beân ngoaøi: 
[image: image20.emf]
- B1: Raùp maïch theo sô ñoà .
+ DIN0: Ngoõ vaøo Start/Stop

+ DIN1: Ngoõ vaøo ñaûo chieàu

+ DIN2: Ngoõ vaøo xaùc nhaän loãi.

+ Caùc tieáp ñieåm ngoõ vaøo DIN0, DIN1, DIN2 ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc nuùt nhaán
- B2: Caøi ñaët caùc tham soá: 

             + P0700=2 

             + P1000=2 

- B3: Taùc ñoäng leân caùc SW ta seõñieàu khieån ON / OFF vaø chieàu quay cuûa ñoäng cô. Thay ñoåi taàn soá baèng caùch ñieàu chænh bieán trôû. 
- B4: Sau khi motor hoaït ñoäng, nhaán giöõ phím [image: image21.png]PN



 trong khoaûng 2s ñeå xem caùc thoâng soá cuûa taûi ñang hoaït ñoäng: ñieän theá, taàn soá, doøng dieän. 
- B5: Laäp baûng thoáng keâ sau:
	Tần số        
	0
	20
	30
	40
	50

	Điện áp
	
	
	
	
	


+ Duøng maùy hieän soùng kieåm tra daïng soùng ño ñöôïc .

+ Cho nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa ñieän aùp ngoõ ra, toác ñoä ñoäng cô vôùi taàn soá ñöôïc ñieàu chænh.
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