[bookmark: _GoBack]THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CÓ DIỆN TÍCH 18 x 50m VỚI PHỤ TẢI LÀ HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
CHIẾU SÁNG: 10KW, hệ số công suất là 0,8.
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HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THIẾT KẾ
· Tùy vào họ tên sinh viên tính công suất tính toán cho từng phụ tải( mỗi kí tự là một phụ tải) theo hệ số sử dụng .
· Phân nhóm phụ tải cho phân xưởng (chú ý hệ số đồng thời).
· Vẽ sơ đồ mặt bằng phân xưởng có bố trí thiết bị.
· Tính chọn máy biến áp, vị trí đặt các tủ điện, máy phát dự phòng ( nếu có).
· Tính toán chọn cáp điện và thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho toàn bộ các thiết bị trong xưởng.
· Vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện cho phân xưởng.
· Vẽ sơ đồ mặt bằng cấp điện cho phân xưởng.
QUY ĐỊNH CHUNG
· SV xây dựng đề cương các chương ( giới thiệu, cơ sở thiết kế, nội dung thiết kế, kết luận, phụ lục)
· SV vẽ bản vẽ in A3 xếp lại và đóng vào quyển đồ án.
· Trình bày word  Times New roman 13, tiêu đề 14, 16 in đậm.
· Thời điểm nộp đồ án: 16h ngày 30/01/2018 tại G1.2 - 05
image1.png
an X

LIPED) |84 hitps://mg.mailyahoo.com/neo/launch?.rand=fbinl dn2qbtgé £~ ¢ [ e

4 (275 chua dod) - thenhpho.. %

B HEsG Hés6 é ~
n (275) A | Céngsudttiéu | . . T A
Ky tw (1) N S&luong | congsuat | swdung | dinhmuc

0) u (W) Cos@ ky )
A 10 1 0.8 0,75 380
A 20 1 0,73 0,75 380
A 15 1 0,75 0,75 380
B 10 1 0,76 0,75 380
C 8 1 08 08 380
D 17 1 08 0,75 380
N ) 12 1 0,76 08 380
 Théng minh E 25 1 0,68 0,75 380
ng E 30 1 0,75 0,8 380
) G 17 1 0,74 0.8 380
- H 20 1 0,69 0,75 380
1h dau sao 1 18 1 0,8 0,8 380
5i K 9 1 0,8 08 380
L 7 1 08 0,75 380
M 11 1 0,76 0,85 380
| N 16 1 0,78 09 380
[9) 22 1 0,81 0,75 380
[o] 25 1 0,68 0,85 380
[0) 75 1 0,64 08 380
P 10 1 0,79 08 380
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N Q 9 1 08 0,85 380 AN
in (275) R 9 1 0,77 0,85 380
) S ) 1 0,69 0,9 380
1) T 20 1 0,70 0,75 380
U 25 1 08 0,85 380
U 11 1 0,76 08 380
v 13 1 0,73 08 380
X 10 1 0,65 0,85 380
Y 7 1 0,77 0,75 380
 Théng minh Phu Iuc:
ng
. Béng 1: Bang Iya chon day dan/cap
nh déu sao Tiét dién 6 10 |16 |25 35 | 50 | 70 | 95 [120] 150
5i (mn’)
Dong dién
58 | 76 | 101|135 | 169 | 207 | 262 | 325 | 379 | 435
dinh mc ()

Béng 2: Hé 56 d6ng thoi cho ti phan phéi (IEC 60439)

S6 mach Heé 56 dong thoi ke
T duoc kiém nghiém toan bd 2 | | 0,9
N 4vas _ Q @ | 08

6 dén 9 0,7 v

10 w3 1An hon na La

700 PM
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