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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : TRẦN TRUNG HIẾU
· Sinh ngày, tháng, năm:    28/02/1978                                Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện khí hóa- Cung cấp điện.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:  Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Khoa Công nghệ  Điện- Điện tử.
II.NỘI DUNG:

1. Thực trạng của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến thi công mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện.
Trong quá trình giảng dạy cho sinh viên học sinh, người dạy và người học  các học phần Thực tập Máy điện, Thực tập Sửa chữa điện và Thực tập Điện công nghiệp tại tổ bộ môn Điện công nghiệp, khi đến phần thực hành xác định cực tính máy điện, ngoài giáo trình thực hành thì phần dụng cụ đo VOM kết hợp với nguồn pin 9v còn rời rạc khiến người dạy trong quá trình thao tác hướng dẫn mẫu gặp khó khăn, về phía học sinh sinh viên khi quan sát cũng khó tập trung quan sát các thao tác hướng dẫn mẫu của giáo viên.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến.

Trong tổ bộ môn Điện công nghiệp thuộc Khoa Công nghệ Điện-Điện tử chưa có mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện để phục vụ cho công tác giảng dạy cho sinh viên học sinh, đó là yếu tố khách quan để người viết nêu sáng kiến và thực hiện thi công mô hình. Đối với người viết thực hiện mô hình này thì từ nhu cầu thực tế trong quá trình giảng dạy các môn Thực tập Sửa chữa điện, Thực tập Điện công nghiệp tại tổ bộ môn Điện công nghiệp, nhận thấy trong quá trình giảng dạy và phần thực hành của sinh viên học sinh cần có mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện để thuận tiện hướng dẫn cho sinh viên thực hành đúng theo các thao tác mẫu đề ra trong các giáo trình thực hành, đồng thời khi có mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện cũng giúp sinh viên học sinh thao tác thực hành, hay sửa chữa máy điện dể dàng thuận tiện.
3. Tên sáng kiến.
Thi công mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện.

4. Nội dung của sáng kiến.
4.1 Kiểm tra động cơ:

· Kiểm tra thông mạch và xác định hai đầu dây ra của cuộn dây.
Dùng VOM để ở thang đo Rx1Ω hoặc RX10Ω như hình vẽ 1.1. Lần lượt đo từng cặp dây ra của động cơ và quan sát giá trị điện trở (R) :
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Hình 1-1: Kiểm tra thông mạch và phân biệt các cuộn dây độc lập.
 

    _ Nếu R= 0 Ω  thì dây quấn bị ngắn mạch.
  
    _ Nếu R= a Ω thì dây quấn động cơ tốt và trong trường hợp này là hai đầu dây ra của cuộn dây.
4.2 Xác định cực tính bộ dây máy điện: dùng nguồn DC ( 9V – 12V):


   _ Chọn cuộn chuẩn


     Chọn một cuộn dây làm cuộn chuẩn, xác định đầu đầu (*) và đầu cuối cho cuộn chuẩn.
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Hình 1-2: Chọn cuộn chuẩn.
 4.3 Đấu dây mạch điện như hình 1-3. Cấp nguồn DC (9V-12V)  thông qua khóa K cho cuộn chuẩn. 

 _ Nguồn ( +) nối với đầu đầu cuộn dây. 


 _ Nguồn (-) nối với đầu cuối cuộn dây.
Xét quá trình quá độ khi đóng, ngắt khóa K và quan sát kim mA kế. Nếu kim mA kế lệch theo chiều thuận khi ngắt khóa K thì kết quả như sau:


 _ Dương (+) mA kế nối đầu đầu cuộn dây.


 _ Âm (-) mA kế nối đầu cuối cuộn dây.
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Hình 1-3: Xác định các đầu dây ra.
 4.4 Hướng dẫn sử dụng mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện.
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. Tổng quan  mô hình: 
Kích thước mô hình: Cao 30cm x Dài 50cm x Rộng 35cm.
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· Mô hình gồm 2 phần:
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_ Động cơ 3 pha  6 đầu dây .
Thông số động cơ dùng cho mô hình.
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Động cơ sao_tam giác 6 đầu dây.
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Cọc gá giữ dây động cơ trên mô hình.

 _ Dụng cụ đo là một hộp có lắp khóa, để thuận tiện cho việc thay pin nguồn 9V cấp cho cuộn dây chọn làm chuẩn của động cơ và các pin nguồn trong VOM.
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· Hướng dẫn sử dụng mô hình đo, kiểm xác định cực tính bộ dây máy điện.
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· Bảng vẽ thi công mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện



5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Mô hình xác định cực tính bộ dây máy điện được sử dụng tại bộ môn Điện công nghiệp thuộc Khoa Công nghệ Điện- Điện tử tại trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

 Mô hình phục vụ công tác dạy và học cho sinh viên các khóa 13CĐ-Đ, học sinh trung cấp khóa 14TCĐ và các khóa học sinh sinh viên tiếp theo, khi theo học các môn Thực hành Máy điện, Thực hành Điện công nghiệp, Thực hành Cung cấp điện  tại tổ bộ môn Điện công nghiệp của Khoa Công nghệ Điện-Điện tử.
6. Thời điểm áp dụng.
  Học kỳ I  năm 2015_2016
7. Hiệu quả mang lại.
 Tổ bộ môn có thêm mô hình học cụ phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh sinh viên. Học sinh sinh viên khi thao tác sử dụng mô hinh sẽ chuẩn mực và chính xác từng bước theo giáo trình thực hành. Điều này giúp sinh viên học sinh cải thiện rõ việc tiếp thu và ghi nhớ bài học thực hành tốt hơn. Mô hình mang lại tính thẩm mỹ so với việc hướng dẫn thực hành phần xác định cực tính bộ dây máy điện trước đây khi dùng một VOM và 1 viên pin 9v rời.
  Mô hình tích hợp VOM, nguồn dc, công tắc còn giúp giáo viên quản lý, hạn chế được việc thất lạc vật tư ( pin 9V). 
II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03  năm 2016.


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ









Trần Trung Hiếu
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