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Chuyển mạch Voltmeter

Cập nhật cuối lúc 00:38 ngày 27/02/2013, Đã xem 3 509 lần
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Có 0 người đã bình chọn
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   Đơn giá bán:
	Liên hệ
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   VAT:
	Liên hệ
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   Model:
	Chuyển mạch Voltmete
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   Hãng SX:
	taiwan
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   Tình trạng:
	Còn hàng
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   Bảo hành:
	12 Tháng


Đặt mua sản phẩm ‣
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PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN 
15/10/18, Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10, Hồ Chí Minh
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CHI TIẾT SẢN PHẨM
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Type
 LW28
Rated insulation voltage Ui(V)
 380
Rated thermal current  lth(A)
 16
Operating voltage Ue(V)
 380
Operating current le(A)
 15
  P(KW)
  5.5
 AC-16A Operation cycles
 On load
5 1×1 04
 No load
 9×1 04
Total
60×1 04
Electric life
 
Operation frequency(cycles/n)
 120
HÌNH ẢNH:
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Chuyển mạch Voltmeter switch RS-ST-TR-0-RN-NS-SR Chuyển mạch 3 pha 7 vị trí
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SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY:
[image: image19.jpg]0 RY YB BR
0 RS ST TR








[image: image20.png]@@ Gill bdi tramkha @

BAN XEM CAI NAY DON GIAN HON NE

45°

113[5

O B | [ 95193
N []
s (U3

175

2[4[6[8
0
0.2 X[ Ix
1213 XX
30 XX
A004
0 ——
2+ 20V)—4

Switch type = CA10, rafings s per page 3.
3 phase, 3 wire with “OFF” volimeter switch.

Switch function = A004, switch chart and
connecton diagram as shown lef.

Mounfing type = FT2, single hole, 22.5 Dia.
Block handle

J
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vao chan 2 4 7

6 phai 3 pha L1 L2 L3 dau vao 3 chan 1 7 5 con 2 chan cia dong hd volt diu




R:là pha A
T:là pha B
S:là pha C
N:là dây trung tính
RT:là điện áp dây AB..RS là điện áp dây AC..TS là điên áp dây BC..Các đấu cực kỳ đơn giản cứ đấu 1 đầu dây R S T vào thứ tự các pha ở attomat.còn đầu dây N đấu vào dây trung tính<Lưu ý trước khi đấu các điện áp pha phải qua cầu chì mới được phép đấu vào các thứ tự từng pha>
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Sir dung 1 68ng hd két hop véi 1 khoa chuyén mach & do céc théng sb:

-Viti 0 Khong do gi cé:
- Vitri TR: o dién 4p day TR;
- Vitri ST. o dién &p déy ST,
- Vitri RS: Do dién 4p day RS;
- Vi tri RN: Do dién &p pha R;
- Vitri SN: Do dién ap pha S;

- Vitri TN: o dién 4p pha T;

- Vitri 0: Khong do gi ca;
- Vitri R: Do dong dién pha R;
- Vitri S: Do dong dién pha S;
-Vitri T: Bo dong dién pha T:

R, S, T ciing co thé goi theo cach khac: A, B, C.
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Bạn đang lắp chuyển mạch Voltmeter [image: image23.png]


 còn mác không nếu còn
- V1 V2 đầu ra đồng hồ đo V
- R pha A
- S pha B
- T pha C
- N trung tính




Chuyển mạch Ammeter LW28

Cập nhật cuối lúc 00:38 ngày 27/02/2013, Đã xem 4 224 lần
Có 0 người đã bình chọn
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   Đơn giá bán:
	Liên hệ
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   VAT:
	Liên hệ
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   Model:
	Chuyển mạch Ammeter
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   Hãng SX:
	taiwan
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   Tình trạng:
	Còn hàng
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   Bảo hành:
	12 Tháng


Đặt mua sản phẩm ‣
PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN 
15/10/18, Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10, Hồ Chí Minh
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CHI TIẾT SẢN PHẨM
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Type
 LW28
Rated insulation voltage Ui(V)
 380
Rated thermal current  lth(A)
 16
Operating voltage Ue(V)
 380
Operating current le(A)
 15
  P(KW)
  5.5
 AC-16A Operation cycles
 On load
5 1×1 04
 No load
 9×1 04
Total
60×1 04
Electric life
 
Operation frequency(cycles/n)
 120
HÌNH ẢNH:
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SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY:
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