HỌC PHẦN KTTSL
ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1:
        Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 

          +   Do P = 1001011 có n + 1 = 7 bit  => n = 6 bit. 

                                                               => R có 6 bit   

    +   M = 110101011011 =>  M(x) = x11+ x10 + x8 + x6 + x4 + x3 + x + 1

    +   P  = 1001011           =>  P(x) =   x6 + x3  + x + 1       

(0,5 đ)
    +   Nhân xn với M(x) ta được : xn .M(x) = x6 (x11+ x10 + x8 + x6 + x4 + x3 + x + 1)
                                                                     = x17+ x16 + x14 + x12 + x10 + x9 + x7 + x6   
         +   Thực hiện phép xn .M(x) chia cho P(x):
              x17+ x16 + x14 + x12 + x10 + x9 + x7 + x6             x6 + x3  + x + 1
  

         x17+ x14 + x12 + x11                                          x11+ x10+ x7+ x4+ x3+ x2+ x
    x16+ x11 + x10 + x9 + x7 + x6             
              x16+ x13  + x11+ x10
               x13 +  x9 + x7 + x6        





(1đ)     
              x13 +  x10 + x8 + x7             
              x10 + x9 + x8  +  x6  

              x10 + x7 + x5  +  x4                   
              x9 + x8  +  x7+ x6 + x5  +  x4
              x9 + x6  + x4 + x3

              x8  +  x7+ x5 + x3
              x8  +  x5+ x3 + x2

               x7  +  x2

              x7 +  x4+ x2 + x

              x4 +  x

              Vậy suy  ra R(x) = x4 +  x     =>  R = 010010  


(0,5đ)     

·  Tìm T:

                   T =  2n.M + R  =  26.M + R

                      =  110101011011000000 +  010010  =  110101011011010010          
                Vaäy T = 110101011011010010



(0,5đ)
Câu 2: 

     Daïng soùng vaø phoå taàn cuûa tín hiệu FM
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(0,5đ)
Trong kyõ thuaät ñieàu taàn FM duøng cho tín hieäu daïng lieân tuïc thì taàn soá soùng ñieàu cheá seõ thay ñoåi theo daïng soùng tín hieäu haï taàn .
 

Tín hieäu döõ lieäu soá cuõng ñöôïc truyeàn baèng phöông phaùp FM. Kyõ thuaät naøy ñöôïc goïi laø kyõ thuaät dôøi taàn (FSK: Frequency-Shift Keying).     (0,5đ)
FSK ñöôïc duøng roäng raõi trong truyeàn soá lieäu. Trong FSK bit 1 ñöôïc truyeàn ñi bôûi taàn soá fm vaø bit 0 bôûi taàn soá f0 .  








 

Trong heä thoáng truyeàn söû duïng tieâu chuẩn cuûa haõng Bell thì bit 1 ñöôïc truyeàn bôûi taàn soá 1070 Hz (fm) vaø bit 0 bôûi taàn soá 1270 Hz (fs).       (0,5đ)
Hình minh hoaï tín hieäu ñieàu cheá FSK    
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(0,5đ)
Câu 3:
*Các phương thức truyền dữ liệu :
   - Đơn công: Ở phương thức này chỉ một thiết bị của liên kết được truyền còn thiết bị còn lại chỉ có nhận. Hình ảnh thường thấy của phương thức này như thông tin giữa bàn phím và màn hình, thong tin quảng bá phát thanh và truyền hình hoặc là hệ thống nhắn tin.



  
         (0,5đ)
· Bán song công: Ở phương thức này mỗi trạm có thể truyền hoặc nhận nhưng không đồng thời, có nghĩa là khi thiết bị này truyền thì thiết bị còn lại nhận và ngược lại. Hình ảnh củ phương thức truyền này như máy bộ đàm hoặc CB radio.

                       


(0,75đ)
   - Song công: Luồng thông tin diễn ra cả 2 chiều truyền và đồng thời. Hình ảnh truyền song công có thể ví dụ như mạng điện thoại, phía gọi và phía bị gọi đều truyền và nhận đồng thời.



(0,75đ)
Câu 4:

     a) Vẽ hình đúng :  (1đ)
                                        

	Ký tự
	Mã

	A

B

C

D

E

F
G

H
	10

11

010

011

0000
0001
0010

0011



(0,5đ)
      b) Hiệu suất:

                H(X) = 
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                                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
                      GV RA ĐỀ
HỌC PHẦN KTTSL

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1:

                    M = 1101011001011 (13 bit)

              P  =  1101011            (7 bit)

     Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 

+   Do P=  1101011    có n + 1 = 7 bit  => n = 6 bit. 

                                                              => R có 6 bit            

          +   Nhân M với 26 ta được:  26. M =  1101011001011000000           (0,5đ)           

          +   Thực hiện phép 26 . M chia cho P:





             1101011001011000000        1101011
             1101011                                100000000110      (0,5đ)

             0000000001011000

                              1101011
                              01100110

                           1101011
                           000110100

               Vậy suy  ra R = 110100           



(0,5đ)

                                                                 

· Tìm T:

             T = 2n.M + R

                = 26.M + R




(0,5đ)
                = 1101011001011000000 +  110100                                                                             

                = 1101011001011110100    


(0,5đ)                 
Câu 2:

     * Heä Thoáng Truyeàn Töông Töï :
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(0,5ñ)
Boä phaän chuyeån ñoåi ôû maùy phaùt bieán tin töùc thaønh tín hieäu töômg töï, sau khi ñöôïc xöû lí (nhö loïc, khueách ñaïi, phoái hôïp trôû khaùng….) seõ qua boä phaän ñieàu cheá ñeå dôøi phoå taàn; cuoái cuøng boä phaän giao tieáp chuaån bò tín hieäu phaùt töông thích vôùi moâi tröôøng truyeàn vaø keânh truyeàn.         (0,5ñ)
         * Heä Thoáng Truyeàn Soá :
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         (0,5ñ)
Boä phaän chính cuûa heä thoáng laø boä phaän bieán ñoåi A( D (Analog to Digital Converter, ADC) ôû maùy phaùt (bieán tín hieäu töông töï thaønh tín hieäu soá) vaø bieán ñoåi D -> A ( Digital to Analog  Converter,DAC) ôû maùy thu (bieán tín hieäu soá thaønh tín hieäu töông töï).

Vieäc truyeàn tín hieäu soá ñöôïc thöïc hieän baèng caùch phaùt tuaàn töï caùc maõ nhò phaân naøy.               (0,5ñ)
Câu 3:
        Maõ hoaù laø gaùn cho tín hieäu moät giaù trò nhò phaân vaø ñaëc tröng bôûi caùc möùc ñieän aùp cuï theå ñeå coù theå truyeàn treân keânh truyeàn vaø phuïc hoài ôû maùy thu.      (0,25đ)

Ñieàu cheá laø duøng tín hieäu caàn truyeàn ñeå laøm thay ñoåi moät thoâng baùo naøo ñoù cuûa moät tín hieäu khaùc, tín hieäu naøy thöïc hieän nhieäm vuï mang tín hieäu caàn truyeàn ñeán nôi thu neân ñöôïc goïi laø soùng mang (carrier wave).



                    (0,25đ)
 Muïc ñích cuûa söï ñieàu cheá laø dôøi phoå taàn cuûa tín hieäu caàn truyeàn ñeán moät vuøng phoå taàn khaùc thích hôïp vôùi tính chaát cuûa ñöôøng truyeàn vaø nhaát laø coù theå truyeàn ñoàng thôøi nhieàu keânh cuøng moät luùc (ña hôïp phaân tần soá). 










Moät soá daïng maõ thoâng duïng vaø ñöôïc söû duïng cho caùc muïc ñích khaùc nhau tùy vaøo caùc yeâu caàu cuï theå veàø caùc tính chaát noùi treân






· Nonreturn – to – zero – Level (NRZ-L)
0 = möùc cao

1 = möùc thaáp

Ñaây laø daïng maõ ñôn giaûn nhaát, hai trò ñieän theá cuøng daáu (ñôn cöïc) bieãu dieãn hai traïng thaùi logic. Loaïi maõ naøy thöôøng ñöôïc duøng trong vieäc ghi döõ lieäu leân baêng töø.   (0,25ñ)

· Nonreturn – to – zero – inverted (NRZI)
0 = chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít

1 = khoâng chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít

(0,25ñ)

· Bipolar – AMI

             0 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)

             1 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 1 lieân tieáp     









           (0,25ñ)

· Pseudoternary
             0 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 0 lieân tieáp

             1 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)   


(0,25ñ)

· Manchester
        0 = chuyeån töø cao xuoáng thaáp ôû giöõa bít

        1 = chuyeån töø thaáp leân cao ôû giöõa bít  


(0,25ñ) 

· Differential manchester
              Luoân coù chuyeån möùc ôû giöõa bít

        0 = chuyeån möùc ôû đaàu bít

        1 = khoâng chuyeån möùc ôû ñaàu bit  

            (0,25ñ) 
 Câu 4:
                                                        TRƯỞNG BỘ MÔN
                            GV RA ĐỀ
                                                               Võ Cường                                         Trần Hiếu Trinh
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