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         Câu 1: (3điểm)
     Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở?   
  Câu 2: (2điểm)
Cho mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song 1 pha như hình vẽ sau:

               [image: ]

Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch?








Câu 3: (2điểm)
   Cho mạch chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ tải thuần trở như hình vẽ, với các thông số: U2 = 120V; f = 50Hz; R = 1,5. 
	Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua diode ?
[image: ]
Mạch chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ
          Câu 4: (3điểm)
 Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải,  dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
Áp dụng cho . Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=100Ω, góc kích α=450?
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	*  Sơ đồ nguyên lý  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở :
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- Đúng biến áp
- Đúng điện vào ra máy biến áp
- Đúng SCR, tải Rt
- Đúng chiều dòng điện qua tải và điện áp đặt lên tải 














*  Đồ thị  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở 




















[image: ]- Vẽ đúng đồ thị u2(t)
- Vẽ đúng đồ thị UG
- Vẽ đúng đồ thị Idα
- Vẽ đúng đồ thị Udα
- Vẽ đúng đồ thị UD 
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	- Mỗi thyristor được điều khiển mở trong một nửa chu kỳ, như vậy điện áp một chiều được luân phiên đặt lên mỗi nửa cuộn dây của máy biến áp. Kết quả là bên phía thứ cấp xuất hiện điện áp xoay chiều. 
- Tụ điện C mắc song song với phụ tải ở bên phía sơ cấp máy biến áp, đóng vai trò là tụ chuyển mạch. Điện cảm L có trị số lớn mắc nối tiếp với nguồn đầu vào làm cho dòng đầu vào hầu như là phẳng hoàn toàn và ngăn tụ phóng ngược trả về nguồn khi các thyristor chuyển mạch.
- Khi thyristor T1 mở thông điện áp E đặt lên một nửa cuộn sơ cấp máy biến áp , như vậy tụ C sẽ được nạp tới điện áp trên toàn bộ phần sơ cấp, nghĩa là 2E, với cực tính như trên hình vẽ. 
- Khi T2 nhận được tín hiệu điều khiển, T2 sẽ mở ra được vì điện áp anôt-catôt của nó bằng điện áp trên tụ C đang dương. Khi T2 mở thông dòng id  sẽ chạy qua T2, điện áp trên tụ C đặt cực tính ngược lên T1 khóa T1 lại. Tụ C sẽ được nạp điện lại để sẵn sàng cho lần chuyển mạch tiếp theo khi T1 lại nhận được tín hiệu điều khiển.
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Id ==  = 71,3(A)

ID =  = … = 35,7(A)
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	* Biểu thức mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở
· Điện áp tức thời cuộn thứ cấp :

· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :

· Điện áp một chiều đặt lên tải :

Trong đó Ud =0,45 U2
· Dòng một chiều đặt lên tải :  Idα = Udα/Rt
       -  Điện áp ngược đặt lên điốt : Ungmax=U2m

*Áp dụng:
Ta có 
- Điện áp cực đại cuộn thứ cấp :   
- Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :


- Điện áp một chiều đặt lên tải :    Ud =0,45 U2=0,45x220=99 (v)

- Dòng một chiều đặt lên tải :    Idα = Udα/Rt=84,5/100=0,845 (A)
[bookmark: _GoBack]- Điện áp ngược đặt lên SCR :   
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NỘI DUNG

            _______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					                                   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                                     (Ký và ghi rõ họ tên)	




   Võ Cường                                                                                         Trần Hiếu Trinh
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